문서번호	시설관리과-6453
결재일자	2021. 4. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
이태화		代윤승구	04/08 이태형
협조
	주무관		안윤자

『21년 장기사용 배급수관 정비계획 관련』 장기사용 무라이닝 상수도관 정비계획

2021. 04.

북부수도사업소

〔시설관리과〕

『21년 장기사용 배급수관 정비계획 관련』 장기사용 무라이닝 상수도관 정비계획

『21년 장기사용 배급수관 정비계획 관련』수질 및 누수사고 개연성이 높은 ‘85년에 매설된 덕타일 주철관에 대해 관로교체공사를 시행하여 안정적인 급수공급 및 운영에 만전을 기하고자 정비계획을 보고드림.

□ 관련근거

❍ 2021년 장기사용 배급수관 정비계획(본부 누수방지과-9506호, 2020.12.28.)

❍ 장기사용 상수도관 확인굴착 계획보고(시설관리과-4260호, 2021.03.05.)

❍ 현장실정보고(관종확인 결과보고, 이준2021-013호, 2021.03.29.)

□ 장기사용 상수도관 현황

❍ 위    치 : 강북구 미아동 305-5번지~305-26번지

❍ 부설현황 : 1985/DCIP/Ø150, L≒50m

❍ 상수도관 현황

- 상기 구간에 대한 확인굴착 결과(현장실정보고 참조) 장기사용 무라이닝 상수도관(DCIP-NP)로 확인되었으며, 장기사용 상수도관 부설구간에서 녹물 출수가 심한 상태로 확인됨.

- 위치도

장기사용 상수도관

(1985/Ø150, L=50m)

□ 보고내용

❍ 상기 미아동 305-5~305-26번지 일대에 부설된 배수관(1985/Ø150)이 장기사용 무라이닝 배수관으로 확인되어 녹물 출수 및 주민 생활 불편이 발생할 수 있으므로 조기에 교체공사를 진행하여 주민급수 및 급수운영에 만전을 기하고자 함.

❍ 정비계획대상 위치도

정비대상관로

(D150, L=50m)

정비대상 관로도면(GIS)

□ 조치계획

❍ 상기 보고내용과 같이 적수발생이 우려되는 장기사용 무라이닝 상수도관의 관로 교체공사를 시행하고자 함.

❍ 공사시행은 관할구청(강북구청) 굴착승인 득한 후 『2020년 미아동외 4개동 상수도공사(장기계속 단가계약)』업체에 작업지시하여 추후 정산처리하고자 합니다.

- 공 사 개 요	: D150mm(L≒50m)

- 도급비(예상)	: 약 20,000천원

- 예 산 비 목	: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비.

붙임 : 현장실정보고 1부.  끝.