	강북소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방용수시설(소화전) 보수 완료에 따른 검수 계획

1. 관련근거

가. 우이119안전센터-4748(2020.10.20.)호 『2020년 하반기 일제수리 소방용수시설 고장발생보고(2차)』

나. 우이119안전센터-5011(2020.11.4.)호『2020년 하반기 일제수리 소방용수시설 고장발생보고』

다. 재난관리과-2737(2021.4.8.)『소방용수시설(소화전) 보수 완료에 따른 검수 (알림)』

2. 소방용수시설(소화전) 보수 완료에 따른 현지 검수를 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 검 수 일 : 2021. 4. 9.(금)

나. 검수대상

연번	관리번호	요청내역	주소	설치형식	정비내역	관할
1	2002	보수	강북구 4.19로 101 (강북구 수유동 535-228)	지상식	소화전 교체 완료	소방위 염상진
2	2193	보수	강북구 덕릉로 59 (강북구 수유동 47-52)	지상식	소화전, 밸브, 변실, 철개 교체완료	소방위 박준근

다. 검수방법 : 주간근무 중 펌프차량 이용 현지 검수

라. 검수내용 : 하자여부 확인, 수압측정 등 현지 정밀 검사

3. 행정사항

가. 안전책임자는 안전사고 및 급수 등 불편 민원사항이 발생되지 않도록 유의사항

숙지후 검수 실시

※ 【소화전 개폐시 유의사항 – 붙임2】

나. 검수완료 후 119행정정보시스템에 입력 철저(붙임1. 입력여부 표기)

119행정정보시스템→재난대응→소방용수→용수조사→조사부,고장,폐전→고장정보(일자, 보수의뢰일, 보수완료일, 보수의뢰처(북부수도사업소), 보수결과, 고장코드)필히 입력

다. 검수결과 : 2021. 4. 9.(금) 한 대응총괄팀으로 보고

붙 임 : 1. 소방용수시설 보수 검수대상 및 검수결과 1부.

2. 소화전 개폐시 유의사항 1부.  끝.

담당자	이창언		1팀장	김현신		119안전센터장	04/08 김재호
협조자
시행	우이119안전센터-1960	(		)	접수		(		)
우	01036	서울특별시 강북구 삼각산로 111 강북소방서 우이119안전센터(수유동)	/
전화		/전송	02-998-9116	/		/	대시민공개