문서번호	시설보수과-3185
결재일자	2021. 4. 14.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
김영현		오재섭	04/14 고영준
협 조	관리단속과장			이우승
	도로보수과장			이화신
	기전과장			이상연
	주무관			이현화
	주무관			김권수

『2021년 여름철 풍수해 대비』종합상황실 운영 계획

2021. 4.

북부도로사업소

(시설보수과)

『2021년 여름철 풍수해 대비』종합상황실 운영 계획

2021년 여름철 태풍·호우 대비『종합상황실 운영 계획』을 수립하여 재난을 효과적으로 예방하고자 함.

Ⅰ		개 요

□ 근거 법규

❍ 「재난 및 안전관리 기본법」 제16조, 제17조

❍ 「서울특별시 재난 및 안전관리 기본 조례」 제14조

□ 기본 방향

❍ 일상화된 이상기후에 대한 신속하고 체계적 대응체제 구축

❍ 부서별 비상근무체계 확립 및 통합재난대응체계 구축

Ⅱ		종합상황실 운영 계획

□ 운영기간별 운영 계획

❍ 예비기간 : 수방기간 전·후 1개월씩

- 2021.4.15.～5.14.(1개월) / 10.16.～11.15.(1개월)

- 30㎜/일 이상 강우예보 또는 필요시, 상황유지 및 긴급한 수방상황 대처

❍ 수방기간 : 2021.5.15. ～ 10.15.(5개월)

- 평시근무(30㎜/일 미만 강우예보시)

▶ 평일주간 : 시설보수과 근무자

▶ 야간, 휴일 : 당직근무자 3명

- 보강근무(30㎜/일 이상 강우예보시)

▶ 평일주간 : 시설보수과 근무자

▶ 야간, 휴일 : 시설보수과 직원 2명,  당직근무자 3명

- 비상근무(1,2,3단계) : 단계별 비상근무 시행

※ 서울시 재난안전대책본부 상황판단회의 개최(하천관리과 주재), 비상근무 단계 결정 후 전파(풍수해 재난 현장조치 매뉴얼)

□ 단계별 비상근무 체계

구분	기상상황	근무인원	조치사항
평 시	o 징후감시 필요시 o 예방활동 필요시 (강우량 30mm/일 미만 강우예보)	o 사업소 당직자 3명	o 비상연락체계 점검
보 강	o 강우량 30mm/일 이상 예보시 o 월계1교 수위 15.7m미만 및 상류지역 기상상황 감안	o 시설보수과 2명 o 사업소 당직자 3명	o 비상연락 체계유지 o 재해취약시설 순찰 o 하천공사장 대피계획 이행
1단계 (주의)	o 호우주의보 발령시 - 3시간 60mm 이상 예보 - 12시간 110mm 이상 예보 o 한강대교 수위 4.5m 도달시 o 태풍주의보(순간풍속20m/s 이상 등)	o 수방 필수요원 1/4 (조별 근무 : 1개조) o 필요시 직영반 근무(1개반)	o 전직원, 비상상황 문자전파 o 재해취약시설 정비확인 o 하천공사장 대피준비 o 배수펌프 점검 및 가동
2단계 (경계)	o 호우경보 발령시 - 3시간 90mm 이상 예보 - 12시간 180mm 이상 이상 예보 o 홍수주의보(한강대교 수위 8.5m) o 태풍경보(순간풍속 26m/s, 총강우량 200mm이상)	o 수방 필수요원 1/2 (조별 근무 : 2개조) ※ 필요시 기전과 사무실 인원 현장 투입 o 필요시 직영반 근무(2개반)	o 하천공사장 대피 o 수방자재, 장비 출동 준비 ※ 전직원 비상근무 문자전파 (응소대기) o 배수펌프 점검 및 가동
3단계 (심각)	o 홍수경보 발령시 - 한강대교 수위 10.5m 예상시 o 태풍ㆍ호우로 인한 대규모 재난발생 가능성 확실 시 o 이재민 다수 발생	o 수방 필수요원 전원 o 지하차도 및 현장지원 전원 o 필요시 직영반 근무(3개반) ※ 상황에 따라 전직원	o 월계1교 수위 17.2m시 전직원 비상근무 명령 o 취약도로 통제 등 o 배수펌프 점검 및 가동

※ 각 부서에서는 위 상황근무자 외 전직원의 비상연락체계를 정비하여 재해상황 발생시 긴급동원에 차질이 없도록 조치

□ 조직 체계

종합상황실

북부도로사업소장

상황총괄반			복구반			행정지원반
시설보수과			도로보수과,기전과			관리단속과
• 기상정보(특보)보고 및 전파, 비상근무 발령 • 수해상황 접수, 통계 작성 보고 • 종합상황실 유지 및 상황정리 등 운영 총괄 • 강우량, 하천수위, 방류량 등 자료수집 및 분석			• 포장도로 순찰 • 지하차도 등 도로시설물 점검ㆍ정비 • 지하차도, 터널 등 기전시설 점검ㆍ정비 • 기전시설물 재해원인 조사 및 응급조치ㆍ복구 • 차량 등 장비지원 및 조종원 명령에 관한 사항 • 지하차도 등 현장근무자 관리ㆍ감독			• 공무원 비상소집 및 근무상태 점검 • 기타 행정사항

□ 인원 및 장비 보유 현황

❍ 인원 현황

구분	계	관리단속과	도로보수과	시설보수과	기전과	공무직
수방필수	72	13	10	6	31	13

※ 필수요원 제외(7명) : 정문(방호실) 3명, 과적 기동단속반 4명

❍ 장비 보유 현황

덤프트럭	다목적차	로더	더블캡	5톤 메가트럭	고소작업차	굴삭기
5	1	2	3	1	5	1

Ⅲ		비상용 배수펌프 운용 계획

□ 목적

❍ 지하차도 침수 등 비상 시에 비상용 배수펌프를 현장에 즉시 투입, 가동, 운영하여 침수예방 및 시설물 정상 유지관리

❍ 터널 및 지하차도 비상근무체계 확립

□ 비상용 수방장비

장비명	규격	수량	구입년도	보관장소
배수(수중)펌프	5HP, 0.5㎥/min, 80㎜	2	2001	녹천지하차도
	20HP, 3.0㎥/min, 150㎜	2	2001	구기터널
	75HP, 3.5㎥/min, 200㎜	1	2001	녹천지하차도
배전반	75HP, 20HP, 5HP	1	2001	녹천지하차도
	20HP, 20HP, 5HP	1	2001	녹천지하차도
양수펌프	13HP, 1.7㎥/min, 100㎜	10	2011	녹천지하차도
	5.5HP, 0.93㎥/min, 80㎜	3	2006	녹천지하차도
후렉시블관(SUS)	200mm, 6m	7	2013	녹천지하차도
PVC 고압호스	100mm, 30m	3	2001	녹천지하차도
	150mm, 20m	5	2001	구기터널
	200mm, 10m	6	2001	구기터널(5), 녹천지하차도(1)
	75mm, 50m	3	2001	녹천지하차도

□ 운용시기

❍ 수방기간 중 침수 발생 시

□ 사용 및 지원 대상

❍ 자체 시설물 침수 시

❍ 권역별 상호지원 요청 시

□ 사용 및 지원 가능 대상

❍ 5.5HP(3대), 5HP(2대), 13HP(10대), 20HP(2대) 펌프는 소규모 침수 발생 시

❍ 75HP(1대) 펌프는 대규모 침수 발생 시 현장 지원

□ 배수펌프 시설 현황

지하차도명	규격	수량	구입년도
창동	30HP, 3.2㎥/min, 250㎜	2	2014/2016
	60HP, 7㎥/min, 250㎜	1	2016
녹천	50HP, 4.5㎥/min, 200㎜	3	2014
하계	20HP, 2.5㎥/min, 150㎜	1	2015
	30HP, 4.0㎥/min, 200㎜	2	2014
월계1	50HP, 6.5㎥/min, 250㎜	4	2014/2015 /2020
월계2	50HP, 6.5㎥/min, 250㎜	3	2016/2017(2대)
월계3	50HP, 15㎥/min, 350㎜	2	2019
	10HP, 0.8㎥/min, 100㎜	1	2019
방학	20HP, 3㎥/min, 150㎜	2	2015
	50HP, 6.5㎥/min, 250㎜	1	2020
정릉	자연배수
솔샘	자연배수
담터	30HP, 5㎥/min, 250㎜	3	2018

□ 수방대기 응급조치 및 협력업체

장비	업체명	대표	주소	전화변호
배수펌프	대웅기업주식회사	서의석	경기도 김포시 양촌읍 학운신단2로 53-33	031-984-9151 *************
배전반 (용역)	세이프코어	유광열	동대문구 장한로 20, 3층 302호	02-3666-7320 *************
비상발전기	비케이발전기서비스	정창교	구로구 경인로43길 42 나동사열 248호	02-2685-7255 *************

Ⅳ		행정사항

❍ 인사발령 등으로 인한 근무자 교체 시 신규 발령자로 대체

❍ 비상발령에 의한 비상근무자는 지문인식기(정문, 창동지하차도 등) 지문인식 후 종합상황실(시설보수과) 근무기록부(응소대장) 서명

- 초과근무는 지문인식에 의거 시행(초과근무 사후명령 등)

- 수방비상 근무자 급량비 지급(식권 지급 : 8,000원/식)

❍ 수방기간(2021.05.15.~10.15.) 수방담당 당직 근무 제외

- 수방담당 : 지방시설주사 김영현, 지방시설서기 송준행

❍ 기전과 업무

- 지하차도 침수방지 대책 자체 계획 수립 및 운영

※ 펌프, 배전반 등 가동여부(시운전) 확인

- 수방 비상발령시 사무실 근무자 역할

▶ 터널, 지하차도 비상근무자에 대하여 응소 조치(비상연락)

▶ 터널, 지하차도 비상근무자에 대한 응소대장, 초과근무 관리

붙임 : 1. 수방 비상근무조 편성 1부.

2. 수방근무 일정표 1부.

3. 유관기관 비상연락망 1부.

4. 직원 비상연락망 1부.

5. 보고서식 1부.

6. 수방 비상근무자 응소대장 1부.  끝.