문서번호	기전과-4029
결재일자	2021. 4. 19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
박근용		이경선	04/19 배수웅
협조
	주무관		송헌엽

2021년도 수방대비

양수기 및 수방장비 점검 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.  4.  19. (월)

동부도로사업소

(기전과)

2021년도 수방대비

양수기 및 수방장비 점검 계획 보고

2021년도 수방대비를 위해 우리사업소에서 보유하고 있는 양수기 및 수방 비상장비에 대한 점검을 시행하여 수방대비에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

○ 하천관리과-3813(2021. 3. 17.)

: 2021년 권역별 상호 공동지원 양수기 관리실태 점검계획 알림

○ 시설보수과-3098(2021. 4. 14.)

: 2021년 풍수해대책 추진계획 알림

○ 사업소 보유 양수기 및 수방장비 점검을 통하여 비상 상황 발생 시

즉시 지원가능하도록 함

□ 보유현황

○ 수중펌프 및 엔진양수기

펌프 형식	수량 (대)	용량 (HP)	양정 (m)	토출량 (㎥/min)	사용 전압 (V)	호스		보관 장소	이동 시 필요장비
						구경 (mm)	길이 (m)
수중 펌프	2	5	20	0.5	3상 380V	80	50	차고	트럭1, 지게차1, 인원2
	2	20	15	3	3상 380V	150	50	차고	트럭1, 지게차1, 인원2
	1	75	50	3.5	3상 380V	200	6m×7개	차고	트럭1, 지게차1, 인원4
엔진 양수기	10	13	15	1.7	가솔린	100	흡입10 토출10	19번 창고	트럭1, 인원2

○ 비상발전기 및 이동용 배전반

규 격	수량	단위	보관장소	이동 시 필요장비
- 디젤발전기 GNC-H90M ◦ 정격용량: 90kW/113kVA ◦ 정격전압: 380/220V 60Hz ◦ 결 선: 3상 4선식	1	대	사업소 대형차고	트럭1, 지게차1, 인원4
- 이동용 배전반 (75HP×1, 20HP×1, 5HP×1)	1	면	사업소 대형차고	트럭1,지게차1, 인원2
- 이동용 배전반 (20HP×2, 5HP×2)	1

○ 보유 장비 사진

수중펌프 5HP	수중펌프 20HP	수중펌프 75HP	엔진 양수기

비상발전기(디젤발전기)	이동용 배전반

□ 장비점검 개요

○ 점검일자: 2021. 4. 21. (수)

○ 점검대상: 양수기 10대, 수중펌프 5대, 비상발전기 및 이동용 배전반

○ 점검장소: 동부도로사업소 내

○ 점 검 자: 동부도로사업소 기전과 담당자 및 기전관리실 인원

○ 주요 점검내용

- 수방장비 시운전을 통한 정상작동 여부 점검

- 연료 및 배터리, 냉각수, 엔진오일 점검

- 관련 기타 부속품 부식 여부 등 상태 점검

○ 결과조치

- 점검 후 자체 정비 가능한 사항은 즉시 정비 조치하고, 자체 정비가

불가능한 고장은 외주수리하여 수방대비에 만전을 기하고자 함.

□ 행정사항

○ 수방장비 보관장소에 장비 현황 및 관리대장을 비치하고 수량 등을

현행화하여 원활한 관리체계 유지

○ 수방장비 점검 시행 후 4월 30일까지 하천관리과에 점검 결과 제출

끝.