문서번호	정수과-1900
결재일자	2021. 4. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	정수과장
박형수	04/20 이해원

“마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수”

2021년 정수처리시설 퇴적토사류 준설 계획

2021. 4.

구의아리수정수센터

(정  수  과)

2021년 정수처리시설 퇴적토사류 준설 계획

정수처리시설 퇴적토사류의 주기적인 준설로 유충 서식환경 제거 및 정수처리효율 증대를 위한 준설용역을 시행하고자 함.

□ 준설대상 시설현황

대상시설	활탄지회수조	배출수지	배슬러지지	착수정	분배조(농축조)
시설용량(㎥)	1,450	3,388	924	588	250
규 격(m)	54×9×3	22×11×7×2개소	22×3×7×2개소	6×7×7×2개소	5×5×5×2개소

□ 추진배경

○ 활성탄흡착지 회수조와 배출수지의 퇴적물 준설을 통해 유충 서식환경 제거

※ 배출수지 : 활성탄흡착지 및 여과지의 역세척 배출수를 일시 저장하여 상등수를 착수정으로 회수하는 시설

○ 정수처리공정 효율 증대를 위한 준설 : 착수정, 배슬러지지, 분배조(농축조)

- 제2정수장 착수정 정류벽 후단과 배슬러지지의 퇴적물은 정수처리공정 기능 저하 및 펌프 등의 시설물 손상 우려를 해소하기 위해 준설.

- 분배조(농축조)의 유입밸브는 퇴적물로 덮여있고 고장으로 슬러지 이송이 원활하지 않아 준설 후 수리를 통해 안정적인 농축조 운영

준설용 진공흡입차	준설작업(2020년)

□ 준설계획

○ 사 업 명 : 2021년 정수처리시설 퇴적토사류 준설 용역

○ 준설기간 : 계약일 ~ 2021. 6. 30.

○ 계획물량 : 80㎥(5개 공정 9개지)

대상시설	총 계	활탄지회수조	배출수지	착수정	배슬러지지	분배조(농축조)
준설예정량(㎥)	80	20	20	20	10	10
바닥면적(㎡)		486 (54×9×1개소)	484 (22×11×2개소)	84 (6×7×2개소)	132 (22×3×2개소)	50 (5×5×2개소)

○ 준설방법 : 진공흡입식 준설차를 보유한 업체에 퇴적물 준설 의뢰

※ 준설된 퇴적토사류는 별도 폐기물 처리 용역 예정임.

○ 소요예산 : *******

○ 계약방법 : 1인견적수의계약(지방계약법 시행령 제25조 제1항 5호 나목)

- 소요금액이 소액이므로 진공흡입식 준설차를 보유한 업체와 수의계약

○ 수의계약 대상업체

- 업 체 명 :********************

- 소 재 지 :************************

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 정수비, 정수센터시설유지보수, 수선유지교체비, 수선유지비(정수시설 청소 및 준설)

□ 추진일정

○ '21. 4월          : 계약

○ '21. 4월~6. 30 : 준설용역 시행 및 준공

붙임 : 1. 설계내역서 및 산출기초조사서(견적서 포함) 1부.

2. 수의계약 요청 사유서 1부.  끝.