문서번호	조경과-5349
결재일자	2021. 4. 28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	조경관리팀장	조경과장		푸른도시국장
배시연	김병완	하재호		04/28 代이승복
협 조
	공원녹지정책과장		이승복

2021년 수경시설 운영·관리계획

2021. 4.

푸른도시국

(조경과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	■	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	■	□

2021년 수경시설 운영·관리계획

도심 내 시원한 경관을 연출하는 수경시설의 운영과 수질 및 시설 관리 계획을 수립하여 건강하고 안전한 친수공간으로 제공하고자 함.

Ⅰ		추진근거

❍ 물환경보전법 제61조의2 「물놀이형 수경시설의 신고 및 관리」

❍ 물환경보전법 시행규칙 제89조의3 「수질 및 관리기준」

❍ 市 물순환정책과-7774호(2021.4.23.)「2021년 물놀이형 수경시설 관리계획」

Ⅱ		운영현황

❍ 시설현황: 총 506개소 (시직영 83, 자치구 423)

- 설치 장소별: 공원 (339), 가로변 (136), 기타 하천, 공공청사 등 (31)

❍ 시설형태: 접촉형 187개소, 비접촉형 319개소

* 접촉형: 분수, 실개천 등 이용자의 신체와 직접 접촉하여 물놀이 가능

** 비접촉형: 경관형 수경시설

(’21.4.23.기준, 단위: 개소)

구 분	계	바닥분수	일반분수	벽천형 (폭포 등)	실개천형	연못형	기타
합 계	506	195	76	72	69	49	45
접 촉 형	187	143	2	0	6	1	35
비접촉형	319	52	74	72	63	48	10

※ 기타: 물놀이장(조합놀이대), 세족장 등

❍  접촉형(물놀이형) 수경시설 신고 의무화

대상구분		신고처
공공시설	시에서 운영하는 시설 (직영 공원 등)	환경부(한강유역청장)
	자치구, 기타 공공기관이 설치 운영하는 시설 - 자치구 공원녹지과 관리시설 (조경과) - 기타 공공기관 관리시설 (물순환정책과)	서울시 (조경과, 물순환정책과)
민간시설		서울시(물순환정책과)

Ⅲ		운영계획

❍ 운영기간 : 2021. 5. ～ 9. (5개월간)

- 효율적인 운영과 에너지 절약을 위해 시간대별 특성, 날씨 등 주변 환경을 종합적으로 고려해 기관별로 운영계획 수립

❍ 운영시간 : 2 ~ 6회/일

- 접촉형(물놀이형) 수경시설의 경우, 코로나19 대응 관련 운영중단 유지

‣ 입지유형, 이용인원, 행사 개최, 관광 진흥, 에너지 상황, 일기 및 가동시기 (주말, 여름철), 이용행태 등에 따라 가동시간 결정

‣ 폭염주의보, 초미세먼지주의보 이상 특보가 발령될 경우 가동시간 연장

‣ 효과가 적은 시간대 가동 지양, 에너지 절약기간 때는 전력 피크시간대 (14시 ~ 17시) 가동 일시적 중지 조치

❍ 입지 유형별 가동시간 기준(안)

입지 유형별	가동횟수/일	가동시간
도심지, 가로변 대형분수	6회(30분/회)	12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00, 18:00
상업지, 가로변 바닥분수	3회(30분/회)	12:00, 13:00, 17:00
상업지, 가로변 일반분수	2회(30분/회)	12:00, 18:00
주거지, 공원 등 바닥분수	4회(30분/회)	12:00, 13:00, 15:00, 16:00
주거지, 공원 등 일반분수	3회(30분/회)	12:00, 13:00, 18:00
주거지, 공원 등 물놀이장	6회(30~40분/회)	12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Ⅳ		수경시설 점검 및 관리

1		시설․설비 점검

❍ 점검대상

- 시설설비: 제어반, 저류조, 조명, 펌프, 수질정화장치 등

- 편의시설: 바닥포장, 임시 탈의실, 이동쉼터 등

❍ 점검기준

시설구분	점검내용	일상점검	정기점검
제어반	동작확인. 절연상태	1회/주	1회/년
저류조(물탱크)	파손 및 오염상태	1회/주	1회/년
수질정화시설 (정수 + 소독)	동작여부, 여과재 및 배관의 상태 소독재의 상태, 누수, 절연	1회/주	1회/년
펌 프	부하상태 누수, 조임상태, 절연저항 등	1회/주	1회/3개월
배 관	조임상태, 누수, 파손	1회/주	1회/년
노 즐	노즐의 상태(이음매, 막힘)	1회/주	1회/6개월
조 명	누전, 파손, 절연 등 이상유무	1회/일	1회/년
바닥포장, 조합놀이대 등	시설물 오염, 균열, 파손 유무	1회/주	1회/년

※ 바닥 이물질, 미끄러움, 보호덮개 이탈여부, 노즐방향, 물세기 등 위험요소 수시 확인

❍ 단계별 유지관리

구 분	내 용
운영 전	- 시설(물탱크 포함) 및 주변 청소, 펌프자동급수장치 및 제어함 가동여부․청소상태 점검 - 시운전 통해 시설의 급수, 배수, 소독, 여과 등 문제여부 사전점검
운영 중	- 저수조 청소와 용수 교체를 통해 최상의 청결 및 수질상태 유지 - 강수 및 강풍 시에 일시적으로 가동 중지, 상시관리가 어려운 수경시설은 빗물감지시설 설치 권장 - 각종 분수 설비의 수시 점검으로 감전 등 안전사고를 방지하고 관리 일지에 점검 및 정비사항 기록
운영 후 동절기	- 전원차단, 필터 이물질 제거, 밸브 개방, 저류조 퇴수 조치 등 정비 - 급 ‧ 배수관 개방하여 동파되지 않도록 지속 관리

2		안 전 관 리

❍ 인력배치 및 안전요원 교육

- 수경시설 관리요원과 시설점검 담당자 지정 배치

- 안전요원 배치 시 안전조치, 청소위생, 기초질서계도, 점검관리 등 물놀이시설 운영에 대한 교육 실시

❍ 안내판 등 안전시설 설치

- 안내판 설치 또는 안내문 게시

· (물놀이형) 시설 운영자, 수질검사 일자 및 이용자 준수사항 등

· (물놀이형이 아닌 시설) “출입(물놀이) 금지”를 알리는 표시 등

- 안전울타리를 설치하거나 운영시간에 관리인을 배치하여 출입 통제 철저

Ⅴ		수경시설(물놀이형) 수질관리

❍ 수질기준

검 사 항 목	수 질 기 준
1) 수소이온농도(pH)	5.8 ～ 8.6
2) 탁 도(NTU)	4 이하
3) 대장균(개체수/100mL)	200 미만
4) 유리잔류염소(염소소독 실시시 해당, mg/L)	0.4∼4.0

❍「먹는물관리법」제43조에 따른 먹는물 수질검사기관에 검사 의뢰

- 시직영 : 보건환경연구원, 먹는물 수질검사기관 등

- 자치구 : 각 자치구 보건소(또는 수질검사 부서), 먹는물 수질검사기관 등

❍ 가동 개시일 기준, 15일마다 1회 이상 검사 실시

❍ 관리기준

- 저류조: 주 1회 이상 청소 또는 사용되는 물은 주 1회 이상 교체 또는

1일 1회 이상 여과기 통과

- 수심 등: 수심 30cm이하 유지, 부유물․침전물 수시 점검, 제거

- 소  독: 소독제를 저류조 등에 투입하거나 소독시설을 설치

*「먹는물관리법」제36조제1항에 따른 고시된 수처리제 기준과 규격 충족 등

- 안내판: 이용자가 쉽게 볼 수 있는 곳에 운영자 연락처, 수질검사 일자 및 결과, 이용자 주의사항 등을 게시

- 수질기준 초과 시: 시설 개방 중지 → 소독 또는 청소 · 용수 교체 → 수질 재검사 → 수질기준 충족 시 시설 재개방

Ⅴ		행정사항

❍ 자치구별 세부운영계획 수립 · 시행 (운영 전까지)

❍ 매월 수질검사 결과자료 제출: 익월 10일까지 (자치구 → 시)

❍ 물놀이형 수경시설 최초 · 변경 신고서 제출 철저

- 물놀이형 수경시설 설치 · 운영신고서: 운영 15일 이전까지

- 물놀이형 수경시설 변경 신고: 수시

‣ 변경신고사항: ① 시설의 명칭 또는 대표자, 소재지 ② 시설의 유형 또는 종류, 연중 운영기간 ③ 바닥면적 또는 용수의 종류 ④ 저류조 용량 또는 청소 주기 ⑤ 여과기 설치 여부 또는 소독방법 ⑥ 물놀이형 수경시설의 전부 또는 일부 폐쇄

❍ 물놀이형 수경시설 관리카드 제출: 2021. 12. 31한

❍ 수질기준 및 관리 기준 위반시 벌칙사항

- 신고․변경신고를 하지 않고 시설 운영, 수질 및 관리기준을 위반 하거나 수질검사를 받지 않을 경우

‣ 1차 100만원, 2차 200만원, 3차 300만원 과태료 부과

붙  임 1. 2021년 수경시설 현황 1부.

2. 2021년 물놀이형 수경시설 관리계획(물순환정책과) 1부.

3. 물놀이형 수경시설의 수질기준 및 관리기준 1부.  끝.