문서번호	설비부-6033
결재일자	2021. 5. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
추한영		오삼록	05/04 김호성
협 조
	열빛총괄과장			여인웅
	환경설비과장			김오열
	건축설비과장			김은덕

『2021년 여름철 태풍･호우 대비』

설비공사 현장 풍수해대책 추진계획

2021. 05.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『2021년 여름철 태풍･호우 대비』

설비공사 현장 풍수해대책 추진계획

‘21년 여름철 태풍·호우 대비 설비공사 현장에 대한 재난대응 체제를 구축하고 공사장 풍수해 예방에 철저를 기하고자 함 ※ 점검대상 공사장 2개소 / 풍수해기간 : 05.15. ~ 10.15.(5개월)

Ⅰ		관 련 근 거

□ 2021년 풍수해대책 추진계획(방재시설부-4818, `21.04.13.)

Ⅱ		기본방향 및 공사장 현황

□ 기본방향

□ 수해방지시설 적기 공사추진 및 운영으로 대처능력 향상

□ 우기철 공사장 점검과 정비 철저로 취약요인 사전 제거

□ 풍수해 기간 공사장 피해 유형별 맞춤관리로 피해예방

□ 상황실 중심의 풍수해 상황관리 체계 운영

□ 풍수해 규모별 피해 복구계획 체계 구축과 운영

□ 공사장 현황(도시기반시설본부)

□ 공사중인 현장 : 74개소

- 도로인프라 확충 : 30개소

- 공공건물 및 시민편의시설 건립 : 19개소

- 환경․수해방지 시설 조성 : 8개소

- 도시철도망 확충 : 17개소

□ 풍수해 점검대상 공사장 : 59개소

- 도로인프라 확충 : 19개소

- 공공건물 및 시민편의시설 건립 : 19개소

- 환경․수해방지 시설 조성 : 5개소

- 도시철도망 확충 : 16개소

※ 설비부 : 2건 - 난지물재생센터 총인처리시설 설치공사(열빛총괄과)

- 강동구 자원순환센터 건립공사(환경설비과)

Ⅲ		공사장 점검 및 정비

□ 우기 전 사전점검 : 해당없음

□ 설비부 주관 공사현장은 수해관련 공정(터파기 등) 없음

□ 풍수해기간 월 1회 이상 점검

□ 기    간 : `21. 5.15. ~ 10.15.(5개월)

□ 점검대상 : 2개소

- 난지물재생센터 총인처리시설 공사

- 강동구자원순환센터 건립공사

□ 점검방법 : 부서장 주관 월 1회 이상 점검‧정비 실시

□ 현장별 수방취약여부 점검 및 맞춤형 관리

※ 태풍, 국지성 집중호우 등 기상상황 악화 시 현장점검 강화

Ⅳ		단계별 근무체계 및 수방대책반 편성

□ 상황관리

○ 예비기간 : 풍수해기간 전·후 1개월씩

- 30㎜/일 이상 강우․예보 또는 필요시 상황유지와 긴급 상황 대처

○ 풍수해기간 : ‘21. 5. 15. ~ 10. 15.(5개월)

- 평시근무 (상황유지, 예방활동 필요시)

․ 평일 및 주말 : 각부 수방담당(휴일,야간은 당직자 수행)

- 보강근무 (30㎜/일 이상 강우․예보 시)

․ 평일 및 주말 : 수방 근무자 1명(방재시설부)

- 비상근무(1,2,3단계) : 단계별 비상근무 시행 ※ 비상근무자 편성(붙임1 참조)

□ 단계별 비상근무 판단기준

구 분	판 단 기 준	근무체계
		근 무 자	주 요 임 무
평 시 (관심)	o 수해감시 필요시 o 예방활동 필요시(30㎜/일 미만 강우예보)	□각부 수방담당 (휴일, 야간 당직자 수행)	□비상 연락체계 점검
보 강 (주의)	o 강우량 30㎜/일 이상 예보시 o 호우태풍 예비특보시	□방재시설부 직원 1명	□비상 연락체계 점검 □공사장 풍수해 대비
1단계 (주의)	o 호우주의보 발령시 - 3시간 60㎜이상 예보 - 12시간 110㎜이상 예보 o 한강대교 수위 4.5m 도달시 o 태풍주의보 (순간 풍속 20m/s 이상 등)	□방재시설부 직원 1/4 □상황실 근무자 1/4 및 부별 풍수해담당 □부별 직원 1/4(상황에 따라 근무 조치) 〔책임자:치수시설과장〕	□비상 연락체계 가동 □공사장 풍수해 대비 □하천내 공사장 순찰강화 □복구자재, 장비 점검
2단계 (경계)	o 호우경보 발령시 - 3시간 90㎜이상 예보 - 12시간 180㎜이상 예보 o 홍수주의보 - 한강대교 수위 8.5m 예상시 o 태풍경보(26m/s 이상, 총 강우량 200㎜ 이상)	□방재시설부 직원 1/2 □상황실 근무자 1/2 및 부별 풍수해담당,과장 □부별 직원 1/2(상황에 따라 근무 조치) 〔책임자:방재시설부장, 필요시 시설국장〕	□비상 연락체계 가동 □공사장 풍수해 응급복구 □하천내 공사장 시설물 대피 □복구자재, 장비 점검‧지원
3단계 (심각)	o 홍수경보 발령시 - 한강대교 수위 10.5m 예상시 o 이재민 다수 발생 o 태풍·호우로 인한 대규모 재난발생 가능성 확실시	□방재시설부 직원 1/2 □상황실 근무자 1/2 및 부별 풍수해담당,과장 □부별 직원 1/2 또는 전 직원(상황에 따라 근무 조치) 〔책임자:본부장〕	□비상 연락체계 가동 □공사장 풍수해 응급복구 □하천내 공사장 시설물 대피 □복구자재, 장비 점검‧지원

□ 상황전파체계 – 현장관계자 중심 신속한 대응체계 구축

※ 공사관리관 비상연락망 유지(2단계 이상 시 각 담당 현장근무)

2가지 전파방식 병행시행		(카톡)	기상청 → 시 재대본 → 본부 → 감리·시공사(단장, 소장)
		(문자)	기상청 (기상특보위주)	→	본부(공사관리관) 단장, 소장, 안전관리자(감리·시공사)

□ 기상특보 발령시 즉시 현장 비상근무로 전환

기상특보	⇨	비상근무(현장)
호우주의보·태풍주의보		1단계 비상근무
호우경보·홍수주의보·태풍경보		2단계 비상근무
홍수경보		3단계 비상근무

□ 비상근무 발령 시 근무요령

○ 설비부 비상근무 : 단계별 비상근무조 편성에 따라 사무실 근무

○ 현장 : 피해발생 시 카톡 및 피해상황보고서「붙임」‘서식2’ 소속 상황복구반으로 보고

○ 상황복구반 : 총괄반으로 보고서「붙임」‘서식1’ 제출

○ 총괄반 : 종합사항 본부장 등 보고

공사관리관	⇒	소속부서 상황복구반 (7개반)	⇒	총 괄 반	⇒	본부장 (통제관) (보좌관)
현장관계자

□ 도시기반시설본부 재난안전대책상황실 조직도(안)

□ 설비부 수방대책반 편성

□ 업    무 : 사무실에서 대기하며, 타부서 요청시 지원근무

□ 수방대책반 편성

- 풍수해 담당 : 녹색성장과 4명********************

- 부서 일반요원 편성표 : 12개조 24명

- 본청 수방비상근무지원 :********

□ 단계별 비상근무 편성

- 풍수해 현장 발생시 일반요원 4개조 추가 배치

조	근무자	조	근무자	조	근무자	조	근무자
**	****** *******	**	****** ******	**	****** ******	**	****** ******
**	****** ******	**	****** ******	**	****** ******	**	******* *******
**	****** ******	***	****** ******	***	****** ******	***	******* ******
‣ 단계별 풍수해대책 근무조 지정일 : 붙임 참조 ‣ 대체 근무 : 당일 근무자 휴가 및 병가시 다음조 근무자로 교체 근무

Ⅴ		행 정 사 항

□ 비상근무자 대체 휴무 실시

- 1일 8시간 이상 야간 비상 근무한 경우 대체 휴무

- 비상근무 후 당일 현안 업무로 인해 정상근무를 실시한 경우 초과근무 인정

□ 비상근무자 급량비 지급

- 지급방법: 지정식당 이용 후 예산 배정(총무부→각부서) 받아 정산

- 예산과목: 도시기반시설관리, 건설공사장 풍수해 및 제설대책, 사무관리비

붙임  1. 설비부 풍수해 근무자 편성표 1부

2. 2021년도 도시기반시설본부 풍수해대책 추진계획 1부.  끝.