문서번호	시설과-2430
결재일자	2021. 5. 6.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		조경시설팀장	시설과장
강승우		代박현주	05/06 임종훈
협조

월드컵공원 어린이놀이시설 안전점검 결과보고(4월)

2021. 05.

서부공원녹지사업소

시 설 과

월드컵공원 어린이놀이시설

안전점검 결과보고(4월)

「어린이놀이시설 안전관리법」에 의거 월드컵공원 내 어린이놀이시설에 대한 월간 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고함.

□ 관련근거: 「어린이놀이시설 안전관리법」제15조 및 동법 시행령 제11조

(안전점검 실시)

□ 점검기간: 2021. 4. 1. ~ 4. 30.

□ 점 검 자: ********************

□ 점검대상: 평화의공원 모험놀이터 등 3개소(모험놀이대 등 33종 43점)

연번	시 설 명	위 치	면적(㎡)	놀이시설 종류	비 고 (바닥포장)
1	평화의공원 모험놀이터	마포구 성산동 565-6	3,220	모험놀이대 등 (18종 25점)	모래/고무칩
2	난지천공원 중앙놀이터	마포구 상암동 1538-1 외 1필지	1,220	조합놀이대 등 (8종 10점)	〃
3	난지천공원 유아놀이터	마포구 상암동 478-1 외 1필지	1,386	조합놀이대 등 (7종 8점)	〃

□ 점검항목

◯ 코로나19 확산 대응을 위한 놀이시설 특별안전점검 실시 및 소독, 방역 상태 확인

◯ 어린이놀이터 및 모래놀이터의 변형 및 청결 상태

◯ 놀이시설물의 접합부 연결상태 및 노후 정도

◯ 바닥 고무칩포장 박리 및 블럭포장의 손상 여부

◯ 놀이터 이용 안전수칙 등의 표시 상태

◯ 기타 위험 물질의 존재 여부 등

□ 점검결과

1. 평화의공원 모험놀이터(18종 25점)

놀이시설명	점 검 항 목	점검결과	조치결과	비고
사면놀이대 (3종 3점) · 로프 사면놀이대 · 홀더 사면놀이대 · 폴 사면놀이대	- 홀더, 폴 손잡이의 파손 - 로프 및 지지대 느슨함 - 하강지역 모래높이 및 양의 적정성 - 안전사고 위험성	양호	-
통나무 모험놀이대 (6종 6점) · 네트건너기 · 두줄건너기 · 세줄건너기 · 징검다리 · 통나무밟고건너기 · 기둥밟고건너기	- 그물망의 연결부위 고정성 - 손잡이의 파손, 지지대 느슨함 - 하강지역 모래높이 및 양의 적정성 - 안전사고 위험성	양호	-
네트놀이대 (1종 1점)	- 그물망의 연결부위 고정성 - 손잡이의 파손, 지지대 느슨함 - 하강지역 모래높이 및 양의 적정성	양호	-
미끄럼대 (2종 4점)	- 미끄럼틀 난간, 계단 파손 - 미끄럼틀 활주판 요철 및 파손 - 착지판 흙 또는 물 존재	양호	-
그네 (1종 2점)	- 고리 풀림, 파손 - 좌석판 파손, 베어링상태 - 줄꼬임, 체인변형, 균형상태	양호	-
공중활주로 (1종 1점)	- 고리 풀림, 파손 - 좌석판 파손, 베어링 및 균형상태 - 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
숨바꼭질 (1종 3점)	- 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
모래놀이대 (1종 3점)	- 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
거울놀이벽 (1종 1점)	- 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
회전놀이대 (1종 1점)	- 회전상태, 손잡이 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
기타 (고무칩, 모래 등)	- 유실, 굳어짐, 청소상태 - 위험물질 존재여부, 위생상태	양호	-

2. 난지천공원 중앙놀이터(8종 10점)

놀이시설명	점 검 항 목	점검결과	조치결과	비 고
조합놀이대 (1종 1점)	- 미끄럼틀 난간, 계단 파손여부 - 미끄럼틀 활주판 요철 및 파손여부 - 착지판아래 흙 또는 물 존재여부 - 연결부위 원활성	양호	전문업체 설치완료	· 상판데크 · 그물망 · 놀이판알
그네 (1종 2점)	- 고리 풀림, 파손 - 좌석판 파손, 베어링상태 - 줄꼬임, 체인변형, 균형상태	양호	-
지네시소 (1종 1점)	- 연결부위 원활성 - 손잡이의 파손, 지지대 느슨함 정도 - 하강지역 모래높이 및 양의 적정성	양호	-
개미집오르기 (1종 1점)	- 손잡이의 파손, 지지대 느슨함 - 하강지역 모래높이 및 양의 적정성	양호	-
하늘과자연의소리 (1종 1점)	- 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
모래놀이대 (1종 1점)	- 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
회전하는 소리구체 (1종 2점)	- 회전상태, 손잡이 파손 - 회전판 기울어짐, 강도, 노출	양호	-
기타 (쇠똥구리원판 1종 1점, 모래)	- 유실, 굳어짐, 청소상태 - 위험물질 존재여부	양호	-

3. 난지천공원 유아놀이터(7종 8점)

놀이시설명	점 검 항 목	점검결과	조치결과	비 고
조합놀이대 오름벽조합놀이대 역마차놀이대 (3종 3점)	- 미끄럼틀 난간, 계단 파손여부 - 미끄럼틀 활주판 요철 및 파손여부 - 착지판아래 흙 또는 물 존재여부 - 연결부위 원활성	양호	-
공중활주로 (1종 1점)	- 고리 풀림, 파손 - 좌석판 파손, 베어링 및 균형상태 - 시설물 노후, 파손 - 안전사고 위험성	양호	-
자동차놀이대 (1종 1점)	- 지지대와 연결부위 원활성 - 좌ㆍ우 흔들림 - 손잡이가 흔들림	양호	-
그네 (1종 1점)	- 고리 풀림, 파손 - 좌석판 파손, 베어링상태 - 줄꼬임, 체인변형, 균형상태	양호	-
기타 (놀이판넬 1종 2점, 모래)	- 유실, 굳어짐, 청소상태 - 위험물질 존재여부	양호	-

□ 보고자 의견

◯ 코로나19 확산 대응을 위하여 방역수칙을 지속적으로 홍보하고, 이용자 마스크 착용 상태 및 거리두기 실시 여부 확인을 위한 수시 순찰 실시

- (시장님 지시사항 관련) 놀이터 내 벤치, 평상 등의 완전폐쇄가 아닌 사회적 거리두기 유도 및 미관 개선을 위한 신규 안전띠와 현수막 게첨

- 장시간 밀접 접촉이 가능한 놀이시설 및 편의시설은 필요시 폐쇄 조치

◯ 코로나19 상황 지속에 따른 방역 강화를 위한 놀이시설 및 모래 소독 철저

◯ 놀이시설 이용객의 불편 최소화를 위한 주기적인 시설물 관리·점검·정비

붙임  현장점검 및 정비사진 1부.  끝.