문서번호	시설관리과-7615
결재일자	2021. 5. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
박찬수		代박홍	05/07 김근태
협조
	주무관		이은주

사업시행인가에 따른 급수협의 검토보고

(방배13구역주택재건축정비사업)

2021. 05.

강남수도사업소

시설관리과

방배13구역 주택재건축 사업시행인가에 따른 급수협의사항 검토보고

방배13구역 내 상수도관 및 증압장 이설 협의 요청에 대하여 현장 조사한 바를 아래와 같이 보고드림

관련근거

사업시행인가 조치이행 협조요청(방배13재건축조합-2021-29호(2021.03.25.))

******

********** 방배13주택재건축정비사업

시 행 자 : 방배13주택재건축정비사업조합 (조합장 성흥구)

위    치 : 서초구 방배동 593번지 일대 (구역면적 129,891.40㎡)

사업계획 : 지하4층/지상16층, 아파트 34개동, 2296세대

위 치 도

급수현황 및 협의사항

수계 : 방배배수지 급수구역, 국민단지증압 급수구역

평균 표고 : H=50m

분기점 수압 : 2.5~3.5kg/㎠

사업시행인가 협의조건

- 구역 내 기부채납 예정도로에 배수관(D=300mm, L=325m)부설 및 국민단지 증압장이설 등 「수도법 제71조 1항」에 의거 원인자 부담하여 이행토록 조건부여

조치계획

아래와 같이 협의조건을 회신코자 함

- 원인자 부담 자체이설 할 것

- 공사시기는 별도 우리사업소와 반드시 협의 후 착공계 접수

․ 착공계 제출 시 시공 상세도 및 위치도 첨부

․ 단수없는 무단수차단공법으로 시행(무단수차단공법에 따라 작업계획서 승인 득할 것)

․ 공사범위

1) 배수관 부설(D=300mm, L=325m)

2) 국민단지증압장 및 제어반 이설

3) 사업부지 조성전 경계 골목 배수관 폐쇄

․ 신설관 이격거리는 타 시설물과 0.3m 이상 유지

- 기타 상수도공사시 우리사업소에 적극 협조 할 것

붙임  1. 관련공문 1부.

2. 방배13구역 정비계획 1부.

3. 위치도 및 배관망도 1부.

4. 증압장 이설시 공급관망도 1부.

5. 협의조건 1부.  끝.