문서번호	수질연구과-3974
결재일자	2021. 5. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	수질연구과장	수질분석부장		서울물연구원장
서광석	안재찬	이상미		05/10 이인근
협 조
	물순환연구과장		이태일
	먹는물분석과장		이수원

2021년 이동형 수질모니터링시스템 운영계획

2021. 05.

서울물연구원

(수질연구과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2021년 이동형 수질모니터링시스템 운영계획

상수원 본류 및 유입 지류천의 지속적 수질관리와 수질사고 등에 대응하기 위해 구축된 이동형 수질모니터링시스템의 효율적 운영계획을 보고함

I. 개 요

근 거

□ 환경정책기본법 제 22조(환경생태의 조사 및 평가 등)

□ 물환경보전법 제 9조(수질의 상시측정)

□ 부시장 업무보고(′18. 이동형 수질모니터링시스템 현장 활용)

개 요

□ 목적: 지류유입, 조류발생, 수질사고 등에 대한 지속적인 상수원 수질모니터링을 통한 기초자료 확보 및 안전한 아리수 생산‧공급 기여

□ 구축기간: ′17. 07. ~ ′18. 12.

- 1차년도[′17년]: 분석기(7항목), 이동차량(2.5톤), 가설전기 등

- 2차년도[′18년]: 분석항목 강화 및 관제시스템 확보

□ 분석항목: 11항목 (수온, DO, pH, EC, T-N, T-P, TOC, 유분, ABS, 클로로필-a, NH3-N)

□ ***************

운영 실적

□ 한강 본류 및 지천 13개소 가설전기(연중 전력공급) 설치 후 모니터링

- 한강 본류[3]: 강동대교 북/남단, 한강수석공원(왕숙천 합류 전)

- 지류부[10]: 왕숙, 홍릉, 덕소, 월문, 도심, 궁촌, 산곡, 덕풍, 고덕, 성내천

□ *********

***************************************

**********************************************

****************************************

Ⅱ. 추진 계획

초기 우수 모니터링을 통한 취수원수 수질 개선 연구

□ 목적: 초기 강우 시 상수원 상류 지류천에서 유입되는 수질을 조사하여 오염부하량을 산정하고 모델링을 통해 수질 개선 및 비점오염원 관리방안 제시

□ 기간: ′21. 05. ~ ′21. 11.

□ 지점: 고덕천 및 왕숙천 말단 한강본류 합류전(가설전기 설치지점)

□ 내용

- 초기 강우 시 고덕천 수계가 상수원에 미치는 부하량 조사

- 왕숙천 수질의 연속모니터링을 통한 점오염원 및 비점오염원의 부하량 조사

- 부하량에 근거한 모델링을 통해 수질 개선 및 비점오염원 관리방안 제시

□ 세부추진계획

- 고덕천 수질모니터링 및 부하량 조사

① 일정: ′21. 05. ~ ′21. 07.

② 방법: 강우이벤트※ 발생 동안 유량 및 수질 모니터링

⇒ 강동대교남단(합류 전), 고덕천, 암사취수장(합류 후) 3지점 병행 조사

⇒ 강우 전 2회(1시간 주기) / 강우 시(30분 주기) / 종료 후 5회(1시간 주기)

※ 수중펌프 수위확보가 어려울 경우 현장 채수 병행

※ 강우이벤트: 강우가 시작되고 유량 및 농도가 급격히 증가한 후 감소되다가 일정수준을 유지하는 한 사이클

③ 항목: 8항목(수온, DO, pH, EC, T-N, T-P, TOC, NH3-N) + 유량

- 왕숙천 수질모니터링 및 부하량 조사

① 일정: ′21. 09. ~ ′21. 11.

② 방법: 24시간 연속모니터링

⇒ 강우이벤트 발생 시는 강동대교 북단(합류 후)에서 현장 채수 병행

③ 항목: 8항목(수온, DO, pH, EC, T-N, T-P, TOC, NH3-N)

- 관련부서 협업 추진

구 분	담 당 업 무
수질연구과	지류천(고덕천 및 왕숙천) 오염부하량 조사, 수질모델링
먹는물분석과	본류(강동대교 남단 및 북단) 수질조사, 실험분석
물순환연구과	암사취수장 수질 조사, 우수시설 실태조사

□ 기대효과

- 초기 우수시설 개선 자료 활용

- 초기 우수 시 취수장 대응방안 마련

- 수질측정소 등 상시모니터링 필요성 검토

세부 일정

일정	지점	구분	세부 내용
′21. 05. 12. ~ 07. 30.	고덕천 (강동대교 남단, 암사취수장)	고덕천 부하량 조사	현장 설치(강우 대비 베이스캠프), 시스템 보수 및 강우이벤트 시 모니터링
′21. 07. 30. ~ 08. 30.	연구원		태풍 등 자연재해 대비 복귀, 배관, 장비 세척 및 시스템 점검
′21. 08. 30. ~ 11. 30.	왕숙천 (강동대교 북단)	왕숙천 부하량 조사	24시간 모니터링, 정기점검, 정도관리, 강우이벤트 발생 시 강동대교 북단 병행

Ⅲ. 행정 사항

모니터링시스템 유지보수 용역

□ 목적

- 시스템의 체계적이고 안정적인 유지관리를 통한 측정자료 신뢰성 구축

- 긴급상황 발생 시 신속하고 효율적인 상시 대응체계 유지

□ 기간: ′21. 05. ~ ′21. 11.(5개월, 강우, 태풍 등 자연재해 시 철수)

□ *********************************

□ ******************

※ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조1항4호바목(해당 물품을 제조공급한 자가 직접 그 물품을 설치조립 또는 정비하는 경우), 5호나목(2천만원 이하인 용역)

□ 용역범위: 현장 설치, 철수, 정기점검(2회/월), 수시점검, 정도관리 등

□ 기대효과

- 분석 장비 및 배관 등 시스템 이상 시 부품 공급과 수리의 신속한 대처

- 정상 가동률 향상 및 정도관리를 통한 측정 자료의 신뢰성 확보

시스템 수리

□ 샘플링 배관 보수

- 내용: 샘플링 PVC배관 연결 부위 누수 ⇒ 교체 및 용접 마감

- ********************

□ T-N 분석장비 수리

- 내용: 분석기 Cuvette 파손에 의한 샘플 및 시약 누출, Digester 열선 및 온도 센서 손상 ⇒ 교체 및 수리

- *********************

샘플링 배관	T-N 분석기 열선 및 온도 센서