문서번호	수도자재관리센터-7548
결재일자	2021. 5. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
안병억		윤석훈	05/12 정임근
협조

『2021년 제1차』

폐수도계량기 매각 예정중량 산출결과 보고

2021. 05.

수도자재관리센터

『2021년 제1차』

폐수도계량기 매각 예정중량 산출결과 보고

폐수도계량기 및 부속자재 불용품 매각을 위해 재질·규격별 평균중량 및 계량값을 적용한 예정중량 산출결과를 보고드림.

□ 관련근거

○ 공유재산 및 물품관리법 제75조 및 제76조(매각)

○ 불용 대형수도계량기 계량업무 개선계획(수도자재-15232, 2014.8.11)

○ 수도계량기 및 부속자재 발생품 불용결정(2021년 1차, 2차)

(수도자재관리센터-2579, 2021. 2. 25, - 6927, 5. 3.)

□ 매각대상

○ 발생품 반납기간 : 2020. 9. 16. ~ 2021. 4. 30.

- 소형수도계량기(스텐인리스 15mm)       : 2019. 4. 1. ~ 2021. 4. 30.

- 역류방지밸브등 (스테인리스 15~ 25mm) : 2019. 4. 1. ~ 2021. 4. 30.

○ 품목 및 수량 : 166,338개                      (단위 : 개)

연번	품 목	주요재질	합계	불용결정 1차	불용결정 2차	비고
1	소형수도계량기(15~50mm)	황동	135,372	98,933	36,439
2	소형수도계량기(15mm)	스테인리스	460	460	-
3	유니온 (동관이음쇠, 15~25mm)	황동	7,026	5,221	1,805
4	역류방지밸브(15, 25mm)	청동	7,024	5,971	1,053
5	역류방지밸브등(15~25mm)	스텐인리스	13,237	11,883	1,354
6	대형수도계량기(80~300mm)	주철	799	463	336

연번	품 목	주요재질	합계	불용결정 1차	불용결정 2차	비고
7	대형수도계량기(100mm)	스테인리스	160	160	-
8	대형수도계량기 (초음파식80~200mm)	스테인리스	62	51	11
9	대형수도계량기 (전자기식, 80 ~300mm)	주철, 스테인리스+플라스틱	111	70	41
10	대형수도계량기 부속자재 (스트레이너 80~300mm)	주철	521	259	262
11	대형수도계량기 부속자재 (연결관외 3종, 80~300mm)	주철+주강,	1,265	687	578
12	대형수도계량기 부속자재 (연결관외 3종, 80~300mm)	스테인리스	126	126	-
13	검침판넬함 (사면시트지 부착)	스테인리스	175	132	43

□ 매각 예정중량 산출결과

○ 재질별 산출결과 : 214,362kg

구 분	황동 (소형수도계량기, 유니온)	청동 (역류방지밸브)	주철 (대형수도계량기 + 스트레이너)
중 량 (kg)	156,952	2,256	28,451
구 분	주철+강 (연결관외 3종)	스테인리스 (소형수도계량기외 5종)	주철,스텐인리스+ 플라스틱등(전자기식)
중 량 (kg)	13,425	11,833	1,445

○ 소형수도계량기(황동) :156,101kg

구 분	합 계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	전회매각잔량
산출중량 (kg)	156,101	99,111	16,243	14,223	8,622	9,888	4,550	+3,464
수량(개)	135,372	105,438	12,032	8,620	4,661	3,570	1,051
평균중량 (kg)		0.94	1.35	1.65	1.85	2.77	4.33

※ 전회 매각 잔량 : 3,465kg 포함

○ 유니온(동관이음쇠, 황동) : 851kg(실계근량)

구 분	합 계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	비고
수량(개)	7,026	6,774	160	92	-	-	-
실계근 중량(kg	851

○ 역류방지밸브( 청동 ) : 2,256kg(실계근량)

구 분	합 계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	비 고
수량(개)	7,024	6,936	84	4	-	-	-
실계근 중량(kg	2,256

○ 대형수도계량기(기계식, 주철) :15,884 kg

구 분	합계	80mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm	전회매각잔량
산출중량 (kg)	15,884	6,032	3,618	2,975	1,802	984	318	+155
수량(개)	799	464	201	85	34	12	3
평균중량 (kg)	-	13	18	35	53	82	106

※  전회 매각 잔량 : 155kg 포함

○ 스트레이너(주철) : 12,567kg

구 분	합 계	80mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm	비고
산출중량 (kg)	12,567	4,095	2,304	2,812	1,680	1,124	552
수량(개)	521	273	128	74	30	12	4
평균중량 (kg)		15	18	38	56	94	138

○ 대형수도계량기 부속자재(주철 + 강): 13,425kg(실계근량)

구 분		합 계	80mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm	비 고
수 량 (개)	연결관	109	31	6	44	19	6	3
	양악단관	367	168	101	57	25	11	5
	D/R	263	106	60	56	25	12	4
	일악단관	526	212	120	112	50	24	8
실계근 중량(kg)			13,425

○ 대형수도계량기(기계식, 스테인리스) : 2,400kg

구 분	합계	80mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm	비고
산출중량 (kg)	2,400	-	2,400	-	-	-	-
수량(개)	160	-	160	-	-	-	-
평균중량 (kg)	-	-	15	-	-	-	-

○ 소형수도계량기 (스테인리스)  : 477kg(실계근량)

구 분	합 계	80mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm	비고
수량(개)	460	460	-	-	-	-	-
실계근 중량(kg)		477

○ 역류방지밸브등( 스테인리스 ) :2,249kg(실계근량)

구 분		합 계	15mm	20mm	25mm	32mm	40mm	50mm	비고
수량 (개)	역류방지밸브	13,207	12,616	590	1	-	-	-
	유니온	30	30	-	-	-	-	-
실계근 중량(kg)			2,249

○ 대형수도계량기(초음파식, 스텐인리스) : 1,328kg(실계근량)

구 분	합 계	80mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm	비고
수량(개)	62	21	9	31	1	-	-
실계근 중량(kg)		1,328

○ 대형수도계량기 부속자재(스테인리스) :1,529kg(실계근량)

구 분		합 계	80mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm
수량(개)	연결관	126	49	21	39	6	7	4
실계근 중량(kg)			1,529

○ 검침판넬함( 시트지 부착, 스테인리스 ) : 3,850kg

구 분	1200×300×200mm	비고
산출중량(kg))	3,850
수량(개)	175
평균중량(kg)	22

○ 대형수도계량기(전자기식, 주철+스텐인리스+플라스틱등) : 1,445kg(실계근량)

구 분	합계	80mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm		비고
수량(개)	111	63	24	11	1	7	5
실계근 중량(kg)		1,445

붙 임  1. 발생품 불용결정 통보서 및 평가 설명서 각 1부

2. 폐수도계량기 및 부속자재 중량 산출내역 1부

3. 매각대상 수도계량기 중량 계량 사진 1부. 끝.