문서번호	수상안전과-3164
결재일자	2021. 5. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영부장
박찬규		이성희	05/27 이용우
협조
	주무관		최윤정

2021년 관공선 사무실 풍수해 예방 계획

2021. 5.

2021년 관공선 사무실 풍수해 예방 계획

2021년 여름철 태풍, 호우 등으로 발생하는 자연재난에 대한 예방, 응급조치, 복구계획을 수립하여 행정선, 청소선, 순찰선과 관공선 선착장 등 수상시설물 안전관리에 만전을 기하고 최적상태를 유지하는 등 재난관리에 신속하고 효과적으로 대처하고자 함.

Ⅰ		인력 및 시설물 현황

□  관공선 선착장 2개소

위 치	규 모	선 박 위 치
여의도 한강공원 서강대교 남단	********* ********** *********	관공선사무실, 한강르네상스호 정박
	********* ********** *********	행정선, 청소선 정박 및 운영 관리

□ 선박현황 : 16척

과 별	선 박 명	척수	정박위치	주요업무
수상안전과	홍보선(르네상스)	1	여의도관공선	시정홍보,한강홍보
	순찰선(506,508호)	2		수상순찰,업무지원
	기타선(504호)	1		홍보및업무지원
	아라호	1	임시선착장	주식회사(수)임대중
환 경 과	청 소 선	4		수상청소
	순 찰 선	4		수상순찰
	청소보조선	3		수상청소

□ 총 인원: 16명

○ 수상안전과 5명 , 환경수질과 5명

○ 공무직 6명

Ⅱ		세부추진 계획

□ 수방대비 계류 시설정비 및 안전교육

○ 선착장 계류 로프 및 와이어 등 교체 및 정비

○ 전직원 시설물 현황 및 임무 숙지

○ 비상연락망 정비

□ 선박 및 시설물 유지관리

○ 선박 운영담당자 책임관리

○ 계획정비

- 일일정비 : 계선주, 계류로프 및 기관 등 일상점검

- 주간정비 : 선체,  주요기기 및 수방장비 점검

○ 선박점검

- 관리상태의 적정성 및 비상운항 가능 유지

○ 주요 정비사항

- 계류시설 확인점검, 기타

- 도교 체인블럭 및 와이어 점검

- 계류바지 육상측 계선로프 조정

○ 선박 **

- ************* 운영

- ********************* 및 보강

비상 피항지 : 여의도 샛강 하류 묘박지

□ 홍수위 도달시간(발당댐 방류량)

구 간	방 류 량 (단위 : ㎥/sec )
	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	7,500	10,000	15,000	25,000	30,000
팔당댐 ~ 한강대교도달시간	7:45	7:10	6:40	6:20	6:00	5:20	4:55	4:10	3:20	3:10

○ 시설물 유지관리

- 사무실 관리

· 환경정비 : 청소 및 주변 시설물 환경정비(매주 1회)

· 안전점검 : 자체점검

- 주요 정비사항

· 관공선 사무실 전기배선 및 통신케이블 정비

· 관공선 사무실 누수 점검 및 정비

· 수도밸브 잠금 및 수도관 차단, 분리

· 사무실 도교 상가준비 및 계류장 계선줄 보강 작업

○ 단계별 수방근무(별첨 #2)

- 상황전개에 따라 5단계(관심, 보강, 주의, 경계, 심각)로 구분 근무

- 24시간 상황 유지 및 비상 근무 조치 결과 보고

- 피해 발생시 즉시 보고 조치 및 모든 상황 종합 결과보고

○ 상황 발생시

- 동향보고 : 내용정리하여 내부전산망 및 FAX 전송

- 긴급 구난 및 피해 상황 발생시 선 조치 후 보고

□ 시설물 및 계류장 침수 복구

○ 시설물 : 관공선 자체 응급복구

단기간 내 응급복구 불가능한 시설물 별도 시행

○ 사무실주변 침수 복구 : 퇴적된 “뻘” 및 쓰레기 제거

- 자체 확보된 수방 복구장비 활용 응급복구

- 보행로 선조치 : 선박 소화 펌프 이용

- 쓰레기 및 퇴적된 뻘 제거(전직원 동원)

○  재해복구 지원 ,  협조

- 전지구 수상쓰레기 수거 협조 요청시 청소선 지원

- 밤섬 쓰레기 퇴적물 제거 협조

- 복구작업 지원 요청시 선박 및 인력지원

- 기타 장비이용 각종 복구작업 지원, 협조

(별첨 1**

□ 관공선 선박 현황(총16척)

구 분		척	제 원				건조 년도	승선 인원	비고
			마력(HP)	규격(L×W×H)	속력 (노트)	제질
총 계		15
르네상스 (홍보선)	194톤	1	1,622HP × 2기	37.0×9.0×2.5	18	철선	2009	77명
기타선 (홍보선)	24톤	1	467HP × 2기	17.5×4.5×1.7	18	FRP	1997	33명
행정선 (순찰선)	6.6톤	1	220HP × 2기	9.48×3.36×3.9	27	FRP	2017	12명
홍보선 (아라호)	688톤	1	800HP × 2기 99KW × 3기	55.6×12×2.5	15	철선	2010	310명	주식회사(수)임대중
청소선	18톤	2	225HP × 2기	15.5x5.5x0.7	10	철선	2009	2명
	16톤	1	225HP × 2기	13.9x5.0x1.3	13	철선	2006	2명
	18톤	1	225HP × 2기	15.5x5.5x0.7	10	철선	2010	2명
순찰선	2․5톤	1	300HP × 1기	7.0×2.4×1.2	20	FRP	2005	6명
	1.8톤	1	250HP × 1기	6.6×2.3×1.2	20	FRP	1999	8명
	1.8톤	1	300HP × 1기	6.6×2.3×1.2	20	FRP	1999	8명
	3.15톤	2	225HP × 2기	6.78x3.19x0.6	40	알미늄합금	2019	10명
청소 보조선	1.2톤	1	75HP × 1기	6.4×2.0×0.9	15	FRP	2000	3명
	1.5톤	2	115HP × 1기	7.0×1.9×0.9	10	FRP	2009	3명

(별첨 2)*

□ 관공선 근무조 편성

구 분	상 황 조 건	근 무 형 태		주요조치
평 시 (관심)	∘ 상황유지,예방활동 필요시 ∘ 강우예보 30mm/일 이상	∘ 당직근무자		∘ 강우량, 수위(잠수교) ∘ 팔당댐 방류량 확인
보강	∘ 호우주의보 발령시 ∘ 팔당댐 2,000m³/sec 방류	∘ 당직근무자		∘ 강우량, 수위(잠수교) ∘ 팔당댐 방류량 확인
1단계 (주의)	∘ 팔당댐 방류량 : 3,000m³/sec (도달시간 : 6시40분) ∘ 잠수교 수위 4.5m도달 ∘ 호우주의보 발령시 - 6시간 110mm이상 예보 - 12시간 180mm이상 예보 ∘ 태풍주의보(풍속14m/sec이상)	∘ 당직근무자 -수시상황파악 및 비상 시 비상근무발령준비		∘ 선박운항 중지 및 대피 ∘ 선박 계선로프 보강 확인 ∘ 한강홍수통제소 등 기상정보 수시 확인
2단계 (경계)	∘ 팔당댐 방류량: 5,000m³/sec방류시 (도달시간 : 6시간) ∘ 잠수교 수위 6.5m도달 ∘ 태풍경보 (풍속21m/sec이상) ∘ 직원 1/2 비상근무	Α조	박찬규, 강규석, 박태화, 선경순 이병원	∘ 선박운항 중지 ∘ 계선줄 보강 및 계류시설 상태 점검 ∘ 방류량 증감 상태 수시 확인 및 상응조치 ∘ 한강홍수통제소 등 기상정보 수시 확인
		Β조	정윤성, 우동현, 권대희, 이광욱, 이광주
3단계 (심각)	∘ 팔당댐 방류량 15,000m³/sec이상 방류시. (도달시간 : 4시10분) ∘ 태풍 등으로 심각한 재해발생 예상시 ∘ 전직원 비상근무	수 상 안전과	박찬규, 정윤성, 강규석, 우동현, 이광주	∘ 2단계 상황유지 및 계류시설 보강 조치 ∘ 부상상태 점검 및 계류시설 조정․보강 ∘ 대피 선박 이상유무 수시 점검 ∘ 한강홍수통제소 등 기상정보 수시 확인
		수 질 환경과	선경순, 박태화 이광욱, 권대희, 이병원

□ 관공선 사무실 전경 사진

사무실 전경	사무실 전경

끝.