코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	중랑소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	아파트 화재로 인한 인명피해 저감 추진계획 알림

1. 관련근거

가. 화재예방과-2763(2021.5.21.)호『공동주택 옥상 출입문 안전관리 강화 알림』

나. 화재예방과-2964(2021.5.18.)호『아파트 화재로 인한 인명피해 저감 홍보계획 알림』

다. 市 예방과-11137(2021.5.24.)호『아파트 화재로 인한 인명피해 저감 추진계획 알림』

2.  아파트에 설치된 옥상의 출입문, 피난시설(경량칸막이, 대피공간, 하향식피난구)을 입주자들이 인지하지 못하거나 사용법을 몰라 인명피해가 지속적으로 발생하고 있습니다.

3. 각 부서에서는 아파트 별로 설치된 피난시설의 종류 및 사용방법 등을 입주민들이 숙지 할 수 있도록 인명피해 저감 추진에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

□ 추진 개요

○ 추진 기간 : 2021년 (연중)

○ 추진 대상 : 중랑구 아파트 125개 단지

□ 추진 계획

○ (피난시설) 아파트 세대 내에 설치된 피난시설 사용방법 등 안내

- 경량칸막이, 대피공간, 하향식피난구의 피난시설 사용법 게시, 안내표지판 부착 안내

○ (피난방법) 화재 발생에 따른 피난방법(‘불나면 대피먼저, 문 닫고 대피 후 신고’) 안내

- 화재발생 시 연기확산 방지를 위한 출입문을 닫고 우선 대피 후 119에 신고, 승강기 이용 금지

○ (화재예방) 화재 위험요인 제거 등 화재안전관리 강화 추진

- 화재발생이 많은 ************* 자발적 리콜정보 입주민 안내

○ (설치권고) 옥상대피를 위한 피난유도선(계단스텝, 바닥, 옥상문 3종) *********

- 옥상 출입문 위층에 기계실 등이 있는 경우에는 옥상진입 차단 구조물 등 설치

- 자동개폐장치 설치 의무화(`16.2.29.) 이전대상 옥상출입문 자동개폐장치 설치

4. 행정사항

가. 이와 관련 피난시설 사용 및 피난방법 안내, 언론홍보 추진 등 집중소방안전대책(공동주택)과 연계한 화재안전관리 강화 추진(예방팀).

나. 아파트 옥상 출입문 설치 의무대상 아닌 아파트에 옥상 출입문 피난유도선, 차단구조물 등 및 자동개폐장치 설치 권고(예방팀).

붙 임   1. 아파트 화재로 인한 인명피해 저감 추진계획 1부.

2. 공동주택 옥상 출입구 안전관리 강화 추진계획 1부.

3. 최근 5년간 화재발생이 많은 아파트 현황 1부.

4. 중랑구 아파트 현황 1부.  끝.

	예방과장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,현장대응단장,면목119안전센터장,망우119안전센터장,중화119안전센터장
예방팀장	김명수		예방과장	05/28 박숙자
협조자
시행	예방과-6353	(		)	접수		(		)
우	02024	서울특별시 중랑구 신내로 183	/	http://fire.seoul.go.kr/jungnang/
전화	02-6981-8880	/전송	02-3423-0326	/		/	부분공개(6)