문서번호	방재시설부-17931
결재일자	2020. 12. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
김재건		손창익	12/17 박홍봉
협조

-반포천 유역 분리터널 건설공사-

TBM터널 혼합건설폐기물 처리계획 보고

2020.12.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

-반포천 유역 분리터널 건설공사-

TBM터널 혼합건설폐기물 처리계획 보고

TBM터널 공사중 발생한 혼합건설폐기물(건설오니 등)의 처리비용이 설계상 누락되어 있어 처리방안에 대하여 검토보고 드림

※ 관련문서 : TBM터널 혼합건설폐기물(건설오니) 발생 현안보고-반포사관 2020-475호(2020.12.16.)

□ 공사개요

○ 위    치 : 서초구 법원로 10 ~ 사평대로 240 (미도산 하부)

○ 규    모 : 유역 분리터널 (직경 7.1m, 연장 1,162m)

- 터널구간 : 944m, BOX구간 : 218m

○ 사업기간 : '18.02. ~ '22.03. (3차 '20.04.~'21.07.)

○ 총사업비 : 497억원(기투자 178억, '20년 170억)

□ 관련법령

○ 건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 제15조 및 동법 시행령 11조

- 건설폐기물 발생량이 100ton이상인 건설공사의 경우 처리용역을 분리발주해야 함

□ 현안사항

○「반포천 유역 분리터널 건설공사 건설폐기물처리 용역」발주시 위 법령에 의거 분리발주하여 시행중이나, 기 계약된 폐기물 용역사는 설계 누락에 의해 추가 발생된 혼합건설폐기물(건설오니)를 처리할 수 없음

⇒ 현재 발생된 혼합폐기물(약 500ton)을 처리할 수 있는 폐기물 용역사를 통해 즉시 반출해야함 (개략비용 : 약 40백만원)

※ 혼합건설폐기물 : 숏크리트 리바운드, 강섬유, 석분 등이 포함된 건설오니

□ 조치계획

○ 혼합건설폐기물(건설오니 포함) 처리 용역사를 선정하기 위해 공개입찰 시행

붙임 : TBM터널 혼합건설폐기물 발생 현안보고 1부.