	동대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	성능위주설계대상(사전심의) 내부 검토회의 개최 계획

1. 관련근거

가.『소방시설공사업법』제11조 제2항 및 소방시설 등의 성능위주 설계방법 및 기준 고시 제4조

나. 市예방과-4084(2020. 2. 17.)호 「성능위주설계대상 재난안전 확보를 위한 강화방안 알림

다. 예방과-7513(2020. 5. 25.)호 성능위주설계 신고서 접수보고

2. 우리서 관내 성능위주설계 대상의 재난안전 성능확보를 위한 내부 검토회의를 아래와 같이 개최하고자 합니다.

가. 심의일시: 2020. 6. 3.(목) 14:00~

나. 사전심의회 대상 현황

1) 대 상 명: ******************

2) 위    치: *********************

3) 건 축 주: *******

4) 규    모: 지하6층, 지상28층, 연면적 40,771.11㎡ 2개동

5) 용    도: 복합건축물(공동주택,업무시설,근린생활시설)

다. 사전심의장소: 동대문소방서 3층 소회의실

라. 사전심의회 위원 구성

1) 위 원 장: 예방과장

2) 검토위원

- 예방과: 예방팀장(간사), 위험물안전팀장, 시설지도(서기)

- 현장대응단: 지휘팀장, 차량주임, 구조대장, 화재조사

※ 사전심의회에 참석하지 못하시는 위원은 붙임4 검토의견서를 작성하여 메일로 보내주시면 검토 후 적극 반영토록 하겠습니다.

마. 검토사항

1) 성능위주설계 심의 가이드라인 반영사항

2) 소방차량 진입동선 및 옥외 소방차량 접근성 확보

3) 종합방재실의 운영 및 설치계획

4) 부지 내 공설 소화용수시설 현황 파악

5) 소방설비 및 소방활동 설비분야, 그 외 소방활동에 필요한 사항 등

3. 주의사항: 성능위주설계대상 검토회의에 참석하시는 위원님께서는 코로나  감염예방 안전수칙에 따라 반드시 마스크를 착용과 더불어 회의장 입구에  마련된 책상에서 발열체크 및 손소독을 하여 주시고 회의장에 입실 후 위원 상호간 2m이상 거리를 유지하여 주시기 바랍니다.

붙임   1. 성능위주설계 관련 확인(검토)사항 1부.

2. 성능위주설계 사전검토 신청서 1부.

3. 성능위주설계 건축도면 1부.

4. 검토의견서(용두동 주상복합) 1부.

5. 회의식 좌석 배치도 1부.  끝.

	동대문소방서장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,현장대응단장,청량리119안전센터장,전농119안전센터장,용두119안전센터장,휘경119안전센터장
담당자	신혜수		예방팀장	김송석		예방과장	송기웅		소방서장	06/02 오정일
협조자
시행	예방과-8006	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화		/전송	02-2214-5119	/		/	부분공개(6)