문서번호	기전과-4535
결재일자	2021. 6. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	기전과장	남부도로사업소장
이정호	김해중	석대창	06/04 변봉섭
협 조

<2021년『우기대비』여름철>

지하차도 및 터널 기전설비 수시점검계획 수립

2021. 06.

남부도로사업소

(기 전 과)

<2021년『우기대비』여름철>

지하차도 및 터널 기전설비 수시점검계획 수립

우리과에서 관리 중인 지하차도 및 터널 등 수해예방을 위한 기전설비의 수시점검방안을 수립하고, 침수피해가 없도록 만전을 기하고자 함.

▢ 추진근거

○ 서울시 도로기전설비 설치 및 관리에 관한 규정 제17조 제4항

- 지하차도 기전설비의 정상 작동여부 등을 분기별 안전점검 실시

○ 우기대비 지하차도 수시점검계획 수립 및 이행 철저

(도로시설과-5800, 2021.5.31.)

▢ 풍수해 대비 단계별 비상근무 및 장비 현황

○ 반별 4개 근무조(A~D) 편성운영(상황실 근무조 붙임 참조)

[남부도로사업소(시설보수과-2600, 2021.4.9.)

○ 장비 현황

(차량: 대수)

장 비(대)
계	덤프 트럭	로울러	굴삭기	바브켓	도로 보수차	중형 화물	다목 적차	수중 펌프
22	4	1	1	1	1	3	2	9

▢ 기전설비 점검개요

○ 점검기간 : 수방기간 내 매월 1회 실시(’21.10.15.까지 총 5회)

○ 점검대상 : 총 49개소

점검대상	점검개소	시 설 명	비고
지하차도	10개소	대방, 영등포, 동작, 사평, 염곡, 선암, 여의교, 신길, 양재, 잠수교 남단
터 널	7개소	국사봉, 난곡, 산복, 상도, 호암1, 호암2, 서리풀
가 로 등	27개소	동작대교 외 26개소 1,949등
경관조명	5개소	한강, 동작, 반포, 한남, 여의샛강

○ 점 검 자 : 기전과장 외 14명

합계	총괄	사무실 (분야별 확인자)	가로등, 경관조명	터널, 지하차도
15	1	4	2	8
점검자	기전과장	*****************	********	**************************************

○ 점검내용

- 지하차도 : 배수펌프(총 7개소) 작동점검 및 자연배수지 주변순찰

• 배수펌프(총 7개소) : 대방, 영등포, 동작, 사평, 염곡, 선암, 여의교

※ 기상악화 또는 집중호우 예정시 긴급 상태점검 및 조치

기전과 점검자 ⇨ 유입구 여과망 및 스크린 정비

- 비상발전기(총 9개소) 작동점검 및 비상분전반 상태점검

※비상발전기 : 대방, 영등포, 사평, 동작, 염곡, 선암, 상도, 난곡, 산복

- 고가․교량 조명(가로등)등 점등 상태점검

- 수방 비상용 배수장비(양수기, 배수펌프 및 호스)의 자재점검

○ 점검방법

- 배수펌프, 압력계, 체크밸브 등 기계설비 정상작동 여부

- 원격감시제어를 위한 자동제어설비 및 CCTV 정상작동 여부

- 배전반등 전기설비 절연, 접지, 보호기 정상동작 상태점검

- 조명(가로등) 점등 상태 여부

- 시설물 관리주체별 자체 점검

- 점검조는 2인 이상으로 구성 점검

▢ 행정사항

○ 경미한 사항은 현장에서 즉시 조치하되, 즉시 보수가 불가하고 예산이 수반되는 사항은 별도 보수 및 교체 계획 수립 후 조치

○ ’21.10.15. 수방기간 종료 후 결과 보고서 제출(기전과 ⇨ 도로시설과)

붙임 : 시설물 점검표 및 상황실 근무조 편성표 각1부.  끝.