문서번호	정수과-2715
결재일자	2021. 6. 8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김관우		이해원	06/08 임정규
협조	주무관		박형수
	주무관		유병생

아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다

2021년 하절기(우기) 대비

고압가스시설 안전점검 계획

2021. 6.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

「2021년 하절기(우기) 대비」

정수센터 고압가스 안전점검 계획

2021년 하절기(우기)를 대비 구의아리수정수센터 고압가스시설(염소, 산소, 이산화탄소)에 대한 자체 안전점검을 실시하여 가스안전사고를 사전에 예방하고자 함

Ⅰ		배경 및 근거

□ 추진배경

○ 정수센터 고압가스설비(도심 내 위치) 사고 시 유독가스 누출 등 대행사고 우려

○ 고압가스는 수돗물 생산에 필수적으로 공급중단 시 심각한 상황 발생

□ 추진근거

○ 고압가스안전관리법 제16조의2(정기검사 및 수시검사)

○ 정수센터 안전점검 실시방법 개선(생산관리과-9760호)

○ 2021년 정수센터 고압가스시설 및 ISO 운영관리 점검계획(수질과-12383호, ’20.12.21.)

Ⅱ		주요 시설 현황

염소(18톤)	산소(40톤)	이산화탄소(40톤)
기화기*2기	기화기*2기	기화기*4기
진공조절기*2기	저장탱크*2기	저장탱크*2기
염소투입기*15기	압력조정기*4기	가압수펌프*4기
중화설비*1기	고압배관	용해장치*2기

Ⅲ		추진계획

□ 점검개요

○ 점검시기 : ’21. 6. 14.(월)

○ 점검대상 : 정수센터 고압가스시설(염소, 산소, 이산화탄소)

○ 점검방법 : 민관합동 점검실시(정수센터, 동방수기)

□ 주요 점검내용

○ 염소가스시설

- 염소투입설비 정상 가동 여부(염소기화기, 진공조절기 등)

- 염소 누출 시 가스감지기 및 긴급차단밸브 정상작동 여부

- 염소중화설비 적정 가동 여부(가스 누출 시 정상작동 여부 등)

- 염소 옥외배관 및 가압수배관 점검(밸브류, 프랜지 등)

○ 산소 및 이산화탄소 시설

- 저장탱크 안전점검(압력·수위계, 가스누설 여부 등)

- 각종 밸브류 정상작동 여부(긴급차단, 안전, 감압밸브 등)

- 기화기 및 투입장치 적정 가동 여부(수위계, 온도계, 유량계 등)

○ 공통사항

- 고압배관 적정관리 여부(밸브 개폐, 프랜지 연결 상태 등)

- 기타 안전표시 부착 및 보호장구 비치 여부 등

□ 점검결과 조치사항

○ 경미한 사항이나 긴급한 사항은 확보된 예산으로 즉시 시정조치

○ 기간이 소요되는 경우에는 응급조치 후 조치방안 강구

- 별도 대규모 예산이 수반되는 경우 차년도 예산 반영

Ⅳ		행정사항

□ 고압가스 점검결과 제출(지적사항 및 조치계획) : ’21.6.25(금)까지

□ 1분기 안전점검 지적사항 개선결과(구의)

센터명	지적사항(권고사항)	개선계획	개선일정
구의	노후 염소투입기 교체 필요(전염소투입기 2대, 중염소투입기 2대)	2021년 추경예산반영 ( 미시행시 2022년 예산반영)	2021년

끝.