문서번호	전략연구과-3978
결재일자	2021. 6. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	전략연구과장	미래전략연구센터장
김나은	김상은	06/10 차동훈

“아리수는 오늘도 당신의 삶 과 함께 합니다!”

IoT 활용 소형생물 모니터링 현장실험 – 중간보고 -

2021. 6.

서울물연구원

(전략연구과)

IoT 활용 소형생물 모니터링 현장 실험 결과

정수센터 유충 발생 저감 및 운영․관리 개선을 위해 성충 제거 및 모니터링 기기를 설치하고, 그 진행사항을 보고 드림

□ 실험개요

○ 실험기간 : 2021. 4. ~ 7.(3개월)

***************************

**************************

********************************

***	*****	******
***********	*********************	*
		******************************
************	취수장 주변 벽면	*

*********************************************

○ 실험내용

****************************************************

- 면감지센서 또는 전극센서를 이용한 모니터링으로 발생 경향 분석

*********************************************

○ 실험방법

**********************************************

- 정기 모니터링: 전문가와 현장방문(2회/월) 시설점검을 통한 특이사항 모니터링

□ 현장 조사

**************************************************************

******

○ 취수구 주변 노지에는 기온이 상승함에 따라 점차 많은 양의 깔따구 성충이 서식하고 있음

*******************************************

*************************

********************************************************************************

**********************************************************************************

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

*****
*	************************************** *************************************************************************************************

**********************

***************************************************************************************************************************

****************************************

*

**********************

****************************************************************************************************

*********************************************************************************

*

□ 취수장 포충기 운영결과(5.7.~5.31.)

○ 최대 5,964, 최소 588, 평균 3,815 마리의 곤충(성충)이 센싱됨

○ 기기 작동상의 문제점은 없었으나 발생하는 곤충을 제어하는데 한계가 있음

□ 향후 계획

○ 전문가와 활성탄지 시설점검(지하, 옥상, 출입구 등)

○ 실시간 모니터링으로 경향성 파악 및 포집되는 곤충 동정.  끝.