비상구 발코니 현장조사 결과(현대***)

○ 조 사 일 : 2021. 6. 7.(월)

○ 조사대상 : ****************************

연번	구 분	점 검 내 용				점 검 결 과 (해당란에 ✔체크)
						불량	해당없음
1	구조체의 변형 (지지대 포함)	구조체의 변형, 손상 등에 대한 점검 (반복하중* 작용 시 심각한 처짐 또는 변형 발생 여부 확인) * 반복하중 : 주요구조부(난간 등)를 5회 이상 반복적으로 흔들어 주는 하중					✔
판정등급	내 용					조치사항
I	하중이 가해졌을 경우에도 이격이나, 변형, 처짐이 발생하지 않은 경우
II	하중이 가해졌을 경우 이격이나, 변형, 처짐이 발생한 경우
III	하중이 가해지지 않았음에도 이격이나 변형, 처짐이 발생되어 있는 경우
2	구조체의 부 식 (지지대 포함)	발코니의 부식(단면손실*) 및 노후도 상태 * 구멍이 난 경우					✔
판정등급	내 용					조치사항
I	변색, 부식 등이 없거나, 발생하였지만 그 면적이 전체면적의 약 10%이하인 경우
II	변색, 부식 등이 발생하고, 그 면적이 발코니 전체 면적의 10% 이상 ~ 30% 이하인 경우
III	변색, 부식 등이 발코니 전반에 30% 초과하여 발생하였고, 단면손실이 발견되었을 경우
3	용접부 (지지대 포함)	용접부 균열, 찢어짐, 파손 등					✔
판정등급	내 용					조치사항
I	하중을 가했을 때 용접부에 변형이 발생하지 않으며, 용접부에 용접부 불량 사항이 없는 경우
II	하중을 가했을 때 용접부에 변형이 발생하지 않았으나, 용접부에 용접부 불량 사항이 발견된 경우
III	하중을 가했을 때 용접부에 변형(균열, 찢어짐, 파손 등)이 발생한 경우
(a) 융합 불량		(b) 기포	(c) 슬래그 함입		(d) 언더 컷	(e) 용접균열
4	접합부 (지지대 포함)	볼트 풀림, 탈락, 파손 등을 고무해머로 두드려서 점검					✔
판정등급	내 용					조치사항
I	충격하중을 가했을 때 볼트 접합부에 변형이나 풀림 등이 발생하지 않은 경우
II	충격하중을 가했을 때 볼트 접합부에 변형이나 풀림 등이 발생하지 않았지만, 볼트의 길이가 부적정한 경우
III	충격하중을 가했을 때 볼트 접합부에 변형이나 풀림 등이 발생한 경우
				▶ 볼트길이 : 길이의 적정여부는 너트 밖으로 나사선이 2개 반 이상 나와 충분한 조임이 될 수 있는 정도의 길이 ▶ 충격하중 : 해머 등을 이용한 타격법으로 체결볼트의 너트측을 3~4회 타격해 봄으로써 볼트의 체결상태를 판단
5	추락방지 시설	추락방지시설(추락위험표지, 경보음발생장치, 안전로프) 설치 및 작동 여부					******** ************* *********
판정등급	내 용					조치사항
I	추락방지시설이 모두 설치되어 있고, 작동됨
II	3종 중 어느 1개 이상 미설치 되거나 작동불량인 경우
6	비 상 구 폐쇄 등	비상구 상시개방, 장애물 적치 등 점검					✔
판정등급	내 용					조치사항
I	비상구를 상시개방하고 있고, 장애물도 없는 경우
II	비상구를 임의로 폐쇄하거나 다른 용도로 활용 또는 일시적으로 사용, 장애물을 놓아둔 경우
	비상구를 他용도로 사용(흡연실 표지 부착 등), 비상구에 고정물을 설치, 장애물을 고정하여 설치한 경우
(공통사항) 1. 조사 시 추락사고에 유의할 것(반복하중 적용이 불가할 경우, 주변의 물건을 올려놓는 등으로 점검가능) 2. 위 체크리스트는 참고사항으로 조사반원의 현장판단에 따라 적용할 것 3. 조치명령과 과태료 부과는 동시에 가능하나, 소방관서에서 판단하여 처리할 것

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김록		김금숙		06/21 代이영완
협조	김영식