코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	구로소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	공동주택 옥상 출입구 안전관리 강화 추진 자체 계획

1. 관련문서

가. 예방과-13631(2021.6.23.)호「공동주택 옥상 출입구 안전관리 강화

추진 계획(알림)」

나. 신도림119안전센터-387(2021.02.05.)『`21년 소방활동 자료조사

실시대상 보고(신도림)』

2. 위 호와 관련, 소방활동자료조사시 관내 공동주택 자동개폐장치 등 옥상출입문   안전점검 및 실태를 조사하고자 보고합니다.

가. 관내 공동주택 현황

1) 공동주택 층별 현황

구 분	총 계	5층 ~ 10층	11층 ~ 15층	16층 ~ 20층	21층 ~ 29층	30층 ~ 49층	50층 이상
단지수	17	0	6	3	7	0	1
동 수	114	10	17	14	71	0	2

※특급 1단지 / 2급 16단지

나. 점검방법

1) 옥상 출입문 자동개폐장치 설치 및 정상 작동 여부 확인

2) 옥상 출입문 위치, 옥상 대피공간 여부 등 확인

3) 옥상 출입문 유도등 설치 여부 및 점등 상태 등 확인

4) 관계인 옥상 출입문 안전관리 실태 확인

(개방여부, 시건의 경우 유사 시 활용방법 등)

5) 관내 비상문 자동개폐장치 법개정(2016.2.29.) 후 공동주택 현황 : 없음

- 옥상출입문 자동개폐장치 설치 권고

- 옥상출입문 위층에 기계실 등이 있는 경우에는 옥상진입 차단 구조물 등 설치

- 옥상대피를 위한 피난유도선(계단스탭, 바닥, 옥상문 3종) 설치 권고(독려)

- 아파트 화재 발생 시 피난시설 사용방법 등 교육 및 안내

붙임  1. 아파트 옥상 출입문 안내표지(안) 1부.

2. 공동주택 옥상 출입문 피난·대피 규정(안) 1부.

3. 신도림 관내 공동주택 현황 1부.  끝.

담당자	조성현		1팀장	권남상		119안전센터장	06/29 박종숙
협조자
시행	신도림119안전센터-1829	(		)	접수		(		)
우	08211	서울특별시 구로구 경인로59길 57 (신도림동)	/
전화		/전송	02********9	/		/	부분공개(6)