문서번호	운영과-4688
결재일자	2021. 7. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	운영부장
김성준		오근	07/01 백기영
협조	학예과장		서주영
	주무관		강성수

북서울미술관 고소작업대 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 6.

북서울미술관

(운영과)

북서울미술관 고소작업대 정비계획

우리 미술관 내 시설물 유지보수 작업중 고소작업대에 의해 작업자의 끼임사고나 시설물파손 등을 방지하기 위해 사전정비하고자함.

□ 추진근거

〇 산업안전보건기준에 관한 규칙 제186조(고소작업대 설치 등의 조치)

- 작업대에 끼임·충돌 등 재해를 예방하기 위한 가드 또는 과상승방지장치를 설치할 것.

과상승방지장치: 고소작업중 작업자의 실수로 리프트 상승 작동이 지속될 경우 주변 장애물과의 협착또는 충돌을 방지하기 위한 기능

□ 장비현황

품명 구분	지니 DPL-30S	지니 GR-15	하이브리드 HB1030
장비사진
최대상승높이	9m	4.5m	4.87m
특징	고가 작업용	전기배터리 작동	전기배터리 작동
비고	‘21.3. 일반정비	‘18.7. 배터리교체	‘18.7. 배터리교체

□ 정비계획

〇 정비대상: 북서울미술관 고소작업대 3대

〇 정비기간: 14일이내

〇 정비내용

- 일반정비 2대(‘21년 일반정비 실시했던 DPL-30S 제외)

※ 전시업체의 장기간 사용으로 인해 장비에 묻어있는 페인트 및 금속성 분진 제거

- 과상승방지장치(적외선 감지형 센서 협착방지 장치)설치

※ 2개의 센서가 2중으로 감지하고 30cm 내 장애물을 감지할 경우 자동으로 작동 차단

〇 추진방법: 우리 미술관 고소작업대 정비이력 보유한 전문업체 의뢰

- 업체명: ***************************************

□ 소요예산

〇 산출내역: 세부내역 견적서(붙임1) 참조

〇 소요예산: ****************

〇 예산과목: 문화예술진흥,미술관유지보수,북서울미술관유지관리,공공운영비

〇 지출방법: 정비 및 시운전 후 업체 청구에 의한 일상경비 지출

□ 기대효과

〇 장비사용 작업자 안전 및 시설물 보호

붙임  견적서 1부.  끝.