심장충격기 점검표				결재	★담당자			지휘3팀장			현장대응단장
현장대응단-4160					황인창			이찬영			07/05 이승재
점 검 일 시	2021년 6월 30일		소방서/부서명	용산소방서/현장대응단
제품명(제조사)	CORPULS		제조년일	2019년		9월
제품시리얼번호	19601090		차랑번호 (설치장소)	79두1250 6-1호		구급차 내
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태							2019.7.1. 신규배정
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			√
2. 패드(패들)			√
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			√
- 1개이상의 여분 패드가 있음			√
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			해당없음
3.케이블 및 커넥터			√
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			√
- 심장충격 패들 케이블			해당없음
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			√
4. 배터리			√
- 완충되어 있음			√
- 완충된 여분 배터리 있음			해당없음
5. 일회용품			√
- 심전도용 전극			√
- 기록용지			√
- 패들인 경우 전극용 젤리			해당없음
6. 작동 점검			√
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			√
- 심장충격 기능 이상 없음			√
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			√
7. 사용실적			√
- 1개월 사용실적(횟수 기재)							4
점 검 자 계급 : 소방교 성명 : 황인창									황인창

심장충격기 점검표				결재	★담당자			지휘3팀장			현장대응단장
현장대응단-4160					황인창			이찬영			07/05 이승재
점 검 일 시	2021년 6월 30일		소방서/부서명	용산소방서/현장대응단
제품명(제조사)	X-series (Zoll)		제조년일	2017년		6월
제품시리얼번호	AR14L011188		차랑번호 (설치장소)	79두1296 6-6호		구급차 내
점검사항			양호	불량			비고(특이사항)
1. 본체 상태							2020.12.02. 서빙고센터에서 관리전환
- 청결함, 체액 오염 없음, 탈착 용이함			√
2. 패드(패들)			√
- 1개 패드가 미리 연결되어 있음			√
- 1개이상의 여분 패드가 있음			√
- 패들인 경우 청결함, 탈착 용이함			해당없음
3.케이블 및 커넥터			√
- 3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터			√
- 심장충격 패들 케이블			해당없음
- 일회용 패드 케이블, 커넥터			√
4. 배터리			√
- 완충되어 있음			√
- 완충된 여분 배터리 있음			해당없음
5. 일회용품			√
- 심전도용 전극			√
- 기록용지			√
- 패들인 경우 전극용 젤리			해당없음
6. 작동 점검			√
- 전원 켠 후 기계 자체 점검 이상 없음			√
- 심장충격 기능 이상 없음			√
- 기록지 장착됨 및 출력 이상 없음			√
7. 사용실적			√
- 1개월 사용실적(횟수 기재)							0
점 검 자 계급 : 소방교 성명 : 황인창									황인창