문서번호	도로보수과-3220
결재일자	2021. 7. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	관리단속과장
이종호		한정환	07/06 박종윤
협조

2021년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 작업지시(제3차) 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 7.

강서도로사업소

도 로 보 수 과

2021년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

작업지시(제3차) 계획 보고

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2021년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 사업기간 : 2021.03.23.~2021.12.31.

○ 시공업체 : ************

○ 도 급 비 : ************

□ 작업지시

○ 현장민원 및 퇴색조사 구간 노면표시 재도색

- 위   치 : 개봉로20길30 횡단보도 재도색 등 8개소

- 공종 및 물량 : 유도선, 횡단보도, 차선 등 재도색  L= 19,047m

○ 규제 및 경찰서 등 관련기관 정비 요청

- 위   치 : 오류로65(경남아너스빌아파트) 횡단보도 신설등 18개소

- 공종 및 물량 : 횡단보도, 유도선, 노면표시 신설 등 L=3,568m

○ 긴급복구 및 굴착복구 공사 등 노면표시 재도색

- 위   치 : 강서로306(피자스쿨앞)외 긴급복구 포장 등 35개소

- 공종 및 물량 : 횡단보도, 차선 등 재도색 L=23,345m

□ 조치계획

○ 위와 같이 민원 및 정비요청·규제사항 등을 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가) 계약업체에 작업지시하여 시공하고 추후 설계변경시 정산처리코자 함.

- 건    명 : 2021 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 작업지시(제3차)

- 작업위치 : 개봉로20길30 횡단보도 재도색 등 61개소

- 작업기간 : 2021.07.07.~ 2021.08.31.

- 개략금액 : **********************************

- 공종 및 물량 : 45,960m

연번	명 칭	품 종	물량	단위	환산물량	(15cm)
1	백색 실선(P4)	도색, 15Cm	223	㎡	1,485	m
2	백색 파선(P4)	도색, 15Cm	162	㎡	1,081	m
3	황색 실선(P4)	도색, 15Cm	268	㎡	1,789	m
4	황색 파선(P4)	도색, 15Cm	120	㎡	801	m
5	청색 실선(P4)	도색, 15Cm	2	㎡	16	m
6	청색 파선(P4)	도색, 15Cm	77	㎡	513	m
7	분홍색, 실선(P4)	도색, 15Cm	-	㎡	-	m
8	백색, 문자 ∙ 기호(P4)	도색, 15Cm	577	㎡	3,844	m
9	백색, 횡단보도,주차장(P4)	도색, 15Cm	440	㎡	2,931	m
10	백색 실선(P4)	재도색, 15Cm	219	㎡	1,457	m
11	백색 파선(P4)	재도색, 15Cm	228	㎡	1,520	m
12	황색, 실선(P4)	재도색, 15Cm	340	㎡	2,270	m
13	황색, 파선(P4)	재도색, 15Cm	1	㎡	3	m
14	청색, 실선(P4)	재도색, 15Cm	7	㎡	44	m
15	청색, 파선(P4)	재도색, 15Cm	83	㎡	552	m
16	백색, 문자 ∙ 기호(P4)	재도색, 15Cm	539	㎡	3,595	m
17	백색, 횡단보도,주차장(P4)	재도색, 15Cm	1,810	㎡	12,070	m
18	분홍색, 실선(P4)	재도색, 15Cm	29	㎡	195	m
19	분홍색, 파선(P4)	재도색, 15Cm	-	㎡	-	m
20	차선제거(건식흡입형,수동식)	재도색, 15Cm	57	㎡	378	m
21	차로밑그림, 백색 실선	도색, 10cm	159	㎡	1,058	m
22	차로밑그림, 백색 파선	도색, 10cm	237	㎡	1,582	m
23	차로밑그림, 황색 실선	도색, 10cm	236	㎡	1,570	m
24	차로밑그림, 황색 파선	도색, 10cm	106	㎡	706	m
25	차로밑그림, 문자·기호	도색, 10cm	567	㎡	3,780	m
26	차로밑그림, 횡단보도·주차장	도색, 10cm	408	㎡	2,720	m
합 계			6,895	㎡	45,960	m

붙임 1. 작업지시서  1부.

2. 개략공사비 1부.

3. 작업지시 설계 도면 각 1부(별도첨부).  끝.