	동대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2021년도 하반기 전문기관 호흡용 공기충전기 공기품질검사 실시 안내

1. 본부 안전지원과-12438(2021.7.9.)호 관련입니다.

2. 우리 서에서 사용중인 호흡용 공기충전기에 대한 2021년도 하반기 공기품질(공기성분)검사를 다음과 같이 실시 하오니 공기충전기 관리를 철저히 해 주시기 바랍니다.

가. 포집용기 제출 : 2021.7.16.(금) 용산소방서

나. 검사대상 : 우리서 공기충전기 2대

다. 검사방법 : 포집용기 수거(용산소방서) 후 검사(예정)

라. 검사내용 : 공기충전기 공기샘플 포집 후 수분 등 7종 공기질 분석

마. 호흡용 공기의 품질 기준

□ 공기호흡기의 충전기 형식승인 및 검정기술기준 제17조(공기질분석) 충전공기의 성분은 상대습도 40% 이하, 상온에서 각각 다음 기준에 적합하여야 한다.

산소농도	이산화탄소	일산화탄소	수분	오일미스트	총 탄화수소	총 휘발성유기화합물
20~22% 이내	1,000ppm 이하	10ppm 이하	25㎎/㎥	5㎎/㎥	25ppm 이하	500㎍/㎥ 이하

3. 행정사항

가. 현장대응단장은 포집용기 수거 전일까지 각 공기충전기별로 1개씩 새롭게 용기를 충전해 주시기 바라며,

- 공기빼기 시 밸브를 조금만 개방하여 용기에 수분이 발생하지 않토록 주의

- 시험의뢰 공기 포집 시 주의사항

⇒ 습도가 높지 않은 맑은 날 낮 시간에 30분이상 공회전후 용량 50%정도 포집

나. 검사결과 조치 : 기준미달 공기충전기는 즉시 사용을 중지하고 제작업체 등 전문업체 수리 등 조치 후 공기품질 재검사 ➛ 합격 시(사용), 불합격 시(장비불용)

※ 2회 이상 연속하여 공기품질검사 불합격 공기충전기는 사용중지 후 차년도 우선 교체

붙임  1. 호흡용 공기충전기 현황 1부.

2. 〔별표7〕소방장비 관리업무기준 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,청량리119안전센터장,전농119안전센터장,용두119안전센터장,휘경119안전센터장
담당자	김민수		장비회계팀장	김영준		소방행정과장	07/09 김창섭
협조자
시행	소방행정과-7835	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화		/전송	02-2242-0119	/		/	부분공개(5)