문서번호	행정관리과-7839
결재일자	2021. 7. 14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	행정관리과장	영등포아리수정수센터소장
박택진	이창훈	07/14 권선조
협 조

병물 생산시설 수축포장기 수리 계획

2021. 7.

영등포아리수정수센터

(행정관리과)

병물 생산시설 수축포장기 수리 계획

병물아리수 생산시설중 생산된 병물을 수축·포장 하는 설비에 고장이 발생하여 생산라인 운영에 차질이 발생하므로 아래와 같이 수리하여 원활한 병물아리수 공급에 만전을 기하고자 합니다.

▢ 설비현황

○ 필름수축포장기란?

- 지정된 수량의 제품을 PE필름을 사용하여 래핑(WRAPPING)한 후 고열 터널(HEATING TUNNEL)에서 수축 포장하여 제품을 배출하는 설비

○ 설비사양

설비명	규 격	수량	제조사	설치년도	비고
필름수축 포장기	· 형식 : 필름수축타입 · 용량 : 65.6kW · 포장능력 - 350ml : 5박스/분 - 2L : 17박스/분	2SET (A, B라인)	다우팩	2010. 6

▢ 점검개요

○ 점검일자 : 2021. 7. 14.(수)

○ 점검기기 : 필름수축포장기

○ 점 검 자 : 공업9급 박택진, 공무직 안용택, 이재근, 이상훈

○ 점검사항 : 필름수축포장기 라인 타공벨트 고장 상황

▢ 점검결과

○ B라인(현재 350ml 생산) 필름수축포장기의 타공벨트 끊어짐

- 필름수축포장기를 구성하는 타공벨트는 소모품으로 장기간 사용시 교체 해 주어야 하는데 2010년 6월 설비 가동 후 한번도 교체한 이력이 없음

- 설비 노후화로 인해 벨트 끊어짐

○ 점검사진

끊어진 B라인 벨트 상태	벨트 끼임 현상 발생(수리 필요)
벨트 설치 현황	A라인 벨트 노후 상태

▢ 보고자 의견

○ 타공벨트는 소모품이며, 끊어진 라인의 벨트는 일부분만 교체할 경우 서로 인장 등 특성이 달라 호환이 안될 가능성이 있으므로 라인 내 벨트를 전량(9개) 교체하고자 함

○ A라인의 벨트 9개도 노후에 따라 고장의 위험이 있으므로 선제 교체를 통해 설비 가동능력 향상 추진

▢ 수리계획

○ 건    명 : 병물 생산시설 수축포장기 수리

○ 수리내역 : 붙임 ‘산출기초조사서’ 참고

○ 계약방법 : ***********

*************************************************

○ 소요예산 : *********************

○ 수리업체

************************************

*************************************

○ 수리기간 : 발주 후 1주일 이내 수리 예정

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비,

수선유지비(병물 아리수 공급)

붙임  1. 산출기초조사서 1부

2. 견적서 2부.  끝.