문서번호	시설관리과-11870
결재일자	2021. 7. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
시설안전팀장	시설관리과장	강남수도사업소장
김재영	김근태	07/19 박창석
협 조
	급수운영과장		최춘근
	급수관리팀장		전동근
	기전팀장		나동안

‘21년 여름철 풍수해 대비 안전점검

강화계획에 따른 점검결과 보고

2021. 7.

강남수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

‘ 21년 풍수해 대비 안전점검 강화계획에 따른 점검결과 보고

‘21년 여름철 태풍·호우에 대비 안전점검 강화 계획에 따른 상수도

시설물 등 점검하고 결과 보고 드림.

관련근거 : ‘21년 여름철풍수해 대비 안전점검 강화 계획[시설관리과 10702(’21.6.29)]

1		풍수해 대비 상수도 시설물 및 공사장 안전관리 강화점검

□ 점검대상

□ 공사장 및 주요 시설물 현황

(단위 : 개소)

상수도 현장(10)				주요 상수도 시설물(43)				지하철 공사장	재건축 현장
송배급수관	시설물	누수복구	급수공사	배수지	올림터	현수관로	공동구
5	2	1	2	9	30	3	1	3	27

□ 점검기간 : ‘21. 7. 1 ~  7. 9

□ 점검반 편성

□ 주요 상수도시설물 안전점검(43개소)

- 점검반편성 : 3개조(11명)

▸ 시설분야 : 시설관리과(김재영, 홍정식, 배기연, 윤달선)

급수운영과(전동근, 장재춘, 이성주)

▸ 전기(기계)분야 : 서영석, 임수환, 주현석, 이재덕

□ 상수도현장(10개소), 지하철공사장(3공구) 안전점검

- 점검반편성 : 2개조(6명)

▸ 시설관리과(김진성, 박  홍, 최경철)

▸ 급수운영과(이승우, 차승현, 안효민)

□ 재건축지역 안전점검[27개소(관리처분인가 11, 착공 16)]

- 점검반편성 : 2개조(8명)

▸ 1조[시설관리과(김재영, 이동규), 요금과(이준우), 현장민원과(정미연)]

· 서초구(17개소) : 방배5구역 외 16개소

2조[급수운영과(전동근, 윤재호), 요금과(최용철), 현장민원과(김태극)]

· 강남구(10개소) : 개포주공 4단지 외 9개소

□ 점검결과

□ 주요 상수도시설물

- 점검결과 지적사항 : 4건(조치완료 : 3건, 조치중 1건)

연번	시 설 명	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
1	서초배수지	출입구 보도블록 침하	침하 보수완료	조치완료
2	양재배수지	배수로 낙엽 등 막힘	배수로 청소 완료	조치완료
3	내곡가압장	방충망 창틀 탈락	보수 예정	7.28일까지 조치예정
4	양재가압장	화재감지 신호 중앙제어실과 연동 미비	제어실까지 신호 연결 완료	조치완료

□ 상수도현장, 지하철공사장

- 점검결과 지적사항  : 2건(공사현장) – (조치완료 : 1건, 조치중 1건]

구분	공 사 명	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
배급 수관	방배동 864번지외 13개소	임시포장구간 관리필요(13구간)	포장완료시까지 관리 필요	도로관리청 포장 요청
연간 단가	서초구 시설물공사	현장근로자 안전모 미착용	현장 안전모 착용 지시

- 점검결과(지하철현장)

▸ 신분당선 (1-1)공구 3호선 신사역 외 4개소 : 이상없음

□ 재건축지역

- 점검결과(지적사항 : 2건 - 신반포 3차)

▸ 수도계량기 보호통 보온조치 미비(1건), 봉인 미설치(1건)

※ 보호통 보온조치 미비 등 지적사항은 7월 28일까지 조치 예정

□ 점검시 조치사항

□ 경미하거나 긴급한 사항 및 풍수해에 따른 피해가 우려되는 사항은시설물 보수공사 연간단가 계약업체 활용 즉시 보수 완료

- 배수로 막힘, 보도블럭 침하, 화재감지 신호 불량 등

□ 보수에 장기간 소요되는 사항은 풍수해에 따른 피해가 없도록

응급조치 후 계획을 수립하여 보수하고, 보수완료시까지 주기적인

점검 시행

2		행 정 사 항

□ 상기점검실적 및 점검결과를 지리정보시스템(GIS) 및 시설물정보관리       종합시스템(FMS)에 등록 관리

붙임 : 1. 시설물안전점검 점검표(배수지, 가압장) 각 1부.

2. 공사장 현장 점검결과보고(별도첨부) 각 1부.

3. 재건축 현장점검 결과보고 각 1부. 끝.

현장사진		풍수해 대비 상수도시설물 점검사항

○ 양재, 서초배수지 [배수로, 보도블록 침하 등

양재배수지 배수로 낙엽 제거(작업전)	양재배수지 배수로 낙엽 제거(작업후)
서초배수지 보도블록 침하(작업전)	서초배수지 보도블록 침하(작업후)

현장사진		풍수해 대비 재건축 현장 점검사항

이주전(신동아)	철거중(한산4지구)
착공(신반포15차)	착공(신반포14차) 보호통 보온미비 및 봉인탈락

○ 재건축 현장

현장사진		풍수해대비 공사장, 지하철 현장 점검 결과

○ 공사장, 지하철 현장

방배동 장기사용 배급수관(13구간) 포장완료시까지 맨홀 주변(관리 필요)	‘21년 서초구 관내 시설물공사 현장 (안전모 미착용 현장조치)
테헤란로 장기사용 송배수관(포장상태 확인)	대치동 989번지 외 9개소 배급수관(포장상태 등 확인)

논현동 239번지 외 8개소 배급수관(포장상태 등 확인)	삼성~동탄 광역급행철도 (2공구) 수서역 일대

현장사진		풍수해대비 지하철 현장 점검 결과

○ 지하철 현장

신분당선 (1-1공구) 3호선 신사역	신분당선 (1-2공구) 7호선 논현역
신분당선 (1-2공구) 본선환기구 #13,14	신분당선 (1-2공구) 9호선 신논현역