코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	공사현장 화재 등 사고발생시 유관기관 통보 철저 재강조(알림)

1. 관련근거

가. GTX 공사현장 발파 작업 중 잇따른 화재 발생

- 은평구 GTX-A노선 공사장 발파 중 화재(2021.7.12. / 완진 3시간12분 소요)

- 경기도 고양시 GTX 3공구 발파 중 화재(2021.1.19 / 완진 18시간 소요)

나. 2021년 소방재난업무가이드(현장대응행정편) 18. 화재조사 전문화 및 화재통계관리

2. 최근 GTX(수도권 광역급행철도) 공사구간에서 잇따른 화재발생으로 도심 속 재난으로 인한 시민들의 불안감 가중이 우려되는 바, 공사현장에서 사업주의 산업재해 예방조치 의무(산업안전보건법 제38조)위반으로 화재 등 사고발생 시 관련 기관에 사고사실을 반드시 통보하여 유사사고가 발생하지 않도록 노력하여 주시기 바랍니다.

가. 통보대상 및 주체: 고용노동부(관할 고용노동지청 산재예방지도과) /********

나. 통보시한: ****************

다. 필수통보: *****************************************************

< 산업안전보건법 >

제38조(안전조치) ① 사업주는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 위험으로 인한 산업재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

1. 기계ㆍ기구, 그 밖의 설비에 의한 위험

2. 폭발성, 발화성 및 인화성 물질 등에 의한 위험

3. 전기, 열, 그 밖의 에너지에 의한 위험 (②~③항 생략)

④ 사업주가 제1항부터 제3항까지의 규정에 따라 하여야 하는 조치(이하 “안전조치”라 한다)에 관한 구체적인 사항은 고용노동부령으로 정한다.

< 산업안전보건기준에 관한 규칙 >

제241조(화재위험작업시 준수사항) ① 사업주는 통풍이나 환기가 충분하지 않은 장소에서 화재위험작업을 하는 경우에는 통풍 또는 환기를 위하여 산소를 사용해서는 아니 된다.

② 사업주는 가연성물질이 있는 장소에서 화재위험작업을 하는 경우에는 화재예방에 필요한 다음 각 호의 사항을 준수하여야 한다.

1. 작업 준비 및 작업 절차 수립

2. 작업장 내 위험물의 사용ㆍ보관 현황 파악

3. 화기작업에 따른 인근 가연성물질에 대한 방호조치 및 소화기구 비치

4. 용접불티 비산방지덮개, 용접방화포 등 불꽃, 불티 등 비산방지조치

5. 인화성 액체의 증기 및 인화성 가스가 남아 있지 않도록 환기 등의 조치

6. 작업근로자에 대한 화재예방 및 피난교육 등 비상조치

③ 사업주는 작업시작 전에 제2항 각 호의 사항을 확인하고 불꽃ㆍ불티 등의 비산을 방지하기 위한 조치 등 안전조치를 이행한 후 근로자에게 화재위험작업을 하도록 해야 한다.

④ 사업주는 화재위험작업이 시작되는 시점부터 종료 될 때까지 작업내용, 작업일시, 안전점검 및 조치에 관한 사항 등을 해당 작업장소에 서면으로 게시해야 한다. 다만, 같은 장소에서 상시ㆍ반복적으로 화재위험작업을 하는 경우에는 생략할 수 있다.

.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	소방행정과장,재난대응과장,예방과장,안전지원과장,소방감사담당관,서사04-07(방재센터,소방학교,119특수구조단,청와대소방대),서소1-24(24개소방서)
담당	황영규		현장지휘팀장	손병두		현장대응단장	07/21 정교철
협조자	재난조사분석팀장	홍현기
시행	현장대응단-11113	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로26길 52, 서울소방재난본부	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)