문서번호	정수시설과-4487
결재일자	2021. 7. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관			뚝도아리수정수센터소장
서기석		유통희	07/27 김훤기
협조	행정관리과장		박진기
	주무관		배용우

쾌적한 근무환경을 위한 자양취수장 환경정비 계획

2021.  7.

정수시설과

쾌적한 근무환경을 위한

자양취수장 환경정비 계획

자양취수장 환경정비를 주기적으로 실시하여 기전설비의 최적성능을 유지하고 쾌적한 근무환경 및 산업안전사고 발생을 사전예방 하고자 함

□ 자양취수장 현황

○ 위 치: 서울특별시 광진구 강변북로 292

○ 면 적: 대지15,298㎡(4,636평), 건물 2동 6,172(1,760평)

○ 시설용량: 93만㎥/일(뚝도 50만㎥, 구의 30만㎥, 청계천용수 13만㎥)

○ 직원현황

계	일반직	전기안전관리자	가스안전관리자(수질)	비고
12	8(2명x4조)	2	1(1)	가스안전관리자 (수질)정수과 소속

○ 시설현황

- 수·변전 시설

설비용량	계약용량	공급선로명	비 고
3∅ 6,000KVA (22.9/3.3KV)×2대	5,093kw (청계천:420)	주 : 뚝도s/s, 자수D/L 강변로 44 예비 : 구의s/s, 정수#2D/L 강변로 43	단자 2번 단자 2번

- 모터·펌프시설

정수장명	관로구경	모터.펌프용량	수량	비고
뚝 도	2,200m/m	430kw 220kw	4대 2대	2015~ 2016년식
구 의	1,500m/m	740kw 450kw 300kw	2대 1대 1대	2016년식
청계천용수 공급시설	1,800m/m	110kw	4대	시설관리공단 운영주체

- 기타시설

설비명		규 격	수 량	비고
이동밴드스크린		2.0M×2.2M/Min	8대
전염소 투입시설	뚝도	95kg/h 57kg/h	2대 1대
	구의	57kg/h 38kg/h	2대 1대
비상발전기		260kw	1대
수충격완화설비		20㎥	1대

□ 소장 방문에 따른 지시사항

○ 방문 일시: 2021.7.21.(수) 10:00

○ 방문자(6명): 뚝도아리수정수센터 소장,정수시설과장,김영후,장현순,서기석,박원석

○ 지시사항

- 시설물, 기전설비 등이 항시 관리되고 있다는 평가를 받을 수 있도         록 꾸준한 환경정비가 필요

- 이동식밴드스크린 주변 배수로 청결상태 유지

- 적출된 일반폐기물은 작업후 즉시 반출

- 개인 사용물품(자전거 등) 정리정돈과 미사용 물품은 처분

- 코로나19 환자가 발생되지 않도록 일과 후에도 방역수칙을 준수

□ 환경정비 계획

○ 정비대상: 자양취수장 건물2동의 시설물, 기전설비, 소화설비, 약품             투입설비 및 계측기실 등

○ 정비방법: 붙임『주간 환경정비표』의 정비대상 항목별 순차적 정비

- 참여인원(4명): 매주 금요일 주간 교대근무자 2명, 일근자 2명

- 시행일: 2021.7.30.(금)부터

- 소요물품: 소모품 구입(장화,안전화 각10컬레)

-  수량산출 : 장화 20,000x10명=200,000원, 안전화 50,000x10명 =500,000원

※ 이형문(일근자): 개별 사이즈 조사

- 소요예산: 700천원(법인 카드결재)

- 예산과목: 영업비용,원수 및 취수비(711),수선유지교체비(214),수                   선유지비(05) 기계설비 유지관리

○ 정비결과: 매주 금요일 환경정비후 취수장 운영일지 5쪽에『주간 환             경정비표』작성후 결재 상신

□ 향후계획

○ 단기 일회성으로 끝나지 않고 지속적인 환경정비를 위해서는 교대근   무자 순환근무가 필요

*************

**********************************************************************************

***************************************************************************************

***************************************************************

************************************************************************************************************

○ 개선방법

- 취수장 장기근무자부터 순차적으로 3년 단위 순환근무 실시(우선순    위는 교대근무자 자체 협의 가능)

- 시행일은 추후 별도 논의

□ 기대효과

○ 환경정비를 주기적으로 실시하여 청결하고 쾌적한 근무환경을 유지

○ 주변 정리정돈으로 안전사고 사전예방과 기전설비 최적성능 유지

붙임  주간 환경정비표.  끝.