문서번호	급수운영과-11537
결재일자	2021. 8. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★주무관	급수운영팀장	급수운영과장		강남수도사업소장
차승현	이승우	代이승우		08/09 박창석
협 조
	시설운영팀장		김진성

2021년 7월 공급량 분석보고
2021년 7월 공급량 분석보고

2021. 8.

강남수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

2021년 7월 공급량 분석보고

2021년 7월 공급량 증 ․ 감 현황 등을 분석하여 아래와 같이 보고 드림

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(7월) : 11,584천㎥ ⇒ 전년 대비 1.45% 감소

(단위 : 천㎥, %)

월별	2021년				2020년
	공급량 ⓛ	일평균 공급량	전년 대비		공급량 ②	일평균 공급량
			증/감량 ③=ⓛ-②	증/감율 ③/ⓛ
**	******	***	****	****	******	***

□ 구별 공급량

(단위 : ㎥, %)

구 분	구 별
	소계	서초구	강남구
2020년 7월	**********	*********	*********
2021년 7월	**********	*********	*********
증/감량	********	*******	*******
증/감율	*****	*****	*****

□  전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 총 공급량 변화

*

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 변화

*

□ 중블록별 공급량

(단위 : 천㎥,%)

중블록명	2021년 7월				2020년 7월		비고 (고립 여부)
	공급량	일평균	전년대비		공급량	일평균
			증/감량	증/감율
계	******	***	****	*****	******	***
서초구(소계)	*****	***	***	*****	*****	***
반포중블록	*****	***	****	*****	*****	***	고립
방배중블록	***	*	**	*****	***	*	고립
방배가3중블록	***	**	**	*****	***	**	고립
강남구(소계)	*****	***	***	*****	*****	***
청담중블록	*****	**	****	*****	*****	***	고립
서초중블록	*****	**	***	*****	*****	**	고립
암사중블록	*****	**	***	*****	***	**	고립

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 분석(총괄)

○ ************************

*********************************************************************************************************

□ 분야별 증․감 원인 분석

○ 수전수 증․감 현황

- 사업소 7월 수전은 191,902전으로 전년 동월 대비 1,891전 감소

(단위 : 전)

구 분	계	구 경 별
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200~
‘21.7월	191,902	151,971	11,790	10,115	6,844	7,154	2,273	1,008	420	224	103
‘20.7월	193,793	153,893	11,861	10,125	6,721	7,154	2,272	992	420	257	98
증/감량	-1,891	-1,922	-71	-10	123	0	1	16	0	-33	5

○ 인구 증․감 현황

- 사업소 전체 인구는 948,823명으로 전년 동월 대비 20,065명 감소

(단위 : 천명,%)

구 분	구 별
	소 계	강남구	서초구
‘21.7월	948,823	530,529	418,294
‘20.7월	968,888	540,636	428,252
증/감량	-20,065	-10,107	-9,958
증/감율	-2.1	-1.9	-2.4

○ 기온 및 강우량 변화

- 강우일수 감소 등으로 전년 동월 대비 일평균 3.8℃ 상승

구 분	‘21. 7월	‘20. 7월	‘19. 7월	전년 대비
일 평균기온(℃)	28.4	24.6	26.4	3.8
평균 최고기온(℃)	32.2	28.0	30.1	4.2
평균 최저기온(℃)	24.6	21.1	22.7	3.5

※ 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	‘21. 7월			‘20. 7월
	최저 기온	최고 기온	8일 평균 공급량	최저 기온	최고 기온	8일 평균 공급량	전년 대비 증감
7.01 ~ 7.08일	19.6	31.8	368	18.1	30.9	382	-14
7.09 ~ 7.16일	23.6	35.2	371	17.2	32.9	380	-9
7.17 ~ 7.24일	23.6	36.5	369	18.5	31.6	377	-8
7.25 ~ 7.31일	25.8	35.9	372	21.6	29.6	376	-4

○ 누수복구 현황

※ 구경별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 경 별	‘21. 7월		‘20. 7월		전년 대비
계	43		69		-26
15~50㎜	27	62.8%	54	78.3%	-27
80~100㎜	11	25.6%	10	14.5%	1
150~200㎜	4	9.3%	3	4.3%	1
250~400㎜	0	0.0%	2	2.9%	-2
500㎜이상	1	2.3%	0	0.0%	1

※ 중블록별 누수복구 현황

(단위 : 건)

중블록	‘21. 7월	‘20. 7월	증 / 감
계	43	69	-26
반포	12	16	-4
방배가3	2	3	-1
방배	2	1	1
서초	13	19	-6
암사	2	7	-5
청담	12	23	-11

○ 공공용수 사용 현황

구분	총공급량 (㎥)	공공용수 사용량(㎥)
		비율(%)	계	연간 단가	취약 관로	물세척	기타 (항청소 등)
7월	11,583,566	0.02	2,674	634	364	1,273	403

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진실적

○ 누수탐지 및 복구 시행

- 누수탐지 정비 : 27건 (50mm이하 15건, 80mm이상 12건)

- 방지량 : 6,552㎥/일

- 주요 다량 누수탐지 적출(80mm이상)

중블록명	복구 일자	위 치	구경 (㎜)	관 종	방지량 (㎥/일)	보수 내역
계					1,859
서초	7.8	양재동 289-6	1800	SP	1,287	강판용접
반포	7.23	신사동 588-21	100	SP	572	누방대접합

○ 불용관 정비

- 정비실적 : 19건(누계 160건 / 목표 235건, 68.1% 달성)

- 위    치 : 강남구 역삼동 809-3번지 외 18건

- 정비내용 : 새들잠금 등 폐쇄 완료

○ 노후관 정비공사 추진(7.31. 현재)

- 정비실적 : 2.98km(누계 2.98km / 목표 5,6m, 53% 달성)

- 정비현황

구 분	목 표	실 적	달성율	비고
계	5.6km	2.98km	53%
테헤란로 송배수관	0.8km	0.11km	14%
선릉로 송배수관	1.0km	0km	0%	횡단굴착
대치동 배급수관	1.12km	1.12km	100%
논현동 배급수관	1.12km	1.05km	94%
방배동 배급수관	1.56km	0.70km	45%

○ 기타 유수율 향상 추진 사항

- 일일공급량 분석을 통한 중블록 공급량 관리

- 노후관 및 누수다발 관로 집중 정비

- 유수율 저조 중블록 집중 점검 등

∙상시누수진단시스템 활용 등 집중 누수 탐지 실시

Ⅳ		향후 추진계획

○ 정확한 유량계측을 위한 유량계 비교검정 실시

○ 유수율 저조 중블록 집중 관리

○ 노후관 정비, 누수복구, 불용관 정비 등 적극적인 공급량 관리

붙임  1) 중블록별 공급량 분석 1부.

2) 중블록 관리카드 각 1부.  끝.