문서번호	급수운영과-13500
결재일자	2021. 8. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		북부수도사업소장
안윤자	이문성	이승완		08/10 박동석
협 조
	시설관리과장		이태형
	시설운영팀장		조규환
	주무관		윤승구

2021년 7월 공급량 분석 보고

2021. 7.

북부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

유수율 목표 달성을 위한

2021년 7월 공급량 분석보고

과학적이고 체계적인 공급량 분석 및 유수율 추진사업 실적관리로 우리 사업소 유수율 목표 95.34%을 달성하고자 함.

※ 2021년 중블록 유수율 향상 추진계획【급수운영과-6045호(2021. 4. 8.)】

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량 현황: ***************************************

○ 공급량 증감(전체)

월별	2020년(천㎥)		전년대비(천㎥,%)		2021년(천㎥)		전년대비(천㎥,%)
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균	증감량	증감율
*	******	***	******	****	******	***	****	*****
**	*****	***	****	****	*****	***	***	****
**	*****	***	***	***	*****	***	****	*****
**	*****	***	****	****	*****	***	****	*****
**	*****	***	****	****	*****	***	***	*****
**	*****	***	****	****	*****	***	****	*****
**	*****	***	***	****	*****	***	****	*****
**	*****	***	****	*****	******	***	***	****

※  ‘20년부터 공급량 분석보고일(20일→10일) 변경으로 ’21년 공급량은 본부 보정량 미반영된 수치임.

‘20년 보정량: -18,609㎥ (공릉2중블록)

○ 공급량 증감(구별)

구 분		계	강북구	도봉구	노원구
공급량 (천㎥)	‘20년 7월	*****	*****	*****	*****
	‘21년 7월	******	*****	*****	*****
증감량(천㎥)		***	**	***	****
증감율(%)		****	****	****	*****

○ 공급량 증감(중블록별)

중블록명	고립 여부	2020년 7월(천㎥)		전년 대비(천㎥,%)		2021년 7월(천㎥)		전년대비(천㎥,%)
		공급량	일평균	증감량	증감율(%)	공급량	일평균	증감량	증감율(%)
계		*****	***	****	*****	******	***	***	****
공릉1	고립	*****	**	***	*****	*****	**	**	****
공릉2	고립	*****	***	***	*****	*****	***	****	*****
월계1	고립	*****	**	***	*****	*****	**	**	****
월계2	고립	*****	**	***	*****	*****	**	***	*****
북악4	고립	***	**	*	****	***	**	**	*****

□ 공급량 변화추이(3년간)

○ 전체 공급량 변화

○ 일평균 공급량 변화

Ⅱ		사업별 증감원인

1		7월 공급량 증가요인

① 평균 기온 증가로 물 사용량 증가(‘20년: 24.1℃, ’21년: 28.1℃)

② 재개발사업 종료로 급수세대 증가: ********

- ‘20년 12월 ******************(상계주공8단지아파트 재건축)

‧ (41376134) 1단지 7월 사용량 : *******

‧ (41376125) 2단지 7월 사용량 : *******

③ 수전 수 증가: *******

- 건물 신축에 따른 13㎜ 가정용 세대별 계량기 수전 증가(▽1,429)

- 재개발사업구역 내 대형계량기(80~200mm) 설치로 수전 증가(▽10)

☆ 구경별 수전 현황

구 분	계	구 경(mm), 단위: 전
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300
2020년 7월	*******	*******	******	*****	*****	*****	*****	***	***	***	**	**	*
2021년 7월	*******	*******	******	*****	*****	*****	*****	***	***	***	**	**	*
증·감	*****	*****	**	***	***	**	**	*	*	*	*	*	*

④ 누수 방지량 증가:**********

☆ 누수방지량 현황

(단위 : ㎥)

중블록명	계	공릉1	공릉2	월계1	월계2	북악4	비고
2020년 7월	*****	**	***	***	**	**
2021년 7월	*****	***	***	*****	***	**
증·감	*****	***	****	***	***	**

⑤ 공공용수 사용량 증가: **********

- 배수지 유입관로에 설치한 미세거름망 청소 및 재설치로 공공용수 사용량 **********

- 취약관로 정비물량 감소로 퇴수량********

- 소블록 공기세척 시기 상이로 2021년 퇴수량********

☆ 공공용수 사용량 현황

1) 분야별 사용량(㎥)

****	*	****	****	******	****	***	**
***** **	*****	***	***	*****	*	*****	**
***** **	******	***	***	*****	*	*****	******
***	******	****	**	*****	*	****	******

2) 중블록별 사용량(㎥)

구 분	계	공릉1	공릉2	월계1	월계2	북악4
***** **	*****	***	***	*****	*****	**
***** **	******	***	*****	*****	*****	***
***	******	***	*****	****	*****	***

2		7월 공급량 감소요인

① 급수 인구 감소: ********

*******************************

******************************************

*************************************

*****************************************

************************************

************************************

******************************************

☆ 인구 현황

구 분	인구수(구별, ㎥)				인구수(수계별, ㎥)
	계	강북구	도봉구	노원구	계	공 릉	월 계	북 악
2020년 7월	*********	311***8	328***2	527***1	*********	574***1	******9	100***1
2021년 7월	*********	******3	******3	******8	*********	******1	******5	96,998
증·감	*******	******	******	*******	*******	*******	*******	******
증감율(%)	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****	*****

② 다량급수처 급수량 감소: ******

- 코로나 19영향으로 학교 및 문화체육시설 이용인원 감소

- 목욕업소(사우나) 이용인원 감소 및 폐업 사업장 증가

- 판매시설************* 영업 부진으로 급수량 감소

☆ 다량급수처 현황

(단위 : 개소)

구 분	계	공릉1	공릉2	월계1	월계2	북악4	비고
2020년 7월	1,188	111	508	233	251	85
2021년 7월	1,061	101	455	205	222	78
증·감	-127	-10	-53	-28	-29	-7

※ 다량급수처란? 급수량 300㎥/월 이상 수전

3		7월 공급량 분석결과

□ 공급량 변동 요인

****	******	*******				***
		*	*****	*****	***
****** **	*********	*****	*****	*****		*
****** **	**********	*******	******	******	*******
***	*******	*******	******	*****	*******

※ 1인 1일 평균 급수량은 300ℓ이며, 사용량은  급수인구 감소로  추정 수치임.

□ 공급량 분석결과

○ 1) 지속된 폭염으로 급수 사용량 증가, 2)배수지 유입관로 미세거름망 청소 및 재설치공사로 인한 공공용수량 증가로 전년 대비 전체 공급량이 증가한 것으로 분석됨.

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진실적

□ 상수도관 누수 조기 발견을 위한 조치 강화

○ 공사현장 손괴사고 제로화 추진

	원인자누수 관리 특별 추진대책
‣ 건축물 급수협의(사업소 ⇒ 구청) - 현장에서 분기점 폐쇄여부 확인 및 누수사고 예방을 위한 안내문 첨부 발송 ‣ 건축물 철거통보(사업소 ⇒ 시공업체) - 시공업체(철거 포함) 및 감리자에게 상수도시설물 손괴예방 안내(문) 발생 ‣ 급수공사 승인시 상수도관 손괴 예방 및 홍보 강화 ‣ 건축물 착공통보(구청 ⇒ 수도사업소): 특별 관리대상으로 집중관리 실시 - 지역담당(필요시 건설사업 관리기술자 협조)은 순찰 및 손괴예방 지도 강화 ‣ 상수도 손괴사고 발생 시 원인자 부담금 부과․징수

□ 불용관 정비

구분	불용관 정비현황(개소)						정비방법
	계	공릉1	공릉2	월계1	월계2	북악4
***** **	**	*	*	**	**	*	**************

○ 미정비 불용관 정비완료

- 대    상: 쌍문동 122-4번지 2개소

폐쇄전(1)	폐쇄후(1)	폐쇄전(2)	폐쇄후(2)

□ 누수탐지

구분	누수탐지 현황(개소)						비 고
	계	공릉1	공릉2	월계1	월계2	북악4
2021년 7월	17	4	2	7	3	1	- 음청식 : 5개소 - 다점식 : 9개소

□ 시설물 점검

○ 중블록 및 가압구역 경계·퇴수밸브 경계 수전 점검

- 대    상: 5개소(방학, 중계, 수유, 번동, 쌍문1가압)

- 점검결과: 특이사항 없음

○ 재개발지역 주변 점검 및 순찰

- 위     치: 태릉현대재건축사업지역

- 점검결과: 특이사항 없음

상계6	태릉현대	월계동 487

○ 취약지역 누수여부 집중점검 및 순찰

- 위    치: 동북선 도시철도공사 구간 내 노출관로 주변

- 점검결과: 특이사항 없음

※ 유관기관(시공사, 감리, 사업소 담당) 밴드 운영함

○ 공사장 내 상수도관 표지판 설치 등 노출 및 이설관로 중점 관리

- 공사업체, 담당, 건설사업기술자 공사장 합동점검 실시

- 대형공사장 상수도시설물  보호를 위한 체크리스트 배포

Ⅳ		향후계획

○ 공급량 감소를 위한 중블록(공릉2 → 공릉1, 월계2 → 월계1) 유입밸브및 유출관로 밸브 조절로 적정 공급량 유지

○ 이주중인 재개발 및 재건축지역에 대한 상수도 시설물 관리실태를 점검하여 누수 및 부정급수 여부 등 확인

- 사업구역 별 GIS 입력자료 및 비상연락망 현행화

○ 유수율이 낮은 가압구역 등 취약지역에 대한 집중 누수탐지 실시

○ 노후관(불용관) 발견시 횡단굴착 시행 및 확인 후 즉시 정비

- 상수도공사 중 발견된 노후관 관리(노후관 관리대장 누락 예방) 를 위하여 분기별 건설사업관리기술자 관리대장 확인

○ 중블록 등 유량감시시스템을 활용 지속적 공급량을 비교 분석

보 ○ 동부간선도로지하차도확장공사 구간내 상수도관 이설공사와 관련으로 누수여부 현장점검

- 분기별 손괴예방 협조공문 발송

○ 단위사업(배급수관 등) 중 공정률 부진 사업은 공정회의 등 특별관리

○ 가압급수지역 과대·과소 편차해소 방안 모색

붙 임  1. 중블록 공급량분석 카드 각 1부

2. 중블록별 공급량(2020년 7월, 2021년 7월) 각 1부. 끝.