코로나19 바이러스감염병 예방 및 확산 방지에 적극 동참합시다!
	은평소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	화재․구조현장 대원 안전관리 강화 재강조 지시

1. 관련근거

가. 서울시 재난대응과-16537(2021.8.9.)호『화재․구조현장 대원 안전관리 강화 재강조 지시(알림)』

나. 소방청 화재대응조사과-6367(2020.8.6.)호『화재․구조현장 대원 안전관리 강화 재강조 지시』

2. 지난 2021.7.31(토)15:37분경 충남 공장 화재현장에서 인명검색중 안타까운 안전사고가 발생하여 재난(화재․구조) 발생시 현장 대원 안전관리 강화를 다음과 같이 재강조 지시 하오니,

3. 각 부서장은 현장출동 모든(화재, 구조, 구급) 대원에 대하여 현장 안전관리 강화 특별 교육을 재 강조 사항과 붙임 자료를 활용 철저히 실시하여 주시고, 그 결과를 붙임 서식에 의거 8. 19.(목)한 보고 바랍니다.

가. 현장 안전관리 강화

○ 화점층 및 위험구역에 진입하는 모든 대원은 자기 엄호가 가능 하도록 충수된  수관과 함께 진입하여 돌발 상황에 적극 대처 가능 하도록 현장 안전관리 철저

나. 재 강조 세부사항

○ 화재진압 시

- (진입) ① 오래된 주택, 가건물 / 시설 붕괴위험(특히 주수 후) 주의

② 내부진입 시 진압·구조대원은 충수(5~7kg/㎠)된 소방호스를 들고 진입

③ 밀폐된 문은 천천히 열고 연기(화염)이 역류하면 분무주수로 끊어서 방수                ④ 연기 제거와 시야 확보 방수를 위해 문 개방, 창문 파괴 등으로 배연 조치

※ 보호장구 착용하고 낮은 자세에도 내부 연기가 너무 뜨거우면 플래쉬오버 전조

- (탈출) ① 진입로(탈출로)에 불이 번지는지 관찰(특히 대형창고 화재 등에서 주의)                ② 소방호스를 붙잡고 따라서 탈출(비좁은 내부에서는 호스엉킴 주의)

☞ 재난현장 표준작전절차 SOP 210(특수현장 징후 및 대응절차), SSG 1(현장안전관리 공통 표준절차)

○ 유해물질(유해가스) 누출사고 현장활동 시

- (진입) 반드시 공기호흡기와 적응성 있는 보호복 착용, 가스검지기 등 측정용 장비를 활용하여 누출된 유해화학물질 종류 및 특성위험성 등을 확인 후 진입

※ 유해 화학물질 비상대응 핸드북(ERG), 안전보건공단지침(MSDS), 유관기관 정보 등 적극 활용

- (철수) 시설의 방호가 불가능 하거나 위험요소 증가 시 즉시 안전 구역으로 철수

붙임  1. 화재․구조현장 대원 안전관리 강화 재강조(문서) 2부.

2. 재난현장 표준작전절차(소방청) 1부.

3. SOP 210 특수현상 징후 및 대응절차 1부.

4. SSG 1 현장 안전관리 공통 표준지침 1부.

5. 유해물질 비상대응 핸드북[화학물질안전원] 1부.

6. SOP 310 유해화학물질사고 대응 절차 1부.

7. 화학물질 분류[1] 및 물질안전보건 자료에 관한 기준 1부.
8. 화재․구조현장 안전관리 교육 결과(서식) 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,녹번119안전센터장,역촌119안전센터장,수색119안전센터장
담당자	고금협		대응총괄팀장	배철수		재난관리과장	08/10 김기원
협조자
시행	재난관리과-4817	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 (진관동) 은평소방서 재난관리과	/
전화	02-6981-6041	/전송	02-6981-6018	/	co0824@seoul.go.kr	/	부분공개(5)