문서번호	자원순환과-11460
결재일자	2021. 8. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	재활용기획팀장	자원순환과장
조용욱	代고안자	08/06 代어용선

공공선별시설 선별효율 제고를 위한

선별공정 가이드라인 마련 연구용역 중간보고회 결과보고

2021. 8.

공공선별시설 선별효율 제고를 위한

선별공정 가이드라인 마련 연구용역 중간보고회 결과보고

공공선별시설에 반입되는 재활용폐기물의 안정적 처리와 선별효율 향상을   위한 선별공정 가이드라인 마련 연구용역 중간보고회 결과를 보고드림

1		개 요

□ 일    시 : 2021. 8. 4.(수) 14:00~15:30

□ 장    소 : 서울시청 서소문청사 1동 11층 회의실

□ 참 석 자

****************************************************       **********************************

❍ (용역수행기관) 한국폐기물협회 성낙근 실장, 담당자 등

❍ (서울시) 자원순환과장, 재활용기획팀 사무관, 담당자

2		중간보고내용

□ 재활용 선별시설 개요 및 설비

❍ 공공선별시설 정의 및 처리대상 품목, 공정별 주요설비 등

❍ 반입,선별,파쇄(분쇄),압축,감용 설비의 종류 및 기능 설명

□ 자치구 공공선별시설 현황

❍ 14개 자치구 공공선별시설의 선별공정,시설용량,처리량,운영인력 등

❍ 선별현황 및 잔재물현황 검토후 선별효율 분석

□ 서울시 공공선별시설 컨설팅

❍ 3개 선별장(동대문구, 중랑구, 강북구)에 대한 선별효율 분석

❍ 자치구 및 컨설팅기업이 분석한 장애요인 및 개선방안, 소요예산, 기대효과

3		주요토론내용

❍ 비싼 선별시설 설치보다 중요한 것이 투입원료의 품질로 생각되며,

이를 위해 정확한 분리배출을 위한 현실적인 노력이 필요함

❍ 선별품은 순도가 매우 중요하므로 관리지표에 포함되어야 함

❍ 분리배출을 위한 홍보도 중요하지만, 인센티브 등의 행정적 지원이 필요함.

❍ 선별장 화재발생의 주요 원인인 배터리의 철저한 분리배출 방안필요.

❍ 분리배출이 잘 이루어져도 수거,하차시 다시 혼합되는 문제 해결방안 필요.

❍ 표준공정 개발 시 고려사항

- 페스티로폼의 경우 압축식보다는 용융식(가열식)이 유리함

- 광학선별기는 2차 선별에서 사용하는 것이 적합

- 컨베이어 이송과정에서 단차, 경사각의 검토가 매우 중요

4		행 정 사 항

□ 외부전문가 참석수당 지급

*********************************

❍ 예산과목 : 효율적인 폐기물처리, 생활폐기물 재활용 극대화,

재활용가능자원 분리배출 확대, 사무관리비(201-01)

5		향 후 계 획

□ 최종보고회               : 2021. 9.

□ 용역 보고서 제출 및 준공 : 2021. 9.  끝.

<회의 모습>