코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2021년 제14차 서울시 공공건축물 경관 전문위원회 심의결과 알림

1. 중랑구 건축과-21095(2021.7.26.)호,  중랑구 도시재생과-5756(2021.7.26.)호, 서울주택도시공사 공공설계부-2112(2021.7.26.)호, 송파소방서 재난관리과-4909(2021. 7.15.)호, 영등포소방서 소방행정과-8472(2021.8.10.)호 관련입니다.

2.“2021년 제14차 서울특별시 공공건축물 경관 전문위원회” 심의를 개최(’21.8.12.(수))하고 그 결과를 붙임과 같이 알려드리니 업무에 참조하시기 바랍니다.

연번	사 업 명	위 치	용 도	규 모	심의결과	비고
1	독산동 산업문화어울림센터 (서울주택도시공사)	금천구 독산동 331-38 (1,024.80㎡)	근린생활시설, 업무시설, 공동 주택 (행복주택)	- 용적률 : 297.62% - 연면적 : 4,548.37㎡ - 층 수 : 지상8/지하2	조건부의결 (보고완료)	보고 (‘21- 10차)
2	면목 7동 복합청사 신축 (중랑구 마을협치과)	중랑구 면목동 354외 1필지(342-11)(965.10㎡)	공공업무시설	- 용적률 : 189.62% - 연면적 : 3,140.90㎡ - 층 수 : 지상4/지하2	조건부 의결	신규
3	송파소방서 다목적인명구조훈련탑 증축설계(송파소방서)	송파구 오금로 51길 56(3,092㎡)	공공업무시설	- 용적률 : 6.83% - 연면적 : 211.06㎡ - 층 수 : 지상5	조건부 의결	신규
4	영등포소방서 다목적인명구조훈련장 설치공사(증축) (영등포소방서)	영등포구 영등포동4가(2,903.80㎡)	공공업무시설	- 용적률 : 6.75% - 연면적 : 195.96㎡ - 층 수 : 지상4	조건부 의결	신규
5	묵2동 장미마을 가족도서관 기본 및 실시설계용역 (리모델링)(중랑구 도시재생과)	중랑구 묵동 242-43 (146.1㎡)	문화및집회시설	- 용적률 : 283.4% - 연면적 : 492.6㎡ - 층 수 : 지상5/지하1	조건부(보고) 의결	신규

붙임 1. 심의의결조서 1부.

2. 심의의결유형 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	도시관리과장,중랑구청장(건축과장),중랑구청장(도시재생과장),서울주택도시공사 사장,서울특별시 송파소방서장(재난관리과장),서울특별시 영등포소방서장(소방행정과장)
주무관	주미		건축관리팀장	최홍규		건축기획과장	08/13 박순규
협조자
시행	건축기획과-1783	(		)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124 14층 (서소문동)	/
전화	02-2133-7112	/전송	02-2133-0750	/		/	대시민공개