문서번호	시설관리과-15905
결재일자	2021. 8. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
정수용	代정수용	代김남구		08/19 박기용
협 조
	급수관리팀장		정헌석
	주무관		박종헌
	기전팀장		양창진

「2021년 추석대비」

상수도 시설물 안전점검계획

2021. 8.

강서수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

「2021년 추석대비」

상수도 시설물 안전점검계획

우리민족 고유의 명절인 추석을 맞아 연휴기간 발생할 수 있는 재난 및 안전사고 예방을 위한 상수도 시설물 안전점검 계획을 보고드림

Ⅰ		추진근거

❍「2021년 추석 종합대책」수립계획 알림(기획담당관-12798, ’21.7.29.)

❍  2021년 추석 대비 상수도분야 종합대책 제출요청(기획예산과-8290, ’21.8.2.)

❍「2021년 추석대비 상수도시설물 안전점검 계획」(시설과-7573, ’21.8.6.)

Ⅱ		점검개요

□ 점검 기간

❍ 시설물 점검 및 정비기간 : ’21. 8.23(월). ~ 9. 3(금). (12일간)

❍ 본부․사업소 합동점검(남부) : ’21. 8.30.(월)

□ 점검대상

(2021년 08월 현재)

배 수 지 (개소)			가 압 장 (개소)			노출 상수도관 (개소,(㎞))
계	지역	1․2차	계	무인	증 압	현수관로	공동구
8	4	4	14	5	9	1 (0.04)	2 (12)

❍ 배수지 : 8개소

▸지역 배수지 : 4개소(목동, 신정, 신월, 우장산), 본부 합동점검

▸1·2차 배수지 : 4개소(개봉, 온수, 오류2, 화곡)

❍ 아리수 올림터 : 15개소

▸가압장 및 증압장 : 15개소(우장산, 화곡, 신월, 목동, 등촌, 법무, 해운, 신정, 육본, 오류1, 오류2, 궁동, 개봉, 온수, 궁동)

❍ 현수관로 : 1개소

교 량 명	위 치	현수관 현황
		구경(㎜)	연장(m)	재질	부설년도
오류육교	구로구 오류동	400	40	DCIP	1986

❍ 공동구 : 2개소

시 설 명	위 치	공동구 현황
		구경(㎜)	연장(㎞)	재질	부설년도
목동공동구	양천구 목5동 911~ 신정6동 신트리사거리	150~800	9.5	DCIP	1987
마곡공동구	강서구 마곡동 일원 (1공구, 2공구)	300	2.8	DCIP	2020

□ 점검 방법

< 본부·사업소 합동점검 >

❍ 대  상 : 지역 배수지 4개소

❍ 점검자

▸ 본부 ┌ 토목분야 : 3명(*************)

└ 기전분야 : 2명(********)

▸ 사업소 : 시설물 담당 및 순찰반(토목 분야), 기전팀(기전분야)

< 사업소 자체점검 >

❍ 대  상 : 배수지 4개소, 아리수 올림터 15개소, 현수관로 1개소,

공동구 2개소

❍ 점검자 : 시설물 담당 및 순찰반(토목 분야), 기전팀(기전 분야)

▸ 양천, 구로구 ┬ 토목분야 : 5명(***********************)

(급수운영과)  └ 기전분야 : 5명(시설관리과 기전팀)

▸ 강   서   구 ┬ 토목분야 : 3명(*************)

(시설관리과)  └ 기전분야 : 5명(시설관리과 기전팀)

□ 중점 점검사항

❍ 배수지, 아리수올림터 시설물 분야

- 구조물 균열, 파손, 누수여부 등 시설물 안전상태

- 축대·옹벽·절개지 및 성토부 법면 안전상태

- 배수로 파손 및 토사, 낙엽 등 적치 여부

- 배수지 내·외부 이물질 유입경로 차단시설(방충방 등) 이상유무

- 기전설비 작동 및 관리상태 등

❍ 현수관로 및 공동구 등 노출관로 분야

- 상수도관 노출 등 보온상태

- 관 지지대 및 메달기(와이어) 손상유무

- 녹발생 및 도장상태의 이상유무

- 상수도관 및 밸브류 접합부 등 누수유무

- 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

Ⅲ		조치계획

❍ 경미하거나 긴급한 정비사항은 시설물 보수공사 계약업체에 작업 지시하여 즉시 보수 조치

❍ 보수에 장기간이 소요되는 경우에도 안전사고 및 급수지장이 발생하지 않도록 응급 조치하고 보수완료시까지 주기적으로 점검시행

Ⅳ		행정사항

❍ 점검 계획 및 점검결과 본부 제출 : 2021. 9. 6.(월)까지

❍ 사업소와 긴급 복구업체의 비상 연락체계 확보

❍ 시설물 순찰 철저 및 돌발 사고시 신속한 상황보고 체계 유지

붙임 : 1. 본부,사업소 합동점검 대상 1부.

2. 점검결과 제출양식 1부.

3. 시설물 점검표 각 1부.  끝.