“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	수질자동감시시스템 2021년 7월 운영 분석 결과 송부

1. 수질자동감시시스템(SWN) 2021년 7월 운영현황 분석 결과를 송부하오니, 시스템 운영 및 수질관리 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 월 평균 측정값 : 먹는 물 수질기준 만족

구 분	탁도(NTU)	잔류염소(mg/L)	pH	전기전도도(㎲/cm)	수온(℃)
정수장(송수)	0.05	0.49	6.7	137.6	25.8
배수지	0.05	0.30	7.0	185.7	25.5
가압장	0.05	0.28	7.0	192.1	25.4
수도꼭지	0.05	0.26	7.0	189.4	25.0

나. 가동률 : 99.9%

2. 또한, 정확한 수질측정기 및 수질기준 초과 발생시 신속 대응을 위해 시스템 운영에 만전을 기해주시기 바랍니다.

가. 측정기 보정 및 운영상태점검, 소모품 적기교체 등 유지관리 철저

나. 경보음 발생시 원인파악 및 보고 등 관련조치 철저

붙임  1. 수질자동감시시스템 2021년 7월 운영결과 분석 1부

2. 수질자동감시시스템 월보자료 1부.

3. 경보음발생현황(2021. 7.).  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	수질과장,상수사업소1-8(행정지원과),상수정수센터1-6(정수과)
주무관	류동경		급수운영과장	백광인		급수부장	08/26 代송헌영
협조자
시행	급수운영과-7115	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1465	/전송	02-3146-1469	/	dkryu@seoul.go.kr	/	부분공개(5)