문서번호	물순환정책과-15708
결재일자	2021. 9. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		토양지하수팀장	물순환정책과장
남은정		강승곤	09/02 김재겸
협 조

‘21년 상반기 유출지하수 발생 및 이용 현황 조사결과 보고

2021. 9.

물순환안전국

(물순환정책과)

21년 상반기 유출지하수 발생 및 이용현황 조사결과 보고

'21년 상반기 지하철·전력구·통신구 등 지하 시설물 및 건축물 발생 유출 지하수에 대한 발생 및 이용현황을 조사하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ		조사개요

□ 조사대상 : 지하시설물(지하철,전력구,통신구) 및 건축물 발생 유출지하수

□ 발생기간 : '21. 1. 1. ~ 6. 30.

□ 조사방법 : 자치구 및 서울교통공사 등 관리기관 통한 자료수집(반기별)

- 자치구, 관리기관의 제출자료를 기초로 작성

Ⅱ		조사결과

□ 발생 및 이용현황 : 201천톤/일 발생, 130천톤/일 이용(64.7%)

○ 전체현황                                    (´21년 상반기, 톤/일)

구 분	계	지하철	건축물	전력구	통신구
발생량	201,029	124,211	51,498	12,854	12,466
이용량	130,223 (64.7%)	103,447 (83.3%)	8,055 (15.6%)	9,269 (72.1%)	9,452 (75.8%)

○ 용도별 이용량                                        (´21년 상반기, 톤/일)

구분	계	하 천 유지용수	도로청소	조경용수	수경시설인공함양	건물용수	기 타
계	130,223 (100%)	115,287 (88.5%)	504 (0.4%)	952 (0.8%)	7,154 (5.5%)	6,037 (4.6%)	289 (0.2%)
지하철	103,447	95,319	386	0	5,659	1,852	231
건축물	8,055	2,335	118	952	407	4,185	58
전력구	9,269	9,269
통신구	9,452	8,364			1,088

※ 건물용수 : 열원(에너지원), 화장실, 건물청소 등, 기타 : 주변건물 지하수 공급 등

Ⅲ		결과분석

□ 발생량 분석

○ '20년 상반기 대비 발생량 약 8.3% 증가

- '20년(상) 185,666톤/일 → '21년(상) 201,029톤/일, 15,363톤/일 증가

○ 전년도 대비 지하철, 건축물 발생량 증가, 전력구,통신구 모두 감소

○ 최근 5년간 비교시 지속적 증가 추세

□ 이용량 및 용도 분석

○ '20년 상반기 대비 유출지하수 이용량 약 5% 증가

- '20년(상) 123,882톤/일로 → '21년(상) 130,223톤/일, 6,341톤/일 증가

○ 총 이용량(130,223톤/일) 중 하천유지용수로(115,287톤/일, 88.5%)  주로 활용되고, 수경시설(5.5%), 건물용수(4.6%), 조경용수(0.8%)도로청소(0.4%) 등 순으로 이용

- 시설물별 이용율은 지하철(83.3%), 통신구(75.8%),전력구(72.1%), 건축물(15.6%)순임

Ⅳ		행정사항

□ '21년 상반기 통계자료「서울시 물관리 열린정보 시스템」게재·공개

○ 대시민 정보 공개 및 지속 모니터링을 통한 유출지하수 활용사업 기초자료로 이용

□ 시설 적정관리 협조 시행(지하철, 전력구, 통신구 관리기관 및 자치구)

○ 하천방류 지하수의 수질관리 철저 및 이용 촉진 독려

□ 물순환 회복을 위해 유출지하수 저감 및 이용 지속 유도

○ 사업 사전협의시 공사장 지하수 적정관리 등 의견 협의

○ 관급 공사 발주 시 “공사장 지하수 관리 매뉴얼”에 따른 지속관리 안내

붙임   1. 지하철 유출지하수 발생 및 이용 현황 1부('21년 상반기).

2. 건축물 유출지하수 발생 및 이용 현황 1부('21년 상반기).

3. 전력구 및 통신구 유출지하수 발생 및 이용 현황 1부('21년 상반기).  끝.