코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2021년 제15차 서울시 공공건축물 경관 전문위원회 심의결과 알림

1. 버스정책과-24855(2021.8.9.)호, 마포구 생활체육과-6742(2021.8.17.)호, 서울주택도시공사 빈집Bank기획부-2693(2021.8.10.)호, 서대문구 도시재생과-6326(2021.8.9.)호, 종로구 주차관리과-23455(2021.8.13.)호, -23587(2021.8.17.)호 관련입니다.

2.“2021년 제15차 서울특별시 공공건축물 경관 전문위원회” 심의를 개최(’21.9.1.(수))하고 그 결과를 붙임과 같이 알려드리니 업무에 참조하시기 바랍니다.

연번	사 업 명	위 치	용 도	규 모	심의 결과	비고
1	서울시 제2진관 버스수소충전소 신축 (서울시 버스정책과)	은평구 진관동 77-7번지 일원 (3,221.80㎡)	위험물저장 및 처리시설	- 용적률 : 31.02% - 연면적 : 999.56㎡ - 층 수 : 지상3	조건부 (보고) 의결	보고 (‘21- 12차)
2	서울시 강서공영차고지 버스수소충전소 신축 (서울시 버스정책과)	강서구 개화동로 8길 17일원 (56,493㎡)	자동차관련시설, 위험물저장 및 처리시설	- 용적률 : 1.09% - 연면적 : 614.25㎡ - 층 수 : 지상1	조건부 (보고) 의결	보고 (‘21- 12차)
3	서울복합화력발전소 내 주민편익시설 신축 (마포구 생활체육과)	마포구 당인동 1-30번지 일대 (4,119㎡)	운동시설	- 용적률 : 110.75% - 연면적 : 5,344㎡ - 층 수 : 지상4/지하1	조건부 의결	보고 (‘21- 13차)
4	빈집활용사업(초행지붕-천호) (서울주택도시공사)	강동구 천호동 27-18번지 (186.4㎡)	단독주택(다가구)	- 용적률 : 121.93% - 연면적 : 227.27㎡ - 층 수 : 지상4	조건부 의결	신규
5	서대문보건소 천연분소 증축 (서대문구 도시재생과)	서대문구 독립문로 27 (337.39㎡)	제1종근린생활시설(보건소)	- 용적률 : 215.14% - 연면적 : 725.88㎡ - 층 수 : 지상5	조건부 의결	신규
6	신영동 주거환경관리사업지역내 공영주차장 및 주민편익시설 (종로구 주차관리과)	종로구 신영동 219-11 (316㎡)	자동차관련시설 (주차장), 제1종근린생활시설	- 용적률 : 108.93% - 연면적 : 583.64㎡ - 층 수 : 지상2/지하1	조건부 의결	신규
7	삼청공원입구 지하주차장 건설 (종로구 주차관리과)	종로구 삼청동 25-1외 2필지 (3,000㎡)	자동차관련시설 (주차장)	- 용적률 : 0% - 연면적 : 5,920.84㎡ - 층 수 : 지하2	조건부 의결	신규

붙임 1. 심의의결조서 1부.

2. 심의의결유형 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	도시관리과장,버스정책과장,마포구청장(생활체육과장),서울주택도시공사 사장,서대문구청장(도시재생과장),종로구청장(주차관리과장)
주무관	주미		건축관리팀장	최홍규		건축기획과장	09/03 박순규
협조자
시행	건축기획과-3133	(		)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124 14층 (서소문동)	/
전화	02-2133-7112	/전송	02-2133-0750	/		/	대시민공개