문서번호	도로보수과-4345
결재일자	2021. 9. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	도로보수과장
임정묵		정남현	09/06 한정환
협조

2021년 추석, 태풍 대비 도로사면 안전점검 실시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 09.

강서도로사업소

(도로보수과)

2021년 추석, 태풍 대비 도로사면 안전점검 실시계획

2021년 추석, 태풍 도로사면 안점점검을 실시하고, 위험 요인을 사전에 조치하여 안전사고 예방에 만저을 기하고자 함.

Ⅰ	추진개요

□ 관련근거

❍ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검 실시)

❍ ‘21년 추석, 태풍 대비 도로사면 안전점검 추진계획 통보(도로관리과-12411호, 2021.08.31.)

❍「재난 및 안전관리 기본법」제25조의2(재난관리책임기관장의 재난예방 조치)

❍「급경사지 재해예방에 관한 법률」제5조(급경사지에 대한 안전점검)

□ 추진방향

❍ 태풍, 호우, 강풍에 발생할 수 있는 사고를 대비하고 위험요소를 제거하기

위해 점검

❍ 옹벽, 석축 시설물에 발생할 수 있는 재난사고를 적시에 예측하고 주민대피 등 선제적 안전조치

Ⅱ	도로사면(옹벽) 현황

□ 점검시설 구분(총 25개소)

❍ 법정 시설물 : 5개소

- 시설물 안전관리에 관한 특별법 대상 4개소

- 급경사지 재해예방에 관한 법 대상 1개소

❍ 법정 외 시설물 : 20개소

□ 점검시설 총괄

연번	위 치	규 모		등급	관리구분
		높이(m)	연장(m)
1	구로구 고척동 60-19	0.8~7.1	207	B	법정 외
2	가리봉철도고가 지난 우측(가산동 18-13)	0.8~6.5	348	B	시특법(2종)
3	가리봉철도고가 전 우측(가산동 18-14)	2.8~6.8	421	B	시특법(2종)
4	삼성아파트~현대아파트앞(신정동 71-37)	1~4.5	1,150	B	법정 외
5	여의2교 남단(영등포동 94-93)	0.5~6.0	96	B	법정 외
6	오목교동측(양평동 42)	0.5~5.0	208	B	법정 외
7	구로구 온수동길삼거리(오류동81-254)	0.5~2.5	150	B	법정 외
8	구로구 오류철도고가 좌측(오류동87-2)	0.5~5.0	80	B	법정 외
9	구로구 오류ic방향 오류ic교 진입램프 우측	1.3	30	B	법정 외
10	구로구 오류ic방향 개봉철도고가 끝단 우측	1.5	150	B	법정 외
11	구로구 구로ic방향 개봉철도고가 진입램프 좌측	0.4~2	35	B	법정 외
12	구로구 오류ic방향 오류ic교 진입램프 우측	20	146	C	법정 외
13	구로구 개봉동 74-50	1	62	C	법정 외
14	영등포구 양평동4가 312-7	1	122	B	법정 외
15	영등포구 양평동 153-2	3	75	B	법정 외
16	금천구 가산동 535-31	1~7	128	B	급경사지법
17	영등포구 당산동 75-2	5.5	460	A	시특법(2종)
18	영등포구 양평동6가 88	5.5	216	B	법정 외
19	영등포구 양평동6가 88	5.5	216	B	법정 외
20	영등포구 당산동6가 350-5	2.7	40	B	법정 외
21	영등포구 당산동 121-146	3.5	240	C	법정 외
22	영등포구 양평동 153-2	3.0	95	B	법정 외
23	영등포구 양평동 189-3	2.5	75	B	법정 외
24	영등포구 양평동4가 285-1	3.2	49	B	법정 외
25	영등포구 양평동7가 94-65	3.5	245	C	시특법(3종)

Ⅲ	안전점검계획 및 방법

□ 점검기간 : ’21.8.31. ~ ’21.9.14.

□ 점검방법

❍ 점검반 편성 : 2인 1조

구 분	1조	2조	3조
점 검 반	박세준, 정상수	임정묵, 오권	정남현, 심혁명
점검대상	1번~8번	9번~17번	18번~25번

※ 필요시 가리봉철도고가 진출입 토공부 옹벽 2개소 정밀안전점검 용역사와 공동 점검

❍ 중점 점검사항

- 사면의 절·성토부 옹벽구조의 인장균열, 침하 및 배부름 발생 여부

- 지하수 용출수, 토사유출 및 낙석 발생 여부

- 옹벽, 석축의 파손 및 손괴, 균열 발생 여부

- 배수시설 파손 및 준설 여부

- 낙석방지책 및 낙석방지망 훼손 여부 등 기타 안전사고 위험요인

□ 점검결과 조치계획

❍ 낙석제거, 배수로 정비, 단순보수 등 경미한 사항

⇒ 시설관리원 또는 도로부속시설물(연간단가) 업체로 하여금 신속한 응급

보수 등 위험요인 제거 조치

❍ 사면(비탈면) 안정화를 위한 보수․보강이 필요한 경우

⇒ 우선 응급보수 조치하고, 외부전문가와 합동점검을 실시하여 보수․보강 검토

Ⅳ	행정사항

□ 추석, 태풍 대비 안전점검 실시

❍ 안전점검 실시 : ’21.8.31. ~ ’21.9.14.

❍ 안전점검 실적보고(매주 월요일) : ’21.8.31. ~ ’21.9.14.

❍ 점검결과 시스템(NDMS, FMS)입력 : ’21.9.15. 까지

붙임  1. ’21년 추석, 태풍 대비 도로사면 안전점검 추진계획 통보 1부.

2. ’21년 추석, 태풍대비 도로사면 안전점검 추진계획(21.8.30) 1부.

3. 점검대상 도로사면  1부.

4. 점검결과 조치계획(양식) 1부.

5. 안전점검 추진실적 주간보고(양식) 1부.

6. 도로사면 안전점검표 1부.

7. 재난 발생 상황고보서 및 시민행동요령 1부.  끝.