문서번호	방재시설부-11832
결재일자	2021. 9. 8.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
송민섭		손창익	09/08 박홍봉
협조

“2021년 8월 도시기반시설본부”

건설공사장 풍수해점검 결과보고

2021. 9.

도시기반시설본부

(방재시설부)

“2021년 8월 도시기반시설본부”

건설공사장 풍수해점검 결과보고

우리본부 건설공사장에 대한 풍수해대비 및 피해방지를 위하여   공사관리관 및 외부전문가 합동점검을 실시하고 조치한 결과를 보고.

▢ 추진근거

○ 2021년도 도시기반시설본부 풍수해대책 추진계획【본부장방침 (’21. 4.13.)】

○ 2021년 8월 풍수해점검 시행/태풍대비 추가사항 알림【방재시설부-10414(’21.8.6.)/방재시설부-10583(‘21.8.11.)】

▢ 풍수해점검 개요

○ 점검기간 : ’21. 8. 6. ~ ’21. 8. 30.

○ 점검대상 : 62개 공사장

○ 점검방법 : 부서장 주관 하 공사관리관&현장관계자&외부전문가 합동점검

○ 점검사항

- 풍수해대비 장비/자재/복구인력/비상연락망 등

- 우기 시(특히, 폭우 시) 취약부위 및 대책시행

▶ 취약부위 : 절개면, 대심도굴착, 수직구 굴착, 제방손괴, 토사유출, 토류벽, 지반세굴 및 연약지반, 하천점용, 배수 등

- 태풍대비 가시설상태, 타워크레인, 천공기(비산먼지막 일시 제거 검토), 비계 및 가림막, 펜스 등 강풍 취약부위(공종) 점검

- 습기 및 누수로 인한 감전사고 여부 및 기타 수방대비 필요사항

○ 점검결과

점검결과 지적건수	지적사항 유형								비 고
	배수&하천	사면	안전	가시설	전기	수방자재	강풍	기타
94	24	12	20	6	6	5	9	12

- 대부분 경미한 사항이었으나, 배수관련사항은 지속적인 관리가 필요하고 특히 강풍관련 지적건수가 증가하여 태풍대비 유의해야 할 것으로 사료됨.

○ 주요 점검사항(현황사진)

서부샛길 방음벽 후면 사면유실 보호(서부간선도로 2공구)	조치완료
현장가설휀스 강풍대비 고정필요(금천소방서 건립공사)	조치완료
108정거장 진입부 전선보호판 추가필요(동북선 2공구)	조치완료

붙임 : 공사장 점검결과 총괄표 1부.  끝.