문서번호	정보통신보안담당관-23378
결재일자	2021. 9. 9.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

		시 민
주무관	공공와이파이팀장	정보통신보안담당관
조정은	추경수	09/09 이철희

서울시 공공와이파이 현장점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
정보통신보안 담당관-22195호	5개 자치구 (성동구, 도봉구, 은평구, 구로구, 강서구)	현장 점검	완료	없음

정보통신보안담당관

(공공와이파이팀)

서울시 공공와이파이 현장점검 결과보고

시민께 안정적인 공공와이파이 서비스를 제공하고자 서울시 공공와이파이 현장을 점검하고 그 결과를 보고드림

1		점검개요

○ 목    적 : 서울시 공공와이파이 현장을 점검하여 안정적 서비스를 제공하고자 함

○ 점 검 일 : 2021.8.27.(금) ~ 8.30.(월)

○ 점검대상 : S-Net 1차사업 자치구 서울시 공공와이파이 346대

구분	총계	성동구	도봉구	은평구	강서구	구로구
점검대수	346대	66대	73대	68대	69대	70대
S-Net	201대	40대	41대	40대	40대	40대
서울시	46대	6대	11대	10대	9대	10대
자치구	50대	10대	11대	9대	10대	10대
이통사	49대	10대	10대	9대	10대	10대

○ 점 검 자 : 공공와이파이팀 5명, 자치구 5명, 유지보수 10명

- 정보통신보안담당관 : 최인호, 조정은, 김서영, 김재원, 김창건 주무관

- 자치구 : 임준태(성동구), 문동욱(도봉구), 이동엽(은평구), 유영민(강서구), 임재홍(구로구)

- 유지보수 : 뉴코리아전자통신 10명

○ 점검내용

- 현장점검: 거리(0~5m 이내), AP MAC주소 일치여부 확인, 다운로드, 업로드, Ping 속도, 수신감도 측정 및 홍보여부 파악

- 특별점검(22개소): 거리별 점검(~50m, 70m), AP 현장 상황파악 등

2		점검결과

□ 점검총평

○ S-Net 및 서울시 설치 와이파이 품질 관리 우수

○ 자치구별 유지보수 유무에 따라 와이파이 관리 수준 격차 발생

○ 자치구, 이통사 소관 AP 관리 현황(철거, 이전 등)공유 미흡

○ (특별점검) 원거리 측정 불가 개소 버스정류소, 소공원 등 와이파이 이용수요 존재

□ 점검현황

구분	총계			S-Net	서울시	자치구	이통사
점검대수	346대			201대	46대	50대	49대
점검불가	53대 (15%)			11대 (5%)	8대 (17%)	15대 (30%)	19대 (39%)
		내부요인	14대 (4%)	- (0%)	3대 (7%)	7대 (14%)	7대 (14%)
		외부요인	39대 (11%)	11대 (5%)	5대 (11%)	8대 (16%)	12대 (24%)

※ 내부요인 : AP, 산업용 스위치 등 점검불가의 원인이 와이파이 시스템 내부에 있는 경우

※ 외부요인 : 자가망 단선, 시설 폐쇄, 철거 등 점검불가의 원인이 와이파이 외부에 있는 경우

※ 구로구 자가망 단선 사고영향 (8.26.~) : S-Net1차 8대, 서울시 3대, 자치구 3대

○ (S-Net) 201개소 점검 결과 내부요인 점검불가 0대, 관리 우수

- 외부요인 점검불가 11대 중 구로구 자가망 단선 8건, 이전설치 3건

○ (서울시) 46개소 점검 결과 내부요인 점검불가 3건 관리 양호

○ (자치구) 50개소 중 15개소가 점검불가, 관리 보통

- 내부요인 : 성동구 6개소, 은평구 1개소

- 외부요인 : 은평구 2개소(이전), 도봉구 3개소(철거), 구로구 3개소(자가망 단선)

☞ 와이파이 유지보수 유무 관리 격차 발생 (유지보수 미보유 : 성동구, 은평구, 도봉구)

○ (이통사) 점검불가 19건 중 12건이 철거로 인한 점검 불가

- 이통사 설치 및 이통사 관리의 개방형 AP로 철거 등 관리내역 공유 미흡

□ 속도측정 결과

구분	대수	평균속도	성동구	도봉구	은평구	강서구	구로구	비고
S-Net	195대	739MB	848MB	692MB	631MB	720MB	806MB	-
서울시	76대	264MB	316MB	235MB	325MB	138MB	307MB	-
자치구	35대	313MB	125MB	228MB	491MB	95MB	628MB	-
이통사	26대	442MB	313MB	322MB	359MB	336MB	882MB	구로구 이통사 1개소

※ 속도 : 업로드 속도, 다운로드 속도 합

- S-Net의 평균속도 739MB 높은 품질 (기존 AP와 속도 2.3~2.8배 차이)

- 이통사 정상동작 AP 속도면 품질 우수

□ 특별점검 결과

○ 점검대상 : 현장점검 개소 중 S-Net 및 서울시 AP 22개소

○ 점검내용 : AP 거리별 성능 및 설치 적정성 등 점검

○ 점검결과

구분	점검결과
거리	․도로변, 직선의 이면도로, 하천변 0M~70M 속도 문제없음 ․굽은 길, 주변 건물, 우거진 가로수 원인으로 50M 이상 측정 불가 개소 발생
설치 적정성	․도로변임에도 가로수가 우거져 측정불가인 개소 존재하였지만, AP의 위치가 버스정류소인 경우 이용 수요 발생 (DB010014, GR030076) ․이면 도로 주택가에 설치 한 소공원 AP는 주변 건물에 가려 50M이상 거리 측정은 불가하였지만, 인근의 유일 녹지공간으로 주민 이용률이 높음(DB030012) ․이용량 저조한 개소 이전 설치 (WF172398)
세부 내용	DB010014	GR030076	DB030012

3		향후계획

□ 자치구 자체 구축 공공 와이파이 유지보수 시행하여 품질 일관성 유지

- 현장 점검 5개 자치구 `22년 공공와이파이 유지보수 시행 예정

- 자체 와이파이 구축 자치구 유지보수 시행 권고

□ 와이파이 품질 측정 시 여러 항목을 종합하여 평가할 것 메뉴얼화

- 와이파이 품질 측정 시 거리 항목 뿐만아니라 유동인구, 정주인구, 사용량 등을 종합적으로 판단하여야 함

※ 특별점검 시 원거리(50m~70m)에서 가로수, 건물 등으로 측정이 불가하였으나 다수 버스정류소, 주택가 소공원 등 필요 개소에 설치되어 있음

□ 분기별 타기관 관리현황 요청 공공와이파이 현행화 신뢰도 제고

- 자치구 및 이통사 관리 공공와이파이 현황(철거, 이전 등)을 분기별로 수합하고 WNMS 및 스마트서울맵 현행화하여 공공와이파이 신뢰도 제고

□ 사용량 저조한 와이파이 이전 설치 등 검토

- 한달 사용량을 종합하여 일일 평균 사용량 2MB 이하 개소 현장 점검 후 이전 설치

＊2MB = 네이버, 다음 등 포털사이트 메인 화면(0.2MB) 10페이지의 양

4		추진일정

□ 공공와이파이 관리철저 협조요청 (자치구, 이통사)        : ‘21.9.9.

□ 스마트서울맵 및 WNMS지도 현행화          : ‘21.9월

붙  임   1. 서울시 공공와이파이 현장점검(특별점검) 내역 1부.

2. 자치구별 점검내역 요약 1부.

3. 서울시 공공와이파이 현장점검 세부 리스트 1부.   끝.