코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	대형 굴착공사장 지하수 관리 협조 요청(반포동 505)

1. 귀 기관(부서)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리시는 지하수 보전 및 안전사고 예방을 위해 「공사장 지하수 관리 매뉴얼」을 제정하여, 굴착공사에 따른 지하수위 및 유출지하수 관리 방안을 제시한 바 있습니다.

3. 귀 자치구에서 건축허가 한 ************************* 시공사와의 업무협조 과정에서 당해 공사장에서 계측한 ********************** 것을 확인하여 그 사실을 통보하오니(붙임 1), 위 매뉴얼(붙임 2)을 참고하시어 지하수 관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

************************

*****************************************************

*************

**********************************************************************************************************************

***********************************

************************

「공사장 지하수 관리 매뉴얼」13쪽∼14쪽 일부 발췌

나) 누적 수위변화량 관리기준 적용

- 적용대상 : 지하 15m 이상의 굴착을 포함하는 아래의 공사장

· 총 공사비 300억원 이상인 대형공사 등

*******************************************************

********************************************************

※ 세부내용은 매뉴얼 전문을 참고

**************************************************************************************************************

붙임 : 1. 지하수위 및 지표침하 계측자료 1부.

2. 공사장 지하수 관리 매뉴얼 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서초구청장(건축과장),서초구청장(물관리과장)
주무관	나영탁		토양지하수팀장	代송종봉		물순환정책과장	09/10 김재겸
협조자
시행	물순환정책과-16366	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서소문청사 1동	/
전화	02-2133-3777	/전송	02-2133-1041	/	nyt4466@seoul.go.kr	/	부분공개(5)