문서번호	정수과-6579
결재일자	2021. 9. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
이용철		09/23 김경진
협조	주무관		이금재
	주무관		신상용

오존투입설비(흡착식 드라이어 케어팩) 수리 계획 보고

2021.  09.

뚝도아리수정수센터

【 정수과 】

오존투입설비(흡착식 드라이어 케어팩) 수리 계획

오존투입설비 중 흡착식 드라이어 케어팩의 적정수명의 경과로 고장 발생이 우려되고, 부품교체를 통하여 안정적이고 효율적인 고도처리 설비운영에 만전을 기하고자 함

□ 흡착식 드라이어 사용현황

모델	설치 현황	제작사	설치 일시	교체 일시	비고
ultrapac 2000	1호기	Donaldson	2015.8.29	2018.08.22	교체 후 36개월 사용 (교체 예정)
	2호기	Donaldson	2015.8.29	2020.05.25	교체 후 18개월 사용

□ 흡착식 드라이어 카트리지 교체 사유

- 오존투입설비 흡착식 드라이어 케어팩 교체 후 현재까지 약 36개월 운영됨에

따라 기기 전면에 카트리지 교환램프(적색)가 점등되어 교체가 필요함.

- 설치소요기간 : 약 90일 (수입품으로 발주 후 설치까지 약 90일 가량 시일 소요)

흡착식드라이어 설치전경	흡착식드라이어 기기 전면 카트리지 교환램프(적색)점등

□ 계약방법

○ 소요예산 : *********************

○ 계약업체 : *******************

******************

*****************************

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 정수비, 정수장시설유지보수, 수선유지교체비,

수선유지비

○ 지급방법 : 법인카드 결제후 카드결제 계좌에 입금조치

○ 교체기간 : 발주일로부터 90일이내

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 오존주입설비 운영매뉴얼 1부. 끝.