문서번호	도로시설과-9886
결재일자	2021. 9. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설기획팀장	도로시설과장
이용호		박주완	09/27 임대운
협 조
	도로기전팀장			신용휴
	도로시설팀장			조창길

“도로사업소 성과평가” 관련

2021년 하반기 도로시설물 자체 안전점검 추진계획

2021. 9.

안전총괄실

(도로시설과)

“도로사업소 성과평가”관련

2021년 하반기 도로시설물 자체 안전점검 추진계획

도로사업소 성과평가 관련 도로시설물(기전시설 포함)에 대한 자체 안점검검을 통해 평가의 변별력 제고와 시설물 안전을 확보하고자 함.

Ⅰ		도로시설물 현황

□ 관리주체별

(단위 : 개소)

구 분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조	공동구	언더 패스
계	597	21	237	83	41	36	116	49	8	6
도로시설과(공단)	168	1	60	22	31	4	35	1	8	6
교량안전과	52	20	18	14	-	-	-	-	-	-
도로사업소	377	-	159	47	10	32	81	48	-	-

□ 사업소별

○ 토목분야

(단위 : 개소)

구 분		계	일반교량	고가차도	입체교차	터널	지하차도	복개구조
계		377	159	47	10	32	81	48
도로사업소	동부	43	25	1	-	3	13	1
	서부	75	30	14	2	6	11	12
	남부	59	16	8	2	7	12	14
	북부	85	42	9	-	8	10	16
	성동	50	24	9	-	3	13	1
	강서	65	22	6	6	5	22	4

○ 기전분야 : 기계․전기․방재시설이 설치된 시설물

(단위 : 개소)

구분	계	한강교량	일반교량	고가차도	입체교차	터 널	지하차도	경관조명
계	366	20	159	47	10	32	81	17
동 부	51	5	25	1	-	3	13	4
서 부	69	4	30	14	2	6	11	2
남 부	53	4	16	8	2	7	12	4
북 부	69	-	42	9	-	8	10	-
성 동	57	4	24	9	-	3	13	4
강 서	67	3	22	6	6	5	22	3

Ⅱ		세부점검 추진계획

□ 점검대상

○ 토목분야 : 총 377개소

- 일반교량 159, 고가차도 47, 입체교차 10, 터널 32, 지하차도 81, 복개구조 48

○ 기전분야 : 총 366개소

- 한강교량 20, 일반교량 159, 고가차도 47, 입체교차 10, 터널 32, 지하차도 81, 경관조명 17

□ 점검 횟수 및 기간

○ 연 점검 횟수 : 연 2회

- 도로사업소 성과평가 시기((연 2회 : 상반기 1(5월), 하반기 1(10월)) 고려 실시

○ 점검기간 :10.4.(월)~ 10.29.(금)

- 점검시기는 사업소 안전점검, 국정감사 준비 등과 겹치지 않도록 조정가능

□ 점검방법

[토목분야]

○ 정기안전점검 수준의 점검

- 부재별 점검체크리스트에 의한 점검(붙임 1. 참조)

○ 조별 2개 사업소 분담 점검

- 1조 : 동부, 남부

- 2조 : 북부, 성동

- 3조 : 서부, 강서

○ 점검조 편성 : 3조(4인/조)

- 1조 : 박진환, 박용화, 이용호, 정문수

- 2조 : 조창길, 전병철, 전성민, 김선만

- 3조 : 박주완. 김석중, 김훈겸, 김영일

○ 점검자 : 팀장 및 팀원

- 점검자는 현안업무을 감안하여 조별 탄력적으로 편성 운영 (2인 1조)

-  객관적인 점검(평가)을 위해 사업소 담당자와 사전 일정 협의 후 합동점검 실시

○ 샘플점검

- 점검대상 시설물 선정(안전등급 “B” 이하)

▹ 시설물 종류 : 3개 종류 시설물(교량, 지하차도, 터널)

▹ 사업소별 점검대상 : 총 10개소(교량 5, 지하차도 3, 터널 2)

(단위 : 개소)

점 검 조		1 조		2 조		3조
도로사업소		동부	남부	북부	성동	서부	강서
전 체		42	58	85	50	75	65
점검 시설물	계	10	10	10	10	10	10
	교 량	5	5	5	5	5	5
	지하차도	3	3	3	3	3	3
	터 널	2	2	2	2	2	2

[기전분야]

○ 세부 점검내용 및 항목에 의한 점검(붙임 2. 참조)

- 체크리스트 점검표에 의한 점검(붙임 3. 참조)

○ 샘플점검

- 사업소별 5개소 선정 시설물 점검(지하차도 침수위험 3등급 포함)

○ 점검조 편성 : 도로사업소별 2인 1조

사업소	동부		서부		남부		북부		성동		강서
점검자	황준석	허웅	이범호	신민철	허웅	황준석	신민철	이범호	허웅	황준석	이범호	신민철

○ 점검자 : 팀장 및 팀원(기계 및 전기직)

- 점검자(2인 이상)는 현안업무를 감안하여 조별 탄력적으로 편성 운영

Ⅲ		주요 점검 및 확인사항

□ 도로시설물(교량, 지하차도, 터널) 분야

○ 포장면 관리상태

- 소성변형, 균열, 침하, 손상(소파, 포트홀 등) 및 노면수 고임 등

○ 배수시설 관리상태

- 배수관, 배수구 주변 파손, 이물질 막힘 등 청소 여부

○ 구조물 균열, 누수 및 파손, 손상 등

○ 도로 안전시설 및 부속시설물 파손 등

□ 기전분야

○ 도로터널 방재시설 안전점검 매뉴얼 이행 여부

- 소방시설(옥내소화전, 자탐설비) 작동점검 및 종합정밀점검 시행

○ 지하터널 배수설비 이상 유무

- 배수펌프, 압력계, 체크밸브 등 기계설비 정상가동 여부

○ 도로시설물 조명설비 이상 유무

- 분점함 누수차단기, 부점등, 글러브 파손 등 정상작동 및 유지관리 정적여부 등

Ⅳ		점검결과 조치계획

□ 지적사항 조치

○ 점검결과 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정조치

- 또는 일상유지보수 업체로 하여금 신속히 작업지시 하여 보수완료

○ 구조적 안전에 영향를 미치는 중대사항은 즉시 보고

○ 정비에 상당한 시일이 요구되는 경우 조치계획 수립 등 개선방안 마련

Ⅴ		행정사항

□ 점검결과(도로시설과)

○ 보고서 조별 작성

○ 지적사항 해당 도로사업소에 통보 조치 요구

○ 도로사업소 성과평가시 반영

□ 점검협조(도로사업소)

○ 안전점검에 필요한 관련자료(설계도서, 안전점검 이력 등) 협조

○ 도로시설과 점검자 연락시 사전 일정 협의 및 현장 합동점검 실시

붙임 :  1. 점검 체크리스트(토목분야) 1부.

2. 세부 점검내용 및 항목(기전분야) 1부.

3. 점검 체크리스트(기전분야) 1부.

4. 점검결과 보고서(토목분야) 1부.

5. 점검시설물 및 담당자 현황 1부. 끝.