“기분 좋은 변화, 품격 있는 강남”

등록번호	환경과-42856		주무관	수질관리팀장		환경과장		도시환경국장
			김예훈	정옥성		代김혜영		전결 10/07 진조평
등록일자	2021.10.7.
결재일자	2021.10.7.
공개구분	대시민공개
			협조자

- 탄천, 양재천, 세곡천 수질 및 수변환경 개선을 위한 -

’2021. 3분기 하천 수질오염도 합동조사 결과 보고

탄천․양재천·세곡천 유역의 수질개선과 생태복원을 위하여 환경행정협의회 소속 6개 자치단체가 수질오염도 및 관리실태를 합동조사한 결과를 보고드림

○ 조사일시 : 8.11.(수), 8.19.(목), 9.8.(수), 3일간

○ 참여기관 : 강남, 서초, 송파, 성남, 과천, 용인 등 6개 자치단체

○ 조사구간 : 30개 지점

- 탄  천 : 17개 지점 [용인시~성남시~강남구·송파구 지역 본·지류]

- 양재천 : 10개 지점 [과천시~서초구~강남구 지역 본·지류]

- 세곡천 :  3개 지점 [서초구~강남구 지역 본류]

○ 조사결과 (BOD)

조사시기	탄천(본류)		양재천(본류)		세곡천
	BOD(mg/L)	등급	BOD(mg/L)	등급	BOD(mg/L)	등급
2021년 3분기	1.0	Ⅰa	1.7	Ⅰb	0.6	Ⅰa
2021년 2분기	1.6	Ⅰb	1.4	Ⅰb	1.0	Ⅰa
2021년 1분기	1.7	Ⅰb	1.0	Ⅰa	1.8	Ⅰb
2020년 3분기	1.8	Ⅰb	0.3	Ⅰa	0.9	Ⅰa

2021.  10.

	도 시 환 경 국
(		환경과	)

07.

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 추진근거 : 탄천·양재천 유역 환경행정협의회 규약
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 하천 수질은 상류에서 유입되는 수질에 좌우되므로, 상류측 자치단체와 함께 상류 수질 및 수변환경을 조사하고 개선대책 마련 • 2007년 이후 분기별 수질오염도 합동조사 계속 실시해 옴
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 탄천·양재천 수질오염도 합동조사 경비 예산 확보
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 강남구 주민
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( ○ ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 용인, 성남, 과천, 서초, 송파 등 5개 자치단체와 합동 점검 • 서울시 보건환경연구원에 수질오염도 검사 의뢰
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 유사 사례 없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음

- 탄천, 양재천, 세곡천 수질 및 수변환경 개선을 위한 -

2021년 3분기 하천 수질오염도 합동조사 결과 보고

탄천․양재천 유역의 수질개선과 생태복원을 위하여 환경행정협의회 소속 6개 지방자치단체가 수질오염도 및 관리실태를 합동조사한 결과를 보고드림

※ 추진근거 : 탄천·양재천 유역 환경행정협의회 규약(2000.8.31)

□ 조사개요

○ 조사일시 : 8.11(수), 8.19(목), 9.8(수) / 3일간

조사일	하천명	지 역 구 분
8.11(수)	탄천 상류	용인시, 성남시, 강남구
8.19(목)	탄천 중·하류, 세곡천	성남시, 송파구, 강남구
9.8(수)	양재천	과천시, 서초구, 강남구

○ 조사구간 : 30개 지점 [세부지점 붙임2 참조]

- 탄  천 : 17개 지점 [철도기지창(용인)~성남하수처리장(성남)~한강합류부(강남)]

- 양재천 : 10개 지점 [부림교(과천)~주암교(서초)~대치교(강남)]

- 세곡천 :  3개 지점 [헌인교 하류(서초)~리엔파크앞(강남)~세곡천 하류(강남)]

○ 조사항목(11개 항목)

- 수온, DO, pH, 전기전도도, BOD, SS, T-N, T-P, TOC, 총대장균군, 분원성대장균군

○ 조사방법

- 현장조사(4개 항목) : 수온, DO, pH, 전기전도도 측정, 오·폐수 유입여부,

쓰레기 등 관리실태 조사

- 수질검사 의뢰(7개 항목) : BOD, SS 등 잔여항목은 시료채수 후 서울시 보건환경연구원에 의뢰

□ 조사결과(총괄)

○ 탄천(본류) 1.0ppm(Ⅰa등급), 양재천 1.7ppm(Ⅰb등급), 세곡천 0.6ppm(Ⅰa등급 )

○ 탄천본류 및 세곡천은 전년 동기 대비 개선되어 Ⅰb ->Ⅰa등급 최고 수준의 깨끗한 상태.

- 갈수기인 1, 2분기의 수질오염도가 가장 높은 것을 감안하면, 2021년도 추진목표  달성은 무난할 것으로 판단됨

☞ ‘21 목표수질(BOD, ppm) – 탄천 : 3.3(3등급) / 양재천, 세곡천 : 2.0(1등급 유지)

○ 연도별 추이를 보면 2개 하천 모두 수질오염도가 개선추세에 있으나, “환경행정 협의회”간 지속적인 협업으로 양재천지역의 오염물질 유입감소 노력이 필요함.

- 양재천은 Ⅰa -> Ⅰb등급으로 지속적인 관리 필요.

조사시기	탄천(본류)		양재천(본류)		세곡천
	BOD(ppm)	등급	BOD(ppm)	등급	BOD(ppm)	등급
2021년 3분기	1.0	Ⅰa	1.7	Ⅰb	0.6	Ⅰa
2021년 2분기	1.6	Ⅰb	1.4	Ⅰb	1.0	Ⅰa
2021년 1분기	1.7	Ⅰb	1.0	Ⅰa	1.8	Ⅰb
2020년 3분기	1.8	Ⅰb	0.3	Ⅰa	0.9	Ⅰa

□ 세부 조사결과

가. 탄천 본류

○ 탄천 본류 구간의 수질오염도 평균은 전년도보다 0.8mg/L(BOD) 깨끗한 상태임 (Ⅰa등급)

○ 전체 구간의 수질상태는 양호 하였으나 성남지역인 [성남하수처리장 ~ 탄천물재생센터]은 하천 인근 공사장 등 비점오염원의 집중관리가 필요함

- 상류지역인 용인시와 성남시 구간의 하천변 공사는 탄천 하류의 수질오염도에 직접적인 영향을 끼칠 수 있으므로 현장의 철저한 관리가 요구됨

○ 또한, 갈수기인 1~2분기에는 하류지역인 강남구(송파구) 구간에 거품발생 증가로 인한 민원이 지속적으로 제기되는바, 수질개선과 민원해소를 위해 자치단체별 관할 하수처리장 방류수의 거품제거 및 수질관리 강화 필요함

☞ 탄천의 1~3분기 누적 수질오염도는, ‘21년 추진목표(3.3ppm) 보다 낮은 1.4mg/L으로 양호한 수준이며, 1~2분기는 갈수기로 1년중 오염도가 가장 높은 것을 감안하면 금년도 목표달성은 무난할 것으로 판단되나, 하천주변 공사장 점검이나 하천순찰 등 지속적인 노력이 필요함.

나. 탄천 지류

○ 지류천은 1분기 보다 오염도는 감소(1.5mg/L→1.0mg/L) 하였으나, 송파구 지역[창곡천 ~ 장지천] 주변의 경우 오염도가 상승하여, 주변 오염원 점검이 필요함.

다. 양재천 본류

○ 전분기 대비 수질오염도 상승(1.4mg/L→1.7mg/L)하였음

○ 상류구간인 부림교 밑(과천시) ~ 영동대교(강남구) 지점의 수질이 좋지 않음

- 과천시 환경사업소, 경마장 방류수의 거품제거 및 수질관리방안 필요하고, 강남구 구간인 영동1교에서 영동2교 구간사이의 지역난방 공사 관로 공사 영향으로 보임

라. 세곡천

○ 전년 분기 대비 수질오염도가 개선(1.0mg/L → 0.6mg/L) 되어 깨끗한 상태이며, ‘21년 추진목표(2.0ppm) 달성은 무난할 것으로 판단됨

○ 상류구간인 서초구 화훼단지 주변의 비점오염원은 지속적인 관리 필요함.

○ 하류구간인 세곡천 하류지점은 월등히 좋아짐.

□ 향후 조치계획

○ 수질오염도 조사결과를 “환경행정협의회”에 통보하고 지속적인 관리와 노력 당부

- 강남구 : 각 하천 순찰 강화, 양재천 부근 영동2교부근 공사장 관리

- 서초구

· 양재천 : 양재천 우회도로 공사장 및 영동1교 인근 공사장 점검강화

· 세곡천 : 화훼단지 비점오염원 관리 강화

- 송파구 : 탄천, 장지천 순찰 강화

- 성남시 : 하수처리장 방류수 거품제거 및 수질관리

하천 주변 공사장 비점오염원 관리 강화

- 과천시 : 양재천 화훼단지 비점오염원 및 하수처리장 방류수질 관리

- 용인시 : 하수처리장 방류수질 관리

- 서울시(탄천하수처리장) : 방류수질 관리 강화

○ 하반기 환경행정협의회 사업평가회 실시 : 12월중

붙임 : 1. 2021년 3분기 탄천·양재천 수질오염도 조사결과 1부

2. 탄천 ․ 양재천 수계 시료채취 지점명(위치도) 1부.  끝.