코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	양천소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	구조대원 현장활동 시 안전사고 방지 철저 재강조 지시(이첩)

1. ***************************************************************************************

2. 현장활동 시 구조대원 안전사고 방지 철저를 재강조 지시하니, 안전사고방지에 최선을 다하여 주시기 바랍니다.

		< 발 생 경 위 >
◈ ***************************************************************************
	< 유리파괴 표준지침(SSG 3.2.6)>
< 보통 얇은 판유리(두께 5mm 이하) > ◦ 유리의 상부 모서리 부분부터 조금씩 파괴(파편비산이 적음) ◦ 유리에 접착테이프, 모포 등을 붙여서 외부로의 비산을 방지 ◦ 진입로가 되는 창은 창틀에 잔존하는 유리파편을 완전히 제거 < 두꺼운 판유리(6mm 이상) > ◦ 두께가 불명확한 경우 1차로 가볍게 치고 유리에서 받은 반동력으로부터 파괴에 필요한 충격력의 배분 고려 ◦ 12mm 이상의 두꺼운 판유리는 가스절단기 또는 용접기로 급속 가열한 직후에 주수냉각을 실시해 열 파열이 생기게 해서 파괴 < 맞춤유리(합성유리) > ◦ 해머로 유리를 잘게 파괴한 후 깨진 금에 칼 등을 넣어서 플라스틱 막을 절단 또는 가스절단기, 산소용접기 등으로 가열해서 절단 ◦ 강화유리는 내충격력이 강하므로 예리한 도끼 등으로 파괴

끝.

	재난관리과장
수신자	각과,현장대응단 및 각 119안전센터
담당자	이훈		구조팀장	한형회		재난관리과장	10/12 김정수
협조자
시행	재난관리과-6389	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 (재난관리과,목동)	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02)6981-8651	/전송	02)6981-8649	/	dlgns12@seoul.go.kr	/	부분공개(6)