전기설비 월간점검일지(9월)

문서번호 :	정수시설과-8443	결재	주무관	주무관	정수시설과장
결재일자 :	2021. 10. 13.
			심성환	지동성	10/13 이천영
수 신 처 :	내부결재

설비명 : 광암정수장 주변전 설비
1. 기본사항

수전전압/용량	**********************	발전전압/용량	*****************		태양광		㎾
점검일자	2021. 9. 30.(목)	점검종별	월간점검	점검횟수		1회

2. 점검내역

특고압설비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	고 압 설 비/ 저 압 설 비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	측정개소		전압 (kV)	전류 (A)	누설 전류 (㎃)
		증	감					증	감
******	○					****	○				8	***** *******	A	****	****
****	○				2	********	○				1		B	****	****
****	○				2	****	○				4		C	****	****
***	○				2	****	○				2
													N
****	○				2	***	○				1
												***** *******	A	***	****
********	○				1
													B	***	****
***	○				2								C	***	****
													N
												역률	****
												TR온도	******

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 점검 및 개선사항

- 비상발전기 무부하 시운전 점검 (9/14, 9/28)

- 주변전실 및 각 지구변전실 청소/점검 (9/14∼9/15)

- 전기설비 안전진단 전력품질 진단 및 열화상 촬영진단 (9/16)

- 전기설비 안전진단관련 정수장 분전함 위치 확인 및 도면 작성 (9/23∼9/24)

- 전기설비 정기검사 관련 사전준비 및 검사실시 (9/27∼9/28)

- 광암정수장 본부 점검 순찰 대응 (9/27)

- 수전라인 상용라인(감북D/L)에서 예비라인(명일D/L)으로 절체 (9/28)

- 스마트 시설물 점검 (9/30)

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

설비명 : 광암정수장 고도처리설비
1. 기본사항

수전전압/용량	*********************	발전전압/용량	V/ ㎾		태양광		㎾
점검일자	2021. 9. 30.(목)	점검종별	월간점검	점검횟수		1회

2. 점검내역

저 압 설 비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	현장동력반	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	측정개소		전압 (kV)	전류 (A)	누설 전류 (㎃)
		증	감					증	감
***	○				2	********	○				1	****** *******	A	***	****
****	○				8	********	○				1		B	***	****
*****	○				8	********	○				1		C	***	****
********	○				1	********	○				1		N
****	○				3	********	○				1	역률	****
****	○				1	********	○				1	TR온도	******
****	○				2	******	○				1
						******	○				1
						*******	○				1
						*******	○				1
						*******	○				3
						********	○				1

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 점검 및 개선사항

- 약품투입동 2층 전기시설 및 전등 시설물 철거 작업 및 메인 분전함 전원 차단 (9/1)

- 약품투입동 CO2 공급수 펌프 B호기 전원점검 및 시운전 (9/6)

- 주변전실 및 각 지구변전실 청소/점검 (9/14∼9/15)

- 전기설비 안전진단 전력품질 진단 및 열화상 촬영진단 (9/16)

- 약품투입동 CO2 밸브실 배수펌프 전원 점검 (9/23)

- 전기설비 정기검사 관련 사전준비 및 검사실시 (9/27∼9/28)

- 수전라인 상용라인(감북D/L)에서 예비라인(명일D/L)으로 절체 (9/28)

- 스마트 시설물 점검 (9/30)

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

설비명 : 광암정수장 관리본관 설비
1. 기본사항

수전전압/용량	*********************	발전전압/용량	V/ ㎾		태양광		㎾
점검일자	2021. 9. 30.(목)	점검종별	월간점검	점검횟수		1회

2. 점검내역

저 압 설 비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	현장동력반	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	측정개소		전압 (kV)	전류 (A)	누설 전류 (㎃)
		증	감					증	감
***	○				2	*******	○				1	****** *******	A	***	***
****	○				4	*******	○				1		B	***	***
*****	○				4	*******	○				3		C	***	***
***	○				1	*******	○				1		N
****	○				1	********	○				1	역률	****
****	○				3	*****	○				1	TR온도	******
*****	○				1	*****	○				1
						******	○				1
						******	○				1

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 점검 및 개선사항

- 사여과지 2-3지 시동방수 밸브 전원점검 및 시운전 (9/6)

- 주변전실 및 각 지구변전실 청소/점검 (9/14∼9/15)

- 전기설비 안전진단 전력품질 진단 및 열화상 촬영진단 (9/16)

- 관사 월간 전기안전점검 (9/24)

- 전기설비 정기검사 관련 사전준비 및 검사실시 (9/27∼9/28)

- 광암정수장 본부 점검 순찰 대응 (9/27)

- 수전라인 상용라인(감북D/L)에서 예비라인(명일D/L)으로 절체 (9/28)

- 스마트 시설물 점검 (9/30)

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.

설비명 : 광암정수장 전염소투입 설비
1. 기본사항

수전전압/용량	*********************	발전전압/용량	V/ ㎾		태양광		********
점검일자	2021. 9. 30.(목)	점검종별	월간점검	점검횟수		1회

2. 점검내역

저 압 설 비	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	현장동력반	점검 결과 판정	설비현황		부적합 수 량	개수 수량	측정개소		전압 (kV)	전류 (A)	누설 전류 (㎃)
		증	감					증	감
***	○				2	*******	○				1	****** *******	A	***	****
****	○				2	*******	○				1		B	***	****
*****	○				2	*******	○				1		C	***	****
***	○				1								N
****	○				1							역률	****
****	○				1							TR온도	******
*****	○				1
*****	○				2

※ 점검결과의 판정은 ○(적합), ×(부적합) /(해당 없음)으로 표시한다.

3. 점검 및 개선사항

- 주변전실 및 각 지구변전실 청소/점검 (9/14∼9/15)

- 전기설비 안전진단 전력품질 진단 및 열화상 촬영진단 (9/16)

- 유지관리실 분전함 분리작업 (9/23)

- 전기설비 정기검사 관련 사전준비 및 검사실시 (9/27∼9/28)

- 광암정수장 본부 점검 순찰 대응 (9/27)

- 수전라인 상용라인(감북D/L)에서 예비라인(명일D/L)으로 절체 (9/28)

- 스마트 시설물 점검 (9/30)

※ 전기설비의 개․보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.