코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	2021년 제17차 서울시 공공건축물 경관 전문위원회 심의결과 알림

1. 환경정책과-12736(2021.9.16.)호, 버스정책과-30595(2021.9.30.)호, 서울주택도시공사 빈집활용부(TF)-2880(2021.10.12.)호, 중랑구 도시재생과-7692(2021.10.18.)호 관련입니다.

2.“2021년 제17차 서울특별시 공공건축물 경관 전문위원회” 심의를 개최(’21.10.21.(목))하고 그 결과를 붙임과 같이 알려드리니 업무에 참조하시기 바랍니다.

연번	사 업 명	위 치	용 도	규 모	심의 결과	비고
1	묵2동 장미마을 가족도서관 기본 및 실시설계용역(리모델링) (중랑구 도시재생과)	중랑구 묵동 242-43 (146.1㎡)	문화및집회시설	- 용적률 : 283.4% - 연면적 : 492.6㎡ - 층 수 : 지상5/지하1	조건부 의결	보고 (‘21-14차)
2	서울시 버스(제2진관 공영차고지) 수소충전소 신축사업 (버스정책과)	은평구 진관동 77-7번지 일원 (3,221.80㎡)	위험물저장 및 처리시설	- 용적률 : 31.02% - 연면적 : 999.56㎡ - 층 수 : 지상3	조건부 의결	보고 (‘21-12차, 15차)
3	서울시 강서공영차고지 버스 수소충전소 신축공사 (버스정책과)	강서구 개화동로 8길 17일원 (56,493㎡)	자동차관련시설, 위험물저장 및 처리시설	- 용적률 : 1.09% - 연면적 : 614.25㎡ - 층 수 : 지상1	조건부 의결	보고 (‘21-12차, 15차)
4	서소문청사 내 수소충전소 구축사업 (환경정책과)	중구 서소문동 37번지 일대 (25,420.9㎡)	위험물저장 및 처리시설	- 용적률 : 0.51% - 연면적 : 128.68㎡ - 층 수 : 지상1	원안 의결	신규 (설계 변경)
5	빈집활용사업(초행지붕-정릉) (서울도시주택공사)	성북구 정릉동 402-162 (116㎡)	단독주택(다가구주택)	- 용적률 : 199.36% - 연면적 : 231.26㎡ - 층 수 : 지상4	조건부 의결	신규

붙임 1. 심의의결조서 1부.

2. 심의의결유형 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	환경정책과장,버스정책과장,서울주택도시공사 사장,중랑구청장(도시재생과장)
주무관	주미		건축관리팀장	최홍규		건축기획과장	10/26 박순규
협조자
시행	건축기획과-6497	(		)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124 14층 (서소문동)	/
전화	02-2133-7112	/전송	02-2133-0750	/		/	대시민공개