문서번호	소방행정과-11688
결재일자	2021. 11. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
홍승오	변경인	윤영재		11/04 권태미
협 조

운전원 방수압 결정 -

소방차량 운용역량 강화 계획

영 등 포 소 방 서

(소방행정과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

운전원 방수압 결정 -

소방차량 운용역량 강화 계획

Ⅰ		추진목적

■ 현장에 근무하는 모든 소방공무원이 화재현장에서 대상별, 층별, 화재

유형별 필요한 송수압력을 이론적으로 계산가능하여 효율적 화재진압

실시

■ 관창의 반동력을 예상하여 화재진압시 안전사고 방지

■ 운전원의 신속하고, 정확한 소방용수 급수체계를 구축할 수 있어

지휘관의 전술운영에 도움을 줄수 있음

■ 특수차(고가,굴절 등)를 활용한 화재진압시 효과적인 방수압을

선정하여 신속한 화재진압 가능

Ⅱ		세부 추진계획

□ 방수압력 산정방법 교육 계획

■ 교육 일정

○ 현장대응단 및 각 안전센터 교육일시

부서	팀별	현장대응단	여의도 119안전센터	당 산 119안전센터	대 림 119안전센터	신 길 119안전센터
일시	2팀	11.9(화) 09:00~11:00	11.10(수) 09:00~11:00	11.9(화) 13:00~15:00	11.9(화) 15:30~17:30	11.9(수) 13:00~15:00
	3팀	11.17(수) 09:00~11:00	11.17(수) 13:00~15:00	11.17(수) 15:30~17:30	11.18(목) 09:00~11:00	11.18(목) 13:00~15:00
	1팀	11.24(수) 09:00~11:00	11.24(수) 13:00~15:00	11.24(수) 15:30~17:30	11.25(목) 09:00~11:00	11.25(목) 13:00~15:00

※ 화재발생 등 사정변경시 교육일시 변경

■ 교육 장소 : 사무실 및 휴게실 등 안전센터 실정에 맞게 선정

■ 교육 대상 : 운전원, 진압대장(팀장), 관심 있는 직원 등

■ 교육 교관 : 장비회계팀장, 장비담당

■ 교육 내용 : 소방차량 송수압력, 관창선단압력, 마찰손실 등을

이론적 계산할 수 있어, 효율적인 화재 진압 실시

■ 교육 방법

○ 교육세부내용

- 효율적 화재진압을 위한 적절한 소방차(펌프,탱크) 방수압력을 산정

- 화재대상별, 층별, 화재유형별 적정한 방수압력 선정

- 이론교육 후 실제 훈련을 실시하여 방수압, 노즐의 선단압 등 차이점 분석

※ 각 안전센터에서 작성한 화재발생 개요(가상시나리오)를 참고하여 이론교육 실시

○ 방수압 교육대상 : 10개 대상 (안전센터별 2개 대상) (붙임참조)

■ 교육 훈련(방수압 산정) 예시

【가상 화재발생 개요】

화재발생 일시	2021. 00. 00. 00:00 출동00:00, 도착00:00, 초진00:00
화재발생 장소	영등포구 영등포동 000. 0000
화재발생 대상	0000 아파트(복도식) 15/2층 중 5층 501호 화재발생
화재발생 원인	미상(조사중)
소방력 동원	인원 : 00명 장비 : 00대(펌프,탱크,굴절,고가,화학 등)
화재발생 개요	2021. 10. 00(월) 00:00 아파트 주방에서 원인미상의 화재가 발생하여 창문으로 검은연기 및 불꽃이 보이는 상태
화재진압	- 아파트 정문앞에 펌프, 탱크 등 차량 부서 - 5층 계단을 이용하여 65mm 수관 5본을 전개하여 방수실시 5층 복도에서 로프를 내려 45mm 수관 5본을 건물외벽을 통해 끌어올려 방수실시 탱크차에서 65mm 3본을 고가사다리차에 연결송수하여 고가사다리차 전개하여 창문을 통해 방수

【방수압 산정 예시】

○ 소방차에서 노즐까지의 압력 계산

(큰수관 분당 방수량 780L/min)

◾큰수관5본 마찰손실 : 3.17×[eqn: ( {780} over {100} ) ^{2}]×[eqn: ( {15 TIMES 5} over {100} )] = 0.14Mpa

(작은수관 분당 방수량 500L/min)

◾작은수관 5본 마찰손실 : 38×[eqn: ( {500} over {100} ) ^{2}]×[eqn: ( {15 TIMES 5} over {100} )] = 0.71Mpa

(아파트 5층 15m에서 화재발생)

◾높이차에 의한 압력 : 0.01×15m = 0.15Mpa

◾관창(노즐)의 선단압 = 0.7Mpa

→ 큰수관을 이용한 방수압력 : 0.14+0.15+0.7 = 0.99Mpa

→ 작은수관을 이용한 방수압력 : 0.71+0.15+0.7 = 1.56Mpa

○ 고가사다리차를 이용한 방수압력 계산

(탱크차에서 큰수관3본 고가사다리차로 연결, 고가사다리차 방수량 1900L/min)

◾큰수관3본 마찰손실 : 3.17×[eqn: ( {1900} over {100} ) ^{2}]×[eqn: ( {15 TIMES 3} over {100} )] = 0.51Mpa

◾고가사다리차 내부 마찰손실 : 0.175Mpa

◾높이차에 의한 압력 : 0.01×15m = 0.15Mpa

◾고가사다리차 방수압력 : 0.7Mpa

→ 고가사다리차를 이용한 방수압력 : 0.51+0.15+0.175+0.7 = 1.54Mpa

○ 연결송수관 송수구 점유시 방수압력 계산

(방수량 1,000L/min)

◾소방차와 송수구에 연결된 호스의 마찰손실을 구한다.

연결호스마찰손실[eqn: =3.17 TIMES ( {1000} over {100} ) ^{2} TIMES {15} over {100} =47.55kPa image 0.05MPa]

◾수직배관 마찰손실 = [eqn: 0.590 TIMES ( {1000} over {100} ) ^{2} TIMES ( {35} over {100} )=20.65kPa=0.02MPa]

◾높이차 = 35m = 0.35MPa

◾전개 호스 마찰손실=[eqn: 38 TIMES ( {250} over {100} ) ^{2} TIMES {45} over {100} =106.875kPa image 0.1`MPa]

◾노즐선단압 0.7 MPa

→ 0.7+0.1+0.35+0.02+0.05=1.22MPa≒1.2MPa

□ 훈련 계획

■ 훈련 계획 : 별도 훈련계획 수립하여 시행

○ 훈련 주관 부서 : 대응총괄팀, 지휘팀

■ 훈련 내용 : 이론교육 내용과 실제의 압력차이 등 분석

Ⅴ		행 정 사 항

■ 현장대응단 및 각 안전센터는 일정에 맞춰 사전 교육준비를 하여

주시고,

■ 교육실시 후 안전센터에서 작성한 화재발생 개요를 참고하여 압력을 산출하여 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

붙 임 1. 운전원 소방차 방수압 결정(교육자료) 1부.

2. 방수압 산정을 위한 화재발생 개요 10부.

3. 대상별 소방창 방수압력 계산 결과(양식). 1부.  끝.