	광진소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	초고층건축물 등「현장활동대원 팀단위 전술훈련」결과 알림

1. 관련문서

○ 재난관리과-5030(2021.9.16.)호 “화재현장 인명피해 최소화를 위한 개선대책 알림”

○ 재난관리과-5223(2021.9.29.)호 “현장활동대원 교육·훈련강화 세부 추진계획 알림”

○ 재난관리과-5395(2021.10.6.)호 “초고층건축물 등 현장활동대원 팀단위 전술훈련        계획 알림”

2. ***************, 코로나19 방역과 소방훈련의 조화를 통하여 실전 같은 훈련으로 현장대응역량 강화를 위해 실시한 초고층 및 고층건축물「현장활동대원 팀단위 전술훈련」결과를 다음과 같이 알려드리니, 각 부서는 대형화재 예방에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 훈련 기간 :*************************************

구 분	1팀	2팀	3팀
일 시	****************	****************	****************
대 상	********* *****	******** *****	******** *****
동원 소방력	*******************************

나. 훈련참석 : ******************************* 등

다. 훈련내용 : 변화하는 현장상황에 맞춘 임무절차 대응훈련

① 옥내소화전 - ② 연결송수관 - ③ 달아(올)내리기 - ④ 수관전개

라. 훈련결과/평가 : “붙임 1” 참조 / “붙임 2” 참조

마. 향후계획 : 작성된 결과 보고서(검토 및 분석) 및 훈련 개선사항 참고,                     계속적인 훈련 및 현장활동 시 적극 활용”

바. 훈련 개선사항 : 최소 3개대 이상 관창배치

① (선착대) 연결송수관 점유 및 옥내소화전 활용 신속대응(3분대)

- 선착대 활동사항 후착대 정보전달, 중계 송수를 통한 소방용수 확보

↳ 12층 3분대, 22층 5분대(수관적재 가방 65mm×2본, 40mm×4본)

- 구조대 내부구조 구상 및 중점구역 검색

② (후착대 1) 소방호스걸이를 이용한 화재진압(4분대)

- 10층에서 소방호스걸이를 이용 65mm전개 Y카프링 연결 수관전개

↳ 1개대는 10층 소방호스걸이 달아 올리기, 1개대는 Y카프링 이용 10~22층 수관

전개 후 화재진압(9분대)

↳ 10층(4분대, 3본 무게 20.4kg), 20층(21분대, 5본 무게 34kg)

※ 큰수관 무게 6.7~6.8kg

③ (후착대 2) 계단을 이용한 소방호스 전개(12층, 5분대)

- 수직전개를 원칙으로 하고, 구조상 불가능한 곳은 꼬이지 않게 전개

※ 계단 소방호스지지(카플링 감아매기, 소방호스걸이)

붙임  1. 73.초고층건축물 등 훈련 추진결과 보고 1부.

2. 고층건물 화재대비 최종 훈련결과(검토 및 분석) 1부.

3. 7소방시설 사용승인 및 승낙서(3개소) 1부.  끝.

	광진소방서장
수신자	소방행정과장,예방과장,현장대응단장,능동119안전센터장,중곡119안전센터장
담당자	고정민		대응총괄팀장	이재호		재난관리과장	박철우		소방서장	11/05 양철근
협조자
시행	재난관리과-6092	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480 (구의동) 253-23	/
전화	02-452-2008	/전송	02)3437-9959	/	unicornred@seoul.go.kr	/	부분공개(6)