투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울역사박물관
수신	내부결재
(경유)
제목	공평도시유적전시관 일일근무상황 보고〔21.11.5.(금)~11.8.(월)〕

□ 직원 근무 현황[11. 8.(월)] : 2명(정비 1, 연구원 1)

연 가	병 가	공 가	특별휴가	대체휴무
-	-	-	-	-

○ 11. 7.(일) : 6명(안내 1, 청소 1, 경비 1, 정비 1, 연구원 2)

○ 11. 6.(토) : 8명(안내 2, 청소 2, 경비 1, 정비 1, 연구원 2)

□ 관람객 일일보고 현황[11. 05.(금) ~ 11. 07.(일)]

구 분	11. 05.（금）	11. 06.（토）	11. 07.（일）
관람객 (해설, 온라인/현장)	71 （1, 1／0）	184 （9, 4／5）	164 （0, 0／0）

※ 위드코로나 1단계 시행 : 21.11.2 ~

□ 시설관리 현황[11. 05.(금) ~ 11. 07.(일)]

○ 공평도시유적전시관 일일 순찰결과  ※ 1시간 간격으로 순찰

- 오전 3회 (09시~12시), 오후 5회(13시~18시) : 이상 없음

구 분	내 용 및 점검확인	오전근무 ****, ****	오후근무 ***** ****
시 설 경 비 (11. 05.~ 11. 07.)	◇ 전시실 개·폐관(캡스 보안시스템 ON·OFF, 출입카드 관리)	이상없음	이상없음
	◇ 전시관 내·외부 순찰 및 CCTV 모니터링 - 순찰코스: 수선총도-'ㅁ'자집-VR-진단구-이문안길 작은집-시전거리 - 전동골목길-도시유적아카이브-기획전시실-외부 입간판 - 출입문: 정문, A·B동 비상계단, 내부·화물 엘리베이터	이상없음	이상없음
	◇ 관람객 안전사고 예방 및 질서유지	이상없음	이상없음
	◇ 유물 진열상태 및 훼손여부 점검	이상없음	이상없음
시설정비 (11. 05.)	기계실 부스타펌프(급수 1, 2호기) 가동상태 점검 - 급수펌프 소음 및 압력상태(4.2~4.5ber) 점검 및 체크밸브 작동상태 점검 2. 전시관 조명 전수조사 조사표 작성 및 조명현황 점검 3. 전시관 실내 환기(코로나19 예방) : 공조기 외기/배기댐퍼 70% 개방 가동!
시설정비 (11. 06.)	1. 조명 및 전열 설비 안전상태 체크 - 미점등, 파손, 등기구브라켓 접속부착 2. 메거측정 및 저항값 점검 - PNL LE-B1B, FB-1 옴저항: 2.5 MΩ 3. 전시관 실내 환기(코로나19 예방) : 공조기 외기/배기댐퍼 50% 개방 가동!
시설정비 (11. 07.)	지하저수조 수질 검사관련 채수(2021년 기준) - 검사목적 : 저수조 수질기준 적합여부 / 검사업체 : 한국종합공해시험연구소 2. 공평도시유적전시관 실내 온,습도 체크리스트 작성 - 전시관 실내 온,습도 : 평균 25.8℃, 42.4% (전월 27.1℃, 51.3%) 3. 전시관 실내 환기(코로나19 예방) : 공조기 외기/배기댐퍼 50% 개방 가동!
특이사항	********* 11월 05일 11시 10분 “NS 미디어” 1명, 전시관 영상장비 점검 11월 06일 10시 45분 “NS 미디어” 1명, 전시관 영상장비 점검

○ 시설물 관리 및 안전점검

붙임 1. 근무일지 각1 부.

2. 휴가원 각 1부. 끝.

주무관	송혜정		도시유적전시과장	11/08 김종은
협조자
시행	도시유적전시과-3939	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-2639	/전송	02-2133-1062	/	daya97@seoul.go.kr	/	부분공개(6)